# Техническое задание

**Оказание услуг по ремонту протезов верхних и нижних конечностей в 2019 году**

**ИКЗ:**

1. **Требования к качеству работ**

Комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

1. **Требования к техническим и функциональным**

**характеристикам работ**

Услуги по ремонту протезов верхних и нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних и нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

1. **Требования к результатам оказанных услуг**

Услуги по ремонту протезов верхних и нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Услуги по ремонту протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Условия и сроки (периоды) оказания услуг**

Предоставить Получателям право выбора способа получения результатов услуги (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок оказания услуг: Срок оказания услуги по ремонту протезов верхних и нижних конечностей не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Получателя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по ремонту протезов верхних и нижних конечностей до 15 декабря 2019 года.

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам протезов верхних и нижних конечностей.**

Комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, ГОСТ Р 56138-2014 Национальный стандарт РФ «Протезы врхних конечностей. Технические требования».

Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 1,5,10, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»

1. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов верхних и нижних конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 Межгосударственный стандарт «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 301-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов верхних и нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к количественным и качественным характеристикам изделий**

Требования к количественным и качественным характеристикам изделий указаны в Таблице № 1.

Общее количество -  **79 изделий на сумму 1 084 846 (один миллион восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование ремонта* | **Кол-во изделий,**  **шт.** | **Цена изделия**  **за шт. руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Смена гильзы бедра (ортокрил по слепку) | 4 | 23573,00 | 94292,00 |
| 2 | Смена гильзы голени (ортокрил по слепку) | 3 | 28288,00 | 84864,00 |
| 3 | Смена крепления протеза голени (пояс) | 4 | 2195,00 | 8780,00 |
| 4 | Смена крепления протеза бедра (пояс) | 4 | 3419,00 | 13676,00 |
| 5 | Смена силиконового наколенника для вакуумной фиксации протеза голени | 12 | 8850,00 | 106200,00 |
| 6 | Смена лайнера I-3663 | 1 | 49370,00 | 49370,00 |
| 7 | Смена лайнера I-7632 | 1 | 50355,00 | 50355,00 |
| 8 | Смена лайнера I-CL56 | 6 | 57460,00 | 344760,00 |
| 10 | Смена лайнера I- CL46 | 1 | 55438,00 | 55438,00 |
| 11 | Смена лайнера 6У80 | 3 | 43100,00 | 129300,00 |
| 12 | Смена лайнера 6У523 | 1 | 38940,00 | 38940,00 |
| 13 | Смена наколенника 452-К7 | 2 | 2200,00 | 4400,00 |
| 14 | Смена чехла шерстяного на культю голени (комплект 4 штуки) | 20 | 1348,00 | 26960,00 |
| 15 | Смена чехла шерстяного на культю бедра (комплект 4 штуки) | 10 | 1016,00 | 10160,00 |
| 16 | Смена помочи резиновой | 6 | 430,00 | 2580,00 |
| 17 | Смена кисти | 1 | 64771,00 | 64771,00 |