**Техническое задание**

Срок выполнения работ: до 01.12.2019 года

Количество: 65

Начально-максимальная цена контракта: 2 042 931 руб. 00 коп.

 ОКПД2: 32.50.22.122

 КТРУ -

При использовании Изделия по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не причиняют вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделие соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ вида технического средства** | **Наименование изделий** | **Техническое описание** |  |  | **Сумма,****руб.** |
| **К-во, шт.** | **Цена, руб.** |
| 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав  | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, предназначен для восполнения недостающих опорно-двигательных функций. Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку; состоит из башмачка и гильзы голени из кожи, металлических шин с голеностопными шарнирами и элементов крепления. Тип изделия по назначению: постоянный. Гарантийный срок 7 месяцев. | 3 | 23 898,00 | 71 694,00 |
| 8-09-42 | Аппарат на всю ногу  | Аппарат модульный на всю ногу, фиксирующий, корригирующий предназначен для обеспечения опороспособности пораженной конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении во время ходьбы и сидении; для компенсации анатомических отклонений и дефектов, изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности. Аппарат состоит из: гильз стопы, голени и бедра с тазобедренными и коленными и голеностопными шарнирами, замковими или беззамковыми. Материал гильзы: листовой термопласт со вспененным смягчающим материалом, кожа. Фиксация аппарата при помощи креплений с застежкой контакт, и поясного крепления из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное.Гарантийный срок 7 месяцев.Гарантийный срок для детей 4 месяца. | 15 | 44 581,00 | 668 715,00 |
| 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав комбинированный  | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, из эластичных материалов и термопласта, изделие максимальной готовности из полуфабрикатов, назначение – лечебно-профилактическое, постоянное. Гарантийный срок 7 месяцев. | 30 | 6 233,00 | 186 990,00 |
| 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав  | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, предназначен для обеспечения фиксации нижней конечности в физиологическом или заданном положении и сохранения движения в коленном суставе, для улучшения опорно-двигательных функций. Аппарат состоит из: гильз голени и бедра, изготовленных по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности, из листового термопласта с вспененным смягчающим материалом; шин с коленными шарнирами, обеспечивающими движение. Фиксация аппарата при помощи креплений с застежкой контакт, поясного крепления из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное.Гарантийный срок 7 месяцев. | 5 | 26 076,00 | 130 380,00 |
| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на обе нижние конечности и туловище, фиксирующий, корригирующий. Аппарат состоит из аппаратов нижних конечностей жестко соединенных с корсетом. Гильзы корсета, бедра, голени, стопы из термопластичного полимера с вспененным смягчающим материалом, юфти шорно-седельной, изготовленных по индивидуальных гипсовым слепкам. Шины с коленными и голеностопными шарнирами, замковыми и беззамковыми. Фиксация тазового пояса обеспечивается гильзой корсета, соединенной металлическим вертлугом с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении. Тип изделия по назначению - постоянное.Гарантийный срок для взрослых 7 месяцев.Гарантийный срок для детей 4 месяца. | 12 | 82 096,00 | 985152,00 |