***Техническое задание***

*На поставку в 2019 году легковых автомобилей, оборудованных специальным устройством управления (ручное управление), для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве*

***Требования к количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Модификация автомобиля* | *Количество штук* |
| *1.* | *Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованного лица* ***с нарушениями функции левой ноги*** | *1* |
| *2.* | *Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованного лица* ***с нарушениями функции правой ноги*** | *2* |
| *3.* | *Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованного лица* ***с нарушениями функции обеих ног*** | *2* |
| ***Итого:*** | ***5*** |

*1. Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).*

*2. Соответствие автомобиля и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.*

*3. Автомобиль должен соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*

*4. Автомобиль должен соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014(КПЕС) ОКПД2 29.10.21.000, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.*

*5. Автомобиль должен быть легковым.*

*6. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшими в эксплуатации.*

*7. Автомобиль должен быть 2018 года изготовления.*

*Автомобиль, предназначен для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног), по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).*

*8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.*

*9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.*

*10. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.*

*11. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.*

*12. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.*

***Документы, подтверждающие соответствие автомобиля установленным требованиям:***

*1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.*

*2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).*

***Документы, передаваемые вместе с автомобилем:***

*- гарантийный талон на автомобиль;*

*- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;*

*- сервисная книжка;*

*- руководство по эксплуатации автомобиля;*

*- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);*

*- копия одобрения типа транспортного средства;*

*- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги, обеих ног);*

*- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;*

*- копии документов, подтверждающих качество поставляемого автомобиля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификатов соответствия).*

***Требования к техническим характеристикам товара:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Технические характеристики автомобиля*** | ***Значение*** |
| *1* | *Категория автомобиля* | *М1* |
| *2* | *Тип кузова/количество дверей* | *Седан или хэтчбек / не менее 4* |
| *3* | *Экологический класс* | *не менее 5* |
| *4* | *Колесная формула/ведущие колеса* | *4 х 2 / передние* |
| *5* | *Схема компоновки автомобиля* | *переднеприводная* |
| *6* | *Расположение двигателя* | *переднее поперечное* |
| *7* | *Тип двигателя* | *четырехтактный, бензиновый* |
| *8* | *Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3* | *не более 1600* |
| *9* | *Оборудование автомобиля* | *в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011* |
| *10* | *Топливо* | *бензин с октановым числом не менее 95* |

***Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества автомобиля***

*1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.*

*2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.*

*3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.*

*4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке.*

*5. Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.*

*6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.*