|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Максимальные и (или) минимальные значения | Ценаза 1 шт.(в руб.) | Колич-во(штук) |
| Кресло-коляска с ручным приводом **комнатные** | Кресла-коляски с ручным приводом, предназначены для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как в помещениях, так и вне помещений, в том числе на площадках с твердым покрытием и природных ландшафтах, как самостоятельно, так и с посторонней помощью.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колесаРамная конструкция кресла-коляски должна быть складная, выполнена из высокопрочных материалов.Конструкция кресла-коляски должна иметь:-возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента.Габаритная длина, мм --------Габаритная ширина, мм ---------Габаритная высота, мм ----------Радиус поворота кресла-коляски, мм ------Ширина разворота, мм -----------Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски с ручным приводным ободом ----Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.Шины колес кресла-коляски должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.Поворотные колеса должны иметь диаметр, см --------------Диаметр приводных колес должен составлять, см ---------------Грузоподъёмность, кг --------------Средний срок службы до списания кресла-коляски комнатной – не менее шести лет, прогулочной – не менее четырёх лет. За предельное состояние принимают состояние кресла-коляски, при котором восстановление его работоспособности невозможно либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового кресла-коляски).Комплектность:В комплект кресла-коляски должны входить: кресло-коляска, при необходимости - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы и инструкция для пользователя на русском языке. Кресло-коляска должно быть полностью оснащено для нормального использования подлокотниками, подножками и/или опорами для стоп. | не более 1200не более 700 не более 1090не более 650не более 1100не более 25 кгне менее 15 и не более 20;не менее 55 и не более 62;не более 120 | 12 666,77 | 50 шт,в т.ч.: |
|  | Ширина сидения - | 40-42 см |  | 2 |
| Ширина сидения - | 43-45 см |  | 13 |
| Ширина сидения - | 45-48 см |  | 15 |
| Ширина сидения -  | 48-50 см |  | 15 |
| Ширина сидения -  | 50-52 см |  | 5 |
|  |  | 15 467,57 | 30 шт,в т.ч.: |
| **прогулочные** | Ширина сидения - | 40-42 см |  | 1 |
|  | Ширина сидения - | 45-48 см |  | 9 |
|  | Ширина сидения -  | 48-50 см |  | 10 |
|  | Ширина сидения -  | 50-52 см |  | 10 |