***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

***На выполнение работ по капитальному ремонту холла и кабинетов 5-го этажа административного здания по адресу: г. Астрахань, ул. Академика Королева,46.***

Настоящий электронный аукцион проводится с целью определения Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту холла и кабинетов 5-го этажа административного здания по адресу: г. Астрахань, ул. Академика Королева,46, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».

**Предмет:** Выполнение работ по капитальному ремонту холла и кабинетов 5-го этажа административного здания административного здания по адресу: г. Астрахань, ул. Академика Королева, 46.

**Место выполнение работ:** Административное здание Государственного учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации. 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева, 46.

**Описание работ и материалов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Раздел1. Демонтажные работы*** |
| ***1.1 Демонтажные работы строительные*** |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,4194*1,181+0,2384* |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,891 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового | 100 м2 | 0,814 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (из ковролина) | 100 м2 | 0,126 |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Разборка) | 100 м2 | 1,831 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,18*18 / 100* |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,2079*(2,1\*0,7+2\*2,1\*0,6+3\*2,1\*0,8+2\*2\*2,1\*0,8+2\*2\*2,1\*0,6) / 100* |
| 8 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,108 |
| 9 | Установка уголков ПВХ на клее (демонтаж) | 100 м | 0,274 |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,58*(10+31+2+15) / 100* |
| 11 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,38 |
| ***1.2. Демонтажные работы сантехнические*** |
| 12 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,02*2 / 100* |
| 13 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,02*2 / 100* |
| ***Раздел 2. Монтажные работы*** |
| ***2.1. Стены*** |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 4,55*455 / 100* |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,21 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов) | 100 м2 | 0,21 |
| 17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосов) | 100 м2 | 0,2292*(43,92-21) / 100* |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,4392 |
| 19 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,274 |
| ***2.2. Дверные и оконные блоки*** |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,0504*(2,1\*1,2\*2) / 100* |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1575*(2,1\*0,7+2,1\*0,6\*2+2,1\*0,8\*3+2,1\*0,8\*2\*2) / 100* |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,216 |
| ***2.3. Полы*** |
| 23 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,831 |
| 24 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,891 |
| 25 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,94 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 1,4194*1,181+0,2384* |
| ***Раздел 3. Электромонтажные и сантехнические работы*** |
| ***3.1. Электромонтажные работы*** |
| 27 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (дополнительная сетевая линия в шахте от серверной) | 100 м | 0,4*40 / 100* |
| 28 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (розетка RJ-45) | 100 шт | 0,15 |
| 29 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,23*(18+5) / 100* |
| 30 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,23*(18+5) / 100* |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,23*23 / 100* |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,17*17 / 100* |
| 33 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,06*6 / 100* |
| 34 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02*2 / 100* |
| 35 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 36 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,1*10 / 100* |
| 37 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (применимо) | 100 шт | 0,38 |
| 38 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,02*2 / 100* |
| 39 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (розетка RJ-45) | 100 шт | 0,02*2 / 100* |
| ***3.2. Сантехнические работы*** |
| 40 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2*2 / 10* |
| 41 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2*2 / 10* |
| ***Раздел 4. Перенос регистратора видеонаблюдения*** |
| 42 | Видеомагнитофон (гибридный видеорегистратор) | шт | 1 |
| 43 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля | шт | 1 |
| 44 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (КВК) | 100 м | 1,44 |
| 45 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (КВК) | 100 м | 0,16 |
| 46 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт | 0,01 |
| 47 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м | 0,015 |
| ***Раздел 5. Материалы (весь список материалов указан в ведомстве ресурсов)*** |
| ***5.1. Стены*** |
| 48 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,3507  |
| ***5.2. Дверные и оконные блоки*** |
| 49 | ***Дверной блок двупольный с доборниками 2\*0,6******Холл 5 этажа:*****1. Дверное полотно в остекленном исполнении** **в остекленном исполнении матированное (бесцветное / тонированное) Этна средний орех 60**: кол-во 4шт Материал: 100% массив сосны. На поверхности дверного полотна исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия.Размеры: 600\*2000 ммУпаковка: гофрокартон, термоусадочная пленкаТолщина полотна: 38 мм;**2.Доборник средний орех 2100\*115:** кол-во 6штМатериал: 100% массив сосныНа поверхности доборника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**3.Коробка евро средний орех 2100\*75\*35:** кол-во 6шт Материал: 100% массив сосны, с уплотнителем и пазом для добора. На поверхности коробки исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**4.Притворная планка средний орех:** 2штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности притворной планки исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**5.Наличник евро средний орех 70\*2200\*14:** 12штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности наличника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**6.Петли универсальные сатин:** 8комп

|  |  |
| --- | --- |
| Тип установки: | Накладная / универсальная / без врезки |
| С подшипником (или кольцом): | да |
| Противосъемная: | нет |
| Форма карты петли: | прямоугольная |
| Высота: | 100 мм |
| Ширина: | 75 мм |
| Толщина карты: | 2.5 мм |
| Материал: | сталь |
| Покрытие: | гальваника |
| Цвет: | сатин |

**7.Ручка белый никель хром:** 4 комп.;**8.Пластиковая защелка под цилиндр хром:** 2комп.;**9.Ключевой цилиндр хром ключ-ключ:** 2комп;**10.Накладка белый никель:** 2комп. | комп | 2 двери -по 1,2м (2\*0,6м) |
| 50 | ***Дверь одностворчатая*** ***Туалетная комната:*****1.Дверное полотно Этна средний орех 70:** кол-во 1штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности дверного полотна исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия.Размеры: 700\*2000 ммУпаковка: гофрокартон, термоусадочная пленкаТолщина полотна: 38 мм;**2.Коробка евро средний орех 2100\*75\*35:** кол-во 2,5шт Материал: 100% массив сосны, с уплотнителем и пазом для добора. На поверхности коробки исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**3.Наличник евро средний орех 70\*2200\*14:** кол-во3шт Материал: 100% массив сосны. На поверхности наличника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия; **4.Петли универсальные сатин:** 2комп

|  |  |
| --- | --- |
| Тип установки: | Накладная / универсальная / без врезки |
| С подшипником (или кольцом): | да |
| Противосъемная: | нет |
| Форма карты петли: | прямоугольная |
| Высота: | 100 мм |
| Ширина: | 75 мм |
| Толщина карты: | 2.5 мм |
| Материал: | сталь |
| Покрытие: | гальваника |
| Цвет: | сатин |

 **5.Ручка белый никель хром:** 1комп;**6.Пластиковая защелка под цилиндр хром:** 1комп;**7.Ключевой цилиндр хром ключ-ключ:** 1комп;**8.Накладка белый никель:** 1комп. | комп | 1 дверь- полотно 0,7м, |
| 52 | ***Дверь одностворчатая******Туалетная комната:*** **1.1.Дверное полотно Этна средний орех 60:** кол-во 1шт**1.2.Дверное полотно в остекленном исполнении** **в остекленном исполнении матированное (бесцветное / тонированное)** **Этна средний орех 60:** кол-во 1штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности дверного полотна исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия.Размеры: 600\*2000 ммУпаковка: гофрокартон, термоусадочная пленкаТолщина полотна: 38 мм;**2.Коробка евро средний орех 2100\*75\*35:** кол-во 5шт Материал: 100% массив сосны, с уплотнителем и пазом для добора. На поверхности коробки исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия; **3.Наличник евро средний орех 70\*2200\*14:**кол-во5штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности наличника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия; **4.Петли универсальные сатин:** 4комп

|  |  |
| --- | --- |
| Тип установки: | Накладная / универсальная / без врезки |
| С подшипником (или кольцом): | да |
| Противосъемная: | нет |
| Форма карты петли: | прямоугольная |
| Высота: | 100 мм |
| Ширина: | 75 мм |
| Толщина карты: | 2.5 мм |
| Материал: | сталь |
| Покрытие: | гальваника |
| Цвет: | сатин |

**5.Ручка белый никель хром:**2комп; **6.Пластиковая защелка под цилиндр хром:**2комп;**7.Ключевой цилиндр хром ключ-ключ:** 2комп; **8.Накладка белый никель:** 2комп | комп | 2 двери -полотно 0,6м, |
| 53 | ***Дверь одностворчатая с доборниками.******Кабинет 5.2,5.3,5.4:*** **1.1. Дверное полотно Этна средний орех 80:** кол-во 1шт**1.2. Дверное полотно в остекленном исполнении** **матированное (бесцветное / тонированное) Этна средний орех 80:** кол-во 2штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности дверного полотна исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия.Размеры: 800\*2000 ммУпаковка: гофрокартон, термоусадочная пленкаТолщина полотна: 38 мм;**2.Доборник на две двери средний орех 2100\*115:** 8шт Материал: 100% массив сосныНа поверхности доборника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**3.Коробка евро средний орех 2100\*75\*35:** кол-во7,5шт Материал: 100% массив сосны, с уплотнителем и пазом для добора. На поверхности коробки исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**4.Наличник евро средний орех 70\*2200\*14:** 15шт Материал: 100% массив сосны. На поверхности наличника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**5.Петли универсальные сатин:** кол-во 6комп

|  |  |
| --- | --- |
| Тип установки: | Накладная / универсальная / без врезки |
| С подшипником (или кольцом): | да |
| Противосъемная: | нет |
| Форма карты петли: | прямоугольная |
| Высота: | 100 мм |
| Ширина: | 75 мм |
| Толщина карты: | 2.5 мм |
| Материал: | сталь |
| Покрытие: | гальваника |
| Цвет: | сатин |

**6.Ручка белый никель хром:** 3комп; **7.Пластиковая защелка под цилиндр хром:** 3комп;**8.Ключевой цилиндр хром ключ-ключ:** 3комп;**9.Накладка белый никель:** 3комп. | комп | 3 двери - полотно 0,8м, |
| 54 | ***Дверь двойная.******Коробка общая или состоящая из двух сдвоенных.******Кабинет 5.3,5.4*****1.1.Дверное полотно Этна средний орех 80:** кол-во 2шт**1.2.Дверное полотно в остекленном исполнении** **в остекленном исполнении матированное (бесцветное / тонированное) Этна средний орех 80:** кол-во 2штМатериал: 100% массив сосны. На поверхности дверного полотна исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобран.Покрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия.Размеры: 800\*2000 ммУпаковка: гофрокартон, термоусадочная пленкаТолщина полотна: 38 мм;**2.Коробка евро средний орех 2100\*75\*35:** кол-во 10штМатериал: 100% массив сосны, с уплотнителем и пазом для добора. На поверхности коробки исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**3.Наличник евро средний орех 70\*2200\*14:** 10шт Материал: 100% массив сосны. На поверхности наличника исключены сучки и различные дефекты древесины. Рисунок деталей оптимально подобранПокрытие: трехслойное покрытие двухкомпонентным полиуретановым лаком производство Италия;**4.Петли универсальные сатин:** кол-во 8 комп.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип установки: | Накладная / универсальная / без врезки |
| С подшипником (или кольцом): | да |
| Противосъемная: | нет |
| Форма карты петли: | прямоугольная |
| Высота: | 100 мм |
| Ширина: | 75 мм |
| Толщина карты: | 2.5 мм |
| Материал: | сталь |
| Покрытие: | гальваника |
| Цвет: | сатин |

**5.Ручка белый никель хром:** 4комп; **6.Пластиковая защелка под цилиндр хром:** 4комп;**7.Ключевой цилиндр хром ключ-ключ:** 4комп;**8.Накладка белый никель:** 4комп;**9.Упор торцевой:** 2комп. | комп | двери двойные - полотно (4\*0,8м) |
| 55 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм | м | 21,6 |
| ***5.3. Полы*** |
| 56 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 3,735 |
| 57 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 90,88 |
| 58 | Клей «Бустилат» | т | 0,04455 |
| 59 | Ламинат "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение) | м2 | 96,35 |
| 60 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 119,3 |
| 61 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 0,11*11 / 100* |
| 62 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 0,11*11 / 100* |
| 63 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,57*57 / 100* |
| 64 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,1*10 / 100* |
| 65 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,1*10 / 100* |
| ***5.4. Электромонтажные и сантехнические работы*** |
| ***5.4.1. Электромонтажные работы*** |
| 66 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0408*(40\*1,02) / 1000* |
| 67 | Розетка внешняя RJ-45 FTP кат.5E двойная экранированная Gembird | шт | 15 |
| 68 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 32 мм | 10 м | 2,346*(23\*1,02) / 10* |
| 69 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0408*((30+10)\*1,02) / 1000* |
| 70 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт | 0,06*6 / 100* |
| 71 | Розетка скрытой проводки двухгнездная (в пол) | 100 шт | 0,02*2 / 100* |
| 72 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 0,2*2 / 10* |
| 73 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 1*10 / 10* |
| 74 | Светильник светодиодный потолочный для подвесных потолков | шт | 38 |
| 75 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 | 1000 м | 0,00204 |
| 76 | Розетка внешняя (блок выдвижной 4 модуля в сборе в пол legrand цвет латунь) комп. Розетка с заземлением+2розетка RJ45 категория 5е | шт | 2 |
| ***5.4.2. Сантехнические работы*** |
| 77 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 2 |
| 78 | Замазка суриковая | кг | 1,2  |
| 79 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм | т | 0,0002  |
| 80 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм | 1000 шт | 0,016*8\*2 / 1000* |
| 81 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 2 |
| 82 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые | шт | 2 |
| 83 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм | 10 шт | 0,4*4 / 10* |
| 84 | Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм | 10 шт | 0,2*2 / 10* |
| 85 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт | 2 |
| ***5.5. Перенос регистратора видеонаблюдения*** |
| 86 | Разъем видеосигнала BNC J | шт | 12 |
| 87 | Разъем видеосигнала BNC P | шт | 20 |
| 88 | Разъем аудисигнала RC | шт | 4 |
| 89 | Кабель КВК 2\*0,5 | м | 146,88*144\*1,02* |
| 90 | Кабель UTP | м | 16,32*16\*1,02* |
| ***Раздел 6. Прочие затраты*** |
| 91 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,62 |
| 92 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6,59 |
| 93 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 8,21 |

**Требования к качеству работы и материалам:**

 Работы должны быть выполнены качественно и в срок в соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральном Законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- других законодательных и нормативно-правовых актах в области охраны труда и безопасности строительства.

- Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и противопожарную безопасность. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. Все используемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком.

* Все организационные работы (по вывозу мусора и подготовки к сдачи объемов работ) выполняются Подрядчиком.
* Все скрытые работы указываются Подрядчиком в Акте скрытых работ и подписываются представителем Заказчика.
* Гарантия на все виды работ не менее 2-х лет.