**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей немодульного типа в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код по ОКПД2 | КОЗ | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1 | 32.50.22.190 | 01.28.08.07.06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии8-07-06 | Протез голени немодульный с формообразующей облицовкой из поролона, без неё (в зависимости от потребности получателя), с косметической оболочкой, гильза из кожи, дерева (в зависимости от потребности получателя); стопа низкопрофильная без голеностопного шарнира, стопа шарнирная полиуретановая (в зависимости от потребности получателя); щиколотка металлическая, деревянная (в зависимости от потребности получателя), с одноосным коленным шарниром, без него (в зависимости от потребности получателя), крепление протеза голени на инвалиде поясное; тип протеза по назначению: постоянный. | Шт. | 22 | 70 558,00 | 1 552 276,00 |
| 2 | 32.50.22.190 | 01.28.08.07.07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии8-07-07 | Протез бедра немодульный с формообразующей облицовкой из поролона, без неё (в зависимости от потребности получателя), с косметической облицовкой, приёмная гильза унифицированная, индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, из кожи (в зависимости от потребности получателя), крепления протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; стопа пенополиуретановая, фильцевая, без стопы (в зависимости от потребности получателя), коленный шарнир одноосный замковый, без замковый с коленным узлом для немодульных протезов (в зависимости от потребности получателя); тип протеза по назначению: постоянный. | Шт. | 5 | 79 136,00 | 395 680,00 |
| ИТОГО |  | 27 | 1 947 956,00 |

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ:** Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ не позднее 01.11.2019 года.

**Требования к качеству работ:** протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Нац. стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, Южный Федеральный округ, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

Должно быть наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Изготовителем не позднее 10 дней после получения списков.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы:** срок предоставления гарантии должен составлять не менее 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней