##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия (ед.измерения) | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) | Кол-во изделий |
| 1 | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (Мужская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой (на укорочение от 0,5 до 15см), на слоновую стопу, с двойным следом, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости, после ампутации стопы по Шопару), полуботинок мужских из хрома (на укорочение от 0,5 до 9 см, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару) на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве с супинатором или пронатором и коском до 2 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка. | 45 |
| 2 | 9-01-01Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (Женская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха женских полусапожек, сапожек из хрома при высоте голенища 22-35см, ботинок, полуботинок, туфель женских из хрома с цельной или отрезной союзкой на низком или среднем каблуке (при укорочении от 0,5 до15 см), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости),после ампутации стопы по Шопару, после ампутации стопы по Лисфранку или при разной длине следа, на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной, микропористой или формованной подошве, с супинатором или пронатором и коском до 1 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами или боковой поддержкой, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка, с шинами металлическими, при сахарном диабете. | 45 |
| 3 | 9-01-01Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (Детская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой, на неутепленной подкладке (саржа обувная), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости), при укорочении (от 0,5 до 9 см), клеевого, рантово-клеевого метода крепления, на микропористой или кожаной подошве с пронатором или с супинатором и коском до 2 см, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами, с высоким узким жестким задником или продленным до носка, боковой поддержкой, с задником, продленным до носка. | 100 |
| 4 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (Мужская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой (на укорочение от 0,5 до15см), на слоновую стопу, с двойным следом, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости, после ампутации стопы по Шопару), полуботинок мужских из хрома (на укорочение от 0,5 до 9 см, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару) на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве с супинатором или пронатором и коском до 2 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка. Обувь на протез. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве. | 13 |
| 5 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (Женская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха женских полусапожек, сапожек из хрома при высоте голенища 22-35см, ботинок, полуботинок, туфель женских из хрома с цельной или отрезной союзкой на низком или среднем каблуке (при укорочении от 0,5 до15 см), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости),после ампутации стопы по Шопару, после ампутации стопы по Лисфранку или при разной длине следа, на неутепленной подкладке (саржа обувная), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной, микропористой или формованной подошве, с супинатором или пронатором и коском до 1 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами или боковой поддержкой, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка, с шинами металлическими, при сахарном диабете. Обувь на протез. Заготовка верха женских полусапожек из хрома (на низком каблуке, на среднем каблуке, высота голенища 22-24 см), ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, туфель женских из хрома (на низком каблуке), туфель женских из хрома (на среднем каблуке), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве. | 10 |
| 6 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) (Мужская) | Обувь на протез. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве. | 8 |
| 7 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) (Женская) | Обувь на протез. Заготовка верха женских полусапожек из хрома (на низком каблуке, на среднем каблуке, высота голенища 22-24 см), ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, туфель женских из хрома (на низком каблуке), туфель женских из хрома (на среднем каблуке), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве. | 4 |
| 8 | 9-01-06 Вкладной башмачок, (шт.) | Вкладной башмачок состоит из хромированной кожаной гильзы, обтягивающей искусственную стопу, изготовленную из полимерного материала. | 10 |
| 9 | 9-01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки), (пара) | Стелька ортопедическая взрослая с выкладкой свода, пронатором или супинатором с кожаным покрытием. | 2 |
| 10 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (Мужская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, ботинок мужских из хрома( на укорочение от 0,5 до 15 см), на слоновую стопу, с двойным следом, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости, после ампутации стопы по Шопару), на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве с выкладкой свода, супинатором или пронатором и коском до 2 см, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка. | 45 |
| 11 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (Женская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха женских полусапожек, сапожек из хрома, при высоте голенища 22-35 см (на низком и среднем каблуке), ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой (на укорочение от 0,5 до15 см), на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару, после ампутации стопы по Лисфранку или при разной длине следа, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости), на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантов-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве, на формованной подошве, с супинатором или пронатором и коском до 2 см, с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами или боковой поддержкой, с высоким узким жестким задником или с задником продленным до носка, с шинами металлическими, при сахарном диабете. | 45 |
| 12 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (Детская) | Обувь ортопедическая сложная. Заготовка верха ботинок малодетских, детских, школьных, подростковых из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (пресссукно, мех искусственный, мех натуральный), на слоновую стопу, на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную при косолапости), при укорочении (от 0,5 до 9 см), клеевого, рантово-клеевого метода крепления, на микропористой или кожаной подошве с пронатором или с супинатором, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с жесткими берцами, с высоким узким жестким задником или продленным до носка, боковой поддержкой. | 120 |
| 13 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) (Мужская) | Обувь ортопедическая на сохраненную конечность. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве с супинатором или пронатором, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару. Обувь на протез. Заготовка верха полусапожек мужских из хрома, ботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, полуботинок мужских из хрома с цельной или отрезной союзкой, клеевого, рантово-клеевого методов крепления на кожаной или микропористой подошве. | 13 |
| 14 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) (Женская) | Обувь ортопедическая на сохраненную конечность. Заготовка верха женских полусапожек из хрома при высоте голенища 22-24 см, женских сапожек из хрома при высоте голенища 20-30 см, ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой на утепленной подкладке (прессукно, мех искусственный, мех натуральный), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве на низком каблуке с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука, с пронатором или супинатором, на слоновую стопу, после ампутации стопы по Шопару. Обувь на протез. Заготовка верха женских полусапожек из хрома (на низком каблуке, на среднем каблуке, высота голенища 22-24 см), ботинок женских из хрома с цельной или отрезной союзкой, туфель женских из хрома (на низком каблуке), туфель женских из хрома (на среднем каблуке), клеевого, рантово-клеевого методов крепления на микропористой или кожаной подошве. | 10 |
|  | **Итого** |  | **470** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью ортопедической обуви.

Изделия должны соответствовать требованиям "ГОСТ Р 57761-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения", "ГОСТ Р 54407-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия", "ГОСТ Р 54739-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия".

**Требования к качеству, гарантия качества:**

Гарантийный срок службы обуви должен соответствовать [срокам](consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D190B445AF693F467B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576F3EF5C9310A6CFF4B9935EB7E92694EC465364D05qCJ) пользования, указанным в приказе Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие приходит в негодность не по вине получателя).

Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения срока пользования производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 18 декабря 2019 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).