**Лот №1**

**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно кресел-колясок для обеспечения инвалидов в 2019 году**

**1. Наименование объекта закупки**

Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов в 2019 году, а именно кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов)

**2. Начальная (максимальная) цена контракта**

 Начальная (максимальная) цена контракта составляет **5 987 320 руб. 00 коп.**, количество товара – **295 шт.**

**3. Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технически и функциональные характеристики товара**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователям в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларации о соответствии, которые считаются действительными согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия деклараций о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

 Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

**4.** **Порядок поставки**

Поставлять кресла-коляски с ручным приводом комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – Товар). Имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларации о соответствии оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями, предъявленными в описании Товара (Приложение №1), в период действия государственного контракта. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Товар подлежал обязательной сертификации, допускается поставка Товара имеющего действующий сертификат соответствия.

**Не позднее 10 (десяти) рабочих дней** с даты заключения настоящего Контракта представить Заказчику копии деклараций о соответствии и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

Для приема Получателей или их представителей, на момент заключения государственного контракта, на территории г. Улан-Удэ должен быть организован пункт (пункты) приема. Прием Получателей в пункте (каждом из пунктов) приема должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Каждый из пунктов должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.

 **Не позднее 5 (пяти) календарных дней** с даты заключения настоящего Контракта передать Заказчику в письменном виде список адресов и графиков работы пункта (пунктов) выдачи Товара.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 30 минут.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи, по месту нахождения поставщика или иное.

Осуществлять прием Получателей по всем вопросам поставки и выдачи Товаров, выполнения гарантийного ремонта Товаров по месту нахождения пункта (пунктов) приема. При приеме-передаче товара осуществлять его распаковку, приведение в товарный вид, определить соответствие товара антропометрическим показателям получателя.

Провести инструктаж получателя об условиях и требованиях.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Товаров, в часы работы пунктов. Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товаров с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидов способа и места, времени доставки Товара.

Предоставлять региональному отделению (далее – Заказчику) в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

Информировать не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре поставки Заказчика о невозможности предоставления Товара Получателю.

Поставленный Товар должен удовлетворять следующим требованиям:

- при использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации; Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщиком при нормальном использовании в обычных условиях;

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**5. Порядок приемки**

Заказчик обязан провести приемку поставленного товара в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Товара в регион, путем проверки соответствия количества, комплектности и качества товара требования Контракта. В случае проведения экспертизы товара путем привлечения экспертов, срок приемки товара не может составлять более 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

**6. Порядок оплаты**

 Оплата производится за счет средств федерального бюджета (по мере поступления) передаваемых Заказчику для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Поставщик обязан передать Заказчику счета, реестры выданных инвалидам технических средств реабилитации с отрывными талонами к направлениям, акты приема-передачи Товара Получателям, Акты поставки Товара. Копии регистрационных удостоверений в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта. Реестры выдачи Товара предоставляется Заказчику также в электронном виде.

Оплата фактически поставленного Товара производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком счета, акта поставки Товара, актов приема-передачи Товара Получателям и отрывных талонов к направлениям.

Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**7. Место поставки товара**

Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя на условиях DDP).

**8. Срок поставки товара**

Срок поставки Товара в полном объеме в Республику Бурятия в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения государственного контракта **по 30 августа 2019г**

Срок его действия Направлений **по 30 августа 2019 года**.

В случае невозможности предоставления Товара инвалиду, Поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины.

Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товаров с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидов способа и места, времени доставки Товара.

Предоставлять региональному отделению (далее – Заказчику) в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

**9. Размер обеспечения заявки**

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе будет составлять 1 % от размера начальной (максимальной) цены контракта.

**10.** **Размер обеспечения контракта**

Размер обеспечения исполнения контракта будет составлять 30 % от размера начальной (максимальной) цены контракта.

**11. Требование к гарантийному сроку**

Осуществлять гарантийный ремонт Товара за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации Товара. Производить прием Товара, подлежащего гарантийному ремонту в пунктах приема Получателей. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранение недостатков при выполнении работ по изготовлению Товара осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1922 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Товара в период гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен в течении 15 рабочих дней осуществить замену такого Товара.

**12.** **Требования к упаковке, маркировке**

На кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Поставляемый Товар должен быть в упаковке, обеспечивающий защиту от воздействия механических и климатических факторов (ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

**13. Документы, подтверждающие качество Товара**

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим стандартам:

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования;

- ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры;

- ГОСТ Р 51082-97 (ИСО 7176-7-96) Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса;

- ГОСТ Р 51083-97 Кресла-коляски. Общие технические условия (заключением п.16).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиетовара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара  | Кол-во, шт. |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  |  Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом комнатные, оснащенные набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики:Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем +5 см.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:-изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;-изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;-изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами,Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/-1 см и поставляться в 6 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла-коляски должна содержать:-наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);-адрес производителя;-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);-дату выпуска (месяц, год);-артикул модификации кресла-коляски;-серийный номер данного кресла-коляски.В комплект поставки должно входить:-набор инструментов;-инструкция для пользователя (на русском языке);-гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.  | 175 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводомпрогулочные, оснащенные набором инструментов, насосом иантиопрокидывающим устройством, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса.В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами.Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на +5 см.Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°.Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:-изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;-изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой насиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно.Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/-1 см и поставляться в 6 типоразмерах.Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Маркировка кресла-коляски должна содержать:-наименование производителя;-адрес производителя;-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);-дату выпуска (месяц, год);-артикул модификации кресла-коляски;-серийный номер данного кресла-коляски.В комплект поставки должно входить:-набор инструментов;-инструкция для пользователя (на русском языке);-гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 120 |

**Дополнительные условия**

После заключения государственного контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанных в настоящем техническом задании.

Участник размещения заказа, зарегистрированный за пределами Республики Бурятия, может иметь полномочного соисполнителя на территории РБ.