**Техническое задание**

**на поставку в 2019 году чехлов на протезы нижних конечностей для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **наименование товара** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** | **Кол-во товара** |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол полимерный на культю бедра с текстильным покрытием с высоким уровнем стабилизации | штука | 100 |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол полимерный на культю голени с текстильным покрытием с высоким уровнем стабилизации | штука | 100 |
| Итого | |  |  |

1. **Требования к качеству и безопасности товара**

Чехлы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

1. **Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Поставка чехлов должна осуществляться в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.