**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве**

1. **Предмет Контракта**

Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.

Объем выполняемых работ — 104 пары

1. **Требования к качеству выполняемых работ**

В состав работ по обеспечению ортопедической обувью в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве входит: проведение индивидуального обмера (для застрахованных лиц, проживающих в г. Калининграде по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области), проведение индивидуального обмера для застрахованных лиц, проживающих в Калининградской области, по месту проживания застрахованных (либо по желанию застрахованных лиц, по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области), изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области), примерка и передача застрахованному лицу (проживающих в г. Калининграде) по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области, примерка и передача застрахованному лицу, проживающих в Калининградской области по месту проживания застрахованных (либо по желанию застрахованных лиц, по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области).

Выполняемые работы по обеспечению ортопедической обуви для застрахованных лиц должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей, по индивидуальным меркам получателей.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные. Общие технические условия», ГОСТ 28367-94 «Мех искусственный трикотажный. Общие технические условия», ГОСТ 9542-89 «Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия».

Ортопедическая повседневная обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

При выполнении работ по обеспечению ортопедической обувью должен быть осуществлен контроль при примерке указанных изделий. Застрахованные граждане не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Производство ортопедической обуви должно быть ручным или полумеханическим способами и должны включать несколько компонентов из ниже перечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

 Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

 Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

* достаточность опороспособности конечности;
* фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;
* компенсацию укорочения конечности.
1. **Требования к размерам, упаковке и хранению ортопедической обуви**

Маркировка, упаковка и хранение ортопедической обуви должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Исполнителем должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа получателей и консультативной помощи по правильному пользованию ортопедической обувью.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ**

При передаче изготовленной ортопедической обуви застрахованным лицам Исполнитель должен проинформировать их о месте и условиях гарантийного ремонта ортопедической обуви.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ получателем или его представителем и составляет не менее 45 дней.

В случае предъявления претензий получателей к качеству полученной ортопедической обуви, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественную ортопедическую обувь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по ее ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичную надлежащего качества. Замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств по месту его нахождения.

Обеспечение ремонта ортопедической обуви, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

.

1. **Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ**

Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью застрахованных должно быть осуществлено не позднее 15 декабря 2019 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви застрахованный должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты замера.

 Место выполнения работ – Калининградская область, проведение индивидуального обмера (для застрахованных лиц, проживающих в г. Калининграде по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области), проведение индивидуального обмера для застрахованных лиц, проживающих в Калининградской области, по месту проживания застрахованных (либо по желанию застрахованных лиц, по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области), изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области), примерка и передача застрахованному лицу (проживающих в г. Калининграде) по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области, примерка и передача застрахованному лицу, проживающих в Калининградской области по месту проживания застрахованных (либо по желанию застрахованных лиц, по месту нахождения Исполнителя в Калининградской области).

Передача ортопедической обуви застрахованному лицу Исполнителем подтверждается передачей Заказчику счета, Акта сдачи-приемки работ, Реестра выполненных работ.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по обеспечению застрахованных лиц ортопедической обувью, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (конкретные показатели)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 24 |
| 2 | **Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя | пар. | 24 |
| 3 | **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 27 |
| 4 | **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 27 |
| 5 | **Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 1 |
| 6 | **Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **пар.** | **104** |