|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание объекта закупки (техническое задание)****1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:**1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.1.2. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.1.3. Изделие должно отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество (шт.) |
| 1. | Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.6.13)Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.2.2018г. № 86н | 60 |
| Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защищены от коррозии защитным или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88 | наличие |
| Съемное судно с крышкой | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) |
| Съемное санитарное сидение | наличие | Методические рекомендации |
| Количество типоразмеров кресел-стульев | не менее 3 | Обеспечение Получателей с различными антропометрическими данными |
| Ширина сиденья первого типоразмера | не менее 400 мм(включительно)не более 420 мм(включительно) | Возможность подбора кресло-стула в зависимости от антропометрических данных Получателей, индивидуальная программа реабилитации/абилитации Получателя, (далее ИПР/ИПРА) |
| Ширина сиденья второго типоразмера | не менее 430 мм(включительно) не более 450 мм(включительно) |
| Ширина сиденья третьего типоразмера | не менее 460 мм(включительно) не более 490 мм(включительно) |
| Четыре колеса | наличие | Методические рекомендации |
| Подлокотники | наличие | Методические рекомендации |
| Высота регулируется кнопочными фиксаторами, расположенными на ножках кресла-стула | наличие | Методические рекомендации |
| Грузоподъемность | не менее 110 кг (включительно) | Методические рекомендации |
| Паспорт Изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |
| 2. | Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.6.13)Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.2.2018г. № 86н | 600 |
| Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитным или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 | наличие |
| Конструкция кресла-стула – разборная | наличие | Методические рекомендации |
| Съемное санитарное устройство с крышкой | наличие | Методические рекомендации |
| Сиденье съемное с крышкой | наличие | Методические рекомендации |
| Подлокотники откидные | наличие | Методические рекомендации |
| Количество типоразмеров кресел-стульев | не менее 3 | Обеспечение Получателей с различными антропометрическими данными |
| Ширина между подлокотниками первого типоразмера | не менее 410 мм (включительно)не более 445 мм (включительно) | Возможность подбора кресло-стула в зависимости от антропометрических данных Получателей, ИПР/ИПРА |
| Ширина между подлокотниками второго типоразмера | не менее 450 мм (включительно)не более 475 мм (включительно) |
| Ширина между подлокотниками третьего типоразмера | не менее 480 мм (включительно)не более 500 мм (включительно) |
| Вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте | наличие | Методические рекомендации, возможность использования Получателями с различными антропометрическими данными |
| Паспорт Изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3)  |
| 3. | Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.6.13)Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.2.2018г. № 86н | 10 |
| Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защищены от коррозии защитным или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88 | наличие |
| Съемное санитарное устройство с крышкой | наличие | Методические рекомендации |
| Сидение съемное с крышкой | наличие | Методические рекомендации |
| Количество типоразмеров кресел-стульев | не менее 2 | Обеспечение Получателей с различными антропометрическими данными |
| Ширина между поручнями первого типоразмера | не менее 590 мм (включительно), не более 620 мм (включительно) | Возможность подбора кресло-стула в зависимости от антропометрических данных Получателей, ИПР/ИПРА |
| Ширина между поручнями второго типоразмера | не менее 630 мм (включительно), не более 660 мм (включительно) |
| Противоскользящие насадки | наличие | Методические рекомендации |
| Высота ножек кресло-стула регулируется кнопочными фиксаторами | наличие | Методические рекомендации |
| Грузоподъемность | до 180 кг (включительно) | Методические рекомендации |
| Паспорт Изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |
| 4. | Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.6.13)Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.2.2018г. № 86н | 60 |
| Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защищены от коррозии защитным или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88 | наличие |
| Ручной привод от обода колеса для самостоятельного передвижения в помещении | наличие | Методические рекомендации |
| Встроенный приемник-резервуар, используемый в качестве туалета | наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2017 п. 09 12 03, Методические рекомендации |
| Сиденье оснащено съемной крышкой | наличие | Методические рекомендации |
| Подлокотники откидные или съемные, или съемные и откидные | наличие | Методические рекомендации |
| Подножки съемные | наличие | Методические рекомендации |
| Опоры стопы откидные  | наличие | Методические рекомендации |
| Количество типоразмеров в части ширины сиденья в диапазоне от 400 мм (включительно) до 510 мм (включительно)(в том числе путем предоставления Изделий разных производителей) | не менее 3 | Обеспечение Получателей с различными антропометрическими данными |
| Стояночные тормоза | наличие | Методические рекомендации |
| Паспорт Изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | ГОСТ Р 51632-2014 (п. 4.9.3) |
|  | ИТОГО: | **730** |

 |  |
| 1.4. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).1.5. Гарантийный ремонт Изделия осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока.Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта приема, указанного в гарантийном талоне. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта, либо замены изделия со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков изделия осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия. В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес и режим работы пункта приема Получателей.Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованного Поставщиком пункта приема (не менее 1 (одного)) на территории Санкт-Петербурга. |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)