**Техническое задание**

**1.** **Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации – функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей.

**2. Описание объекта закупки:**

**- функциональные, технические, качественные характеристики:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделий,  позиция по КТРУ,  код по ОКПД2 | Характеристики изделий (неизменяемые) | Кол-во /ед. измерения (неизменяемые), шт. | Гарантийный срок (дн.) (неизменяемые) |
| 1 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей мужской летний  Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Комплектация: пиджак; брюки; трусы (2 шт.); гигиенические прокладки (2 шт.).  Пиджак: должен быть однобортный (по желанию двубортный), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, ширина рукава увеличена на 5-10 см. от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на «Велкро» с имитацией пуговиц.  Брюки: должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (подхватами, шнурами) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на «Велкро», бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам на ленте «Велкро».  Пиджак – материал верха – шерстяная и (или) полушерстяная ткань.  Пиджак – подкладка – смесовая ткань.  Брюки – материал верха – шерстяная и (или) полушерстяная ткань.  Трусы – х/б ткань  Материал гигиенических прокладок – х/б ткань | 18 | 40 |
|
|
|
|
| 2 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей мужской зимний  Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Комплектация: куртка или полупальто, брюки.  Куртка: плечевая линия расширенная, ширина рукава увеличена на 5-10 см. от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на молнии, планка на «Велкро» или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям), капюшон отстегивающийся на молнии, нижние и верхние карманы удлиненные для удобства. В куртках должны вставляться грузики для облегчения снятия изделия.  Полупальто: плечевая линия расширенная, ширина рукава увеличена на 5-10 см. от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на двойном «Велкро» или двухсторонней молнии (по медицинским показаниям), капюшон отстегивающийся на молнии, карманы «листочки» удлиненные для удобства. В полупальто должны вставляться грузики для облегчения снятия изделия.  Брюки: должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (подхватами, шнурами) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, регулируемый по длине, застежка – гульфик на «Велкро» или застежка по боковым швам с двух сторон на молнии (по медицинским показаниям).  Куртка – материал верха – водонепроницаемая плащевая ткань.  Куртка – материал подкладки – подкладочная ткань.  Куртка – материал утеплителя – синтетический нетканый материал.  Полупальто – материал верха – драповая ткань.  Полупальто – материал подкладки – подкладочная ткань.  Полупальто – материал жилета – искусственный мех.  Брюки – материал верха – утепленный на подкладке. | 18 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей женский летний  Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Комплектация: жакет; брюки или юбка (по медицинским показаниям); блуза; гигиенические прокладки (2 шт.) (для варианта с брюками).  Жакет: должен быть однобортный (по желанию двубортный), карманы (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, ширина рукава увеличена на 2-3 см. от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на «Велкро» с имитацией пуговиц.  Брюки: должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (подхватами, шнурами) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – на «велькро» или кнопке «магнит» (по медицинским показаниям).  Юбка – должна содержать следующие специальные детали: петли, застежки.  Жакет – материал верха – шерстяная и (или) полушерстяная ткань.  Жакет – подкладка – смесовая ткань.  Брюки или юбка- материал верха – шерстяная и (или) полушерстяная ткань.  Материал блузы – креповые ткани.  Материал гигиенических прокладок – х/б ткань. | 3 | 40 |
|
|
|
|
| 4 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей женский зимний  Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Комплектация: куртка или полупальто, брюки.  Куртка: плечевая линия расширенная, ширина рукава увеличена на 5-10 см. от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на молнии, планка на «Велкро» или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям), капюшон отстегивающийся на молнии, нижние и верхние карманы удлиненные для удобства. В куртках должны вставляться грузики для облегчения снятия изделия.  Полупальто: плечевая линия расширенная, ширина рукава увеличена на 5-10 см. от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на двойном «Велкро» или двухсторонней молнии (по медицинским показаниям), капюшон отстегивающийся на молнии, карманы (различных вариаций по медицинским показаниям) удлиненные для удобства. В полупальто должны вставляться грузики для облегчения снятия изделия.  Брюки: должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (подхватами, шнурами) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, регулируемый по длине, застежка – на «Велкро» или кнопке «магнит» (по медицинским показаниям) или застежка по боковым швам с двух сторон на молнии (по медицинским показаниям).  Куртка – материал верха – водонепроницаемая плащевая ткань.  Куртка – материал подкладки – подкладочная ткань.  Куртка – материал утеплителя – синтепон.  Полупальто – материал верха – драповая ткань.  Полупальто – материал подкладки – подкладочная ткань.  Полупальто – материал жилета – искусственный мех.  Брюки – материал верха – утепленный на подкладке. | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей детский летний.  Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон (по медицинским показаниям).  Внешний вид куртки должен скрывать наличие функциональных элементов брюк или полукомбинезона.  Куртка с застежкой на ленту «велькро» и разъемную молнию. По боковым швам куртки могут быть вшиты молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка должна быть оснащена съемным капюшоном.  В брюки или полукомбинезон по боковым швам могут быть вшиты молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям).  Брюки или полукомбинезон должны содержать следующие специальные детали: паты, бретели, застежки.  Низ брюк или полукомбинезона должен быть снабжен удлиняющими манжетами для удлинения изделия по мере роста Получателя.  Комплект будет содержать светоотражающие элементы.  Куртка – материал верха – Водонепроницаемая и ветрозащитная плащевая ткань или трикотажная утеплённая ткань (по медицинским показаниям).  Куртка – подкладка – подкладочная ткань.  Брюки или полукомбинезон – материал верха – водонепроницаемая и ветрозащитная плащевая ткань или трикотажная утеплённая ткань (по медицинским показаниям).  Брюки или полукомбинезон – подкладка – Подкладочная ткань | 25 | 40 |
|
|
|
| 6 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей детский зимний  Должен изготавливаться по индивидуальным размерам.  В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон (по медицинским показаниям).  Внешний вид куртки должен скрывать наличие функциональных элементов брюк или полукомбинезона.  Куртка с застежкой на ленту «велькро» и разъемную молнию. По боковым швам куртки могут быть вшиты молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка должна быть оснащена съемным капюшоном.  Спинка куртки должна быть удлинена для закрытия поясничного отдела спины. Рукава куртки на резинке или снабжены патами, позволяющими регулировать их ширину (по медицинским показаниям).  В брюки или полукомбинезон по боковым швам могут быть вшиты молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям).  Брюки или полукомбинезон должны содержать следующие специальные детали: паты, бретели, застежки.  Низ брюк или полукомбинезона должен быть снабжен удлиняющими манжетами для удлинения изделия по мере роста Получателя.  Комплект будет содержать светоотражающие элементы  Куртка – материал верха – водонепроницаемая плащевая ткань.  Куртка – материал подкладки - подкладочная ткань.  Куртка – материал утеплителя – синтетический нетканый материал.  Брюки или полукомбинезон – материал верха – водонепроницаемая плащевая ткань.  Брюки или полукомбинезон – материал подкладки – подкладочная ткань.  Брюки или полукомбинезон - материал утеплителя – Синтетический нетканый материал. | 25 | 40 |
| 7 | Ортопедические брюки  14.12.30.170-00000002  ОКПД2: 14.12.30.170 | Брюки ортопедические универсальные, свободные в области талии и бедер, на подкладке.  В боковые швы должны быть вставлены разъемные молнии, что будет обеспечивать раскрываемость брючины и свободу надевания для людей, пользующихся креслом-коляской.  В пояс брюк должен быть на резинке. Пояс должен застегиваться по талии над молниями с двух сторон на пуговицу или брючный крючок (по медицинским показаниям).  Конструкция изделия должна быть изменена в соответствии с антропометрическими параметрами сидящего человека. Завышенная спинка брюк должна защищать спину для максимального удобства их ношения.  Материал верха – водонепроницаемая и ветрозащитная плащевая ткань.  Материал подкладки – подкладочная ткань. | 5 | 40 |
| ИТОГО | | | 97 |  |

Изделия должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.» Технические средства реабилитации - комплекты функционально-эстетической одежды должна соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 54408-2011 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна представлять собой совокупность швейных изделий, изготовленных с включением специальных деталей, надеваемых на тело человека, и предназначенных для медико-социальной и социально-бытовой реабилитации инвалида.

Под специальной деталью должна подразумеваться часть изделия, цельная или составная (клапан, паты, бретели и т.п.), служащая для фиксации или удержания одежды в заданном положении.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна быть предназначена для инвалидов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями статодинамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий развития: двусторонние ампутационные культи обеих верхних конечностей на любом уровне; односторонняя культя после вычленения плеча либо вычленения плеча с лопаткой и/или с ключицей; верхняя параплегия; двусторонние или односторонние значительно выраженные парезы верхней конечности; двусторонние анкилозы или резко выраженные контрактуры плечевых суставов; двусторонние ложные суставы плеча или обеих костей предплечья; двусторонние комбинированные дефекты верхних конечностей любой этиологии со значительным нарушением функции проксимальных или дистальных отделов рук; множественные дефекты конечностей (односторонние дефекты верхних конечностей в сочетании с дефектами нижних конечностей).

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна изготавливаться по индивидуальным размерам с учётом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей Получателей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей не должна препятствовать управлению и пользованию протезами и другими техническими средствами реабилитации, а также должна обеспечивать незатруднительный допуск к местам регулировки и обслуживания.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна включать детали, предохраняющие ее от механических повреждений (защемление, прорезание, истирание и пр.) узлами протезов, аппаратов или костылей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должна соответствовать индивидуальным особенностям Получателя.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, изготовленной из новых, не восстановленных, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения материалов и комплектующих, без дефектов материала, изготовления и пригодной для эксплуатации в соответствии со своим целевым назначением и техническими характеристиками.

Участник размещения заказа должен разработать и выдавать вместе с функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей инструкцию по эксплуатации и способам ухода за изделием (памятку по пользованию) в соответствии с видом и свойствами материалов, используемых в изделии.

В состав работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - Получатель) техническими средствами реабилитации – функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (далее - ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

- гарантийное обслуживание выданных ТСР при возникновении гарантийного случая;

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей ТСР должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по изготовлению ТСР должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья Получателя.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна обеспечивать безопасное пользование за счет исключения из ее конструкции:

- декоративных воздушных петель и подобного рода деталей;

- частей и деталей свободного кроя (накидок, пелерин, декоративных бантов и шарфов, тесемок и завязок на рукавах и т.п.), перекрывающих верхний обод колеса кресла-коляски.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна иметь гарантийный срок равный указанному в таблице №1 с момента передачи ее Получателю. Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к его эксплуатации.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 февраля 2018 года N 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в ортопедической обуви Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

**3. Количество и место выполнения работы, являющихся предметом контракта:**

Количество — 97 шт.

Снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы, требующие присутствия инвалида (ветерана), доставка (передача) товара - должны производиться по месту проживания Получателей (г. Брянск и Брянской области) или в г. Брянске в организованном пункте приема. Выполнить работу по контракту и передать их результат непосредственно Получателю, при предоставлении им паспорта, направления, выдаваемого Заказчиком и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.

**4. Cроки завершения работы:**

Срок выполнения работ, включая обеспечение Изделиями по настоящему контракту: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, согласно предоставляемых Направлений, но не позднее 31.08.2019 г.