**Техническое задание**

**Поставка опор для детей-инвалидов в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество (шт.) |
| 1. | Опора для  сидения для детей-инвалидов | Возможность использования детьми-инвалидами от 1-го до 17-ти лет с различными антропометрическими данными (наличие регулировок или поставка изделий нескольких типоразмеров) | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (Издание второе переработанное и дополненное) (далее – методические рекомендации) | 100 |
| Сиденье с подушкой | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с подушкой | наличие | Методические рекомендации |
| Межбедренный клин регулируемый | наличие | Методические рекомендации |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | Методические рекомендации |
| Бедренный ремень | наличие | Методические рекомендации |
| 2. | Опора для  стояния для детей-инвалидов | Возможность использования детьми-инвалидами от 2-х до 17-ти лет с различными антропометрическими данными (наличие регулировок или поставка изделий нескольких типоразмеров | Наличие | Методические рекомендации | 100 |
| Конфигурация дает возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди | наличие | Методические рекомендации |
| Обеспечение фиксации в вертикальном положении | наличие | Методические рекомендации |
| Опора установлена на колесах | наличие | Методические рекомендации |
| Тормоза | наличие | Методические рекомендации |
| 3. | Опора для ползания для детей-инвалидов | Рама на четырех колесах | Наличие | Методические рекомендации | 75 |
| Возможность изменения высоты | Наличие | Методические рекомендации |
| Возможность изменения угла наклона | Наличие | Методические рекомендации |
| Поддерживающие ремни, регулируемые по длине | Наличие | Методические рекомендации |
| Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | ГОСТ 2.601-2013, п. 5.1.2 |
|  | Опора для лежания для детей-инвалидов | Возможность использования детьми-инвалидами с различными антропометрическими данными (наличие регулировок или поставка изделий нескольких типоразмеров | наличие | Методические рекомендации | 30 |
| Сиденье для положения ребенка «лежа» | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулировкой угла наклона | наличие | Методические рекомендации |
| Крепежные ремни | наличие | Методические рекомендации |
| Абдукционные модели | наличие | Методические рекомендации |
| Основание на колесах | наличие | Методические рекомендации |
| Тормоза | наличие | Для предотвращения неконтролируемого перемещения опор |
| ИТОГО: | | | | | 305 |

Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Гарантийный ремонт Изделия осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта приема, указанного в гарантийном талоне. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта, либо замены изделия со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков изделия осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия. В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес и режим работы пункта приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованного Поставщиком пункта приема на территории Санкт-Петербурга.