Техническое задание

Тутор на всю ногу фиксирующий, корригирующий, разгружающий, постоянный. Должен изготавливаться из термопластов низкотемпературных. Применяется при ДЦП, последствиях повреждения спинного мозга; состояния угрожаемые формированию эквинно-варусной или вальгусной деформации конечностей. Ортезы должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 6 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить ортезы на ортезы, соответствующие требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт). Срок замены и гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 10 рабочих дней.