**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:**

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2. Поставляемые Изделия должны соответствовать следующим стандартам:

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия (за исключением п.16)»

1.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.4. Изделия должны отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **ГОСТ, технический регламент/**  **обоснование использования**  **(в том числе его характеристика)** | **Коли**  **чест**  **во**  **Изде**  **лий** |
| **1.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее-ИПР/ИПРА) | **3** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Количество типоразмеров кресел-колясок (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 2 | подбор под антропометрические данные получателей, ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья первого типоразмера | не менее 240 мм (включительно)  не более 270 мм  (включительно) | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.9.6, ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья второго типоразмера | не менее 280 мм (включительно)  не более 310 мм  (включительно) |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **2.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **2** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка(и), регулируемая (мые) по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Количество типоразмеров кресел-колясок (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 2 | подбор под антропометрические данные получателей, ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья первого типоразмера | не менее 240 мм (включительно)  не более 270 мм  (включительно) | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.9.6, ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья второго типоразмера | не менее 360 мм (включительно)  не более 390 мм  (включительно) |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **3.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **8** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Количество типоразмеров кресел-колясок (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 3 | подбор под антропометрические данные получателей, ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья первого типоразмера | не менее 240 мм (включительно)  не более 270 мм  (включительно) | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.9.6, ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья второго типоразмера | не менее 280 мм (включительно)  не более 310 мм  (включительно) |
| Эффективная ширина сиденья второго типоразмера | не менее 300 мм (включительно)  не более 330 мм  (включительно) |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА, методические рекомендации |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник или боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА, метод. рекомендации |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **4.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **3** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 340 мм (включительно)  не более 370 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА, антропометрические данные получателя |
| Приставной столик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **5.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **3** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – методические рекомендации) |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 360 мм (включительно)  не более 390 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА, антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом  125 см., 130 см., 146 см. | наличие | ИПР/ИПРА, антропометрические данные получателей |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник или боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **6.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **3** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Количество типоразмеров кресел-колясок (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 2 | подбор под антропометрические данные получателей |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 260 мм (включительно)  не более 290 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 300 мм (включительно)  не более 330 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник или боковые опоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые опоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **7.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **3** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Количество типоразмеров кресел-колясок (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 2 | подбор под антропометрические данные получателей |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 240 мм (включительно)  не более 270 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 260 мм (включительно)  не более 290 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник или боковые опоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые опоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **8.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **2** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Количество типоразмеров кресел-колясок (в том числе путем поставки кресел-колясок разных производителей) | не менее 2 | подбор под антропометрические данные получателей |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 240 мм (включительно)  не более 270 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 370 мм (включительно)  не более 380 мм  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом  110 см. и 69 см. | наличие | ИПР/ИПРА, антропометрические данные получателей |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **9.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота подлокотников | не менее 200 мм (включительно)  не более 230 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 240 мм (включительно)  не более 270 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 200 мм (включительно)  не более 230 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Высота спинки | не менее 470 мм (включительно)  не более 570 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Высота сиденья | не менее 450 мм (включительно)  не более 550 мм  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом  110 см | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **10.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье съёмное | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники опускающиеся, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подставка под икры регулируемая по глубине | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 34 см | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | 31 см | ИПР/ИПРА |
| Высота спинки | 35 см | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник, боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **11.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 27 см | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | 26 см |
| Возможность использования Получателем с ростом  110 см | наличие | ИПР/ИПРА |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | методические рекомендации |
| Боковые упоры для тела | наличие | методические рекомендации |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **12.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники высота | 20 см | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 34 см | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | 32 см |
| Высота спинки | 56 см |
| Возможность использования Получателем с ростом  130 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник или боковые опоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **13.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по углу наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 42 см (включительно)  не более 43 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом  130 см | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Приставной столик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **14.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Полка для аппарата ИВЛ | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 34 см (включительно)  не более 35 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 37 см (включительно)  не более 38 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом  140 см. | наличие | антропометрические данные получателя |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **15.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | не менее 20см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота спинки | не менее 56 см (включительно)  не более 66 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 32 см (включительно)  не более 35 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 32 см (включительно)  не более 35 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом  123 см. | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | методические рекомендации |
| Боковые упоры для тела | наличие | методические рекомендации |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **16.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | не менее 20см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота спинки | не менее 51 см (включительно)  не более 61 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 26 см (включительно)  не более 29 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 20 см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **17.** | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Управление от обода колеса | наличие | для самостоятельного передвижения пользователем |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники высота | не менее 20см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота подножки | 37 см | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 30 см (включительно)  не более 33 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 32 см (включительно)  не более 35 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Высота сиденья | не менее 50 см (включительно)  не более 60 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом  139 см. | наличие | ИПР/ИПРА |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | методические рекомендации |
| Боковые опоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **18.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота подлокотников | не менее 20см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 24 см (включительно)  не более 27 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 20 см (включительно)  не более 23 см  (включительно) |
| Высота спинки | не менее 44 см (включительно)  не более 54 см  (включительно) |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые опоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **19.** | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота подлокотников | не менее 20см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 24 см (включительно)  не более 27 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 20 см (включительно)  не более 23 см  (включительно) |
| Высота спинки | не менее 51 см (включительно)  не более 61 см  (включительно) |
| Возможность использования Получателем с ростом  112 см. | наличие | ИПР/ИПРА |
| Нагрудный ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые опоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | методические рекомендации |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **20.** | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | **1** |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Высота подлокотников | не менее 20см (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 40 см (включительно)  не более 43 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 42 см (включительно)  не более 45 см  (включительно) |
| Высота спинки | не менее 56 см (включительно)  не более 66 см  (включительно) |
| Возможность использования Получателем с ростом  160 см. | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясной ремень | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |

1.5. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.6. Гарантийный ремонт Изделия осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта приема, указанного в гарантийном талоне. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта, либо замены изделия со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков изделия осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия. В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес и режим работы пункта приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованного Поставщиком пункта (пунктов) приема (не менее 1 (одного)) на территории Санкт-Петербурга.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

   [↑](#footnote-ref-1)