**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Протезы нижних конечностей (далее – Изделия).

Изделия должны отвечать следующим требованиям[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Изделия по КТРУ | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-воИзделий (шт.) |
| 1. | Протез транстибиальный | Протез голени лечебно-тренировочный. Пробная приемная гильза (3 шт.), постоянная приемная гильза (3 шт.) и вкладная гильза (3 шт.) изготовлены по слепку.Стопа одноосная монолитная. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов.Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие |  Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н. Заключение медико-технической комиссии | 20 |
| Материал постоянной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие |
| Материал вкладной мягкой гильзы - вспененный термопласт | наличие |
| Материал стопы | полиуретан |
| Материал чулок | полиамид |
| Материал облицовки | полиуретан |
| Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительное устройство | не менее 100 кг (включительно) |
| 2. | Протез трансфеморальный | Протез бедра лечебно-тренировочный. Пробная приемная гильза, постоянная приемная гильза изготовлены по слепку (3 шт.).Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку (3 шт.). Коленный шарнир одноосный замковый. Стопа одноосная монолитная.Крепление протеза - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов.Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - листовой термопласт | наличие |  Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н. Заключение медико-технической комиссии | 80 |
| Материал постоянной приемной гильзы - листовой термопласт  | наличие |
| Материал вкладной мягкой гильзы - вспененный термопласт | наличие |
| Материал стопы | полиуретан |
| Материал облицовки | полиуретан |
| Материал чулок | полиамид |
| Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 100 кг (включительно) |
| Итого: | 100 |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)