| Наименование Товара в соответствии с классификацией ТСР | Наименование Товара в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленки впитывающие | 227000 |
| Технические требования к впитывающим пеленкам.  Впитывающие пеленки должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Требования к конструкции впитывающих пеленок.  Впитывающие пеленки представляют многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу.  Требования к внешнему виду.  Во впитывающих пеленках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  Печатное изображение на впитывающих пеленках должно быть четким, без искажений и пробелов.  Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленки и отмарывание краски.  Впитывающие пеленки должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Материалы, применяемые для изготовления впитывающих пеленок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.  Впитывающие пеленки должны состоять из нескольких слоев:  - впитывающий слой должен быть из прессованной целлюлозы многослойный;  - нижний слой должен быть из не пропускающей влагу пленки;  - верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе.  Требование к маркировке.  Маркировка упаковки впитывающих пеленок должна быть на русском языке и должна включать:  - условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  - отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - номер артикула (при наличии);  - количество товара в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации (при наличии).  Впитывающие пеленки должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранению.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортировка впитывающих пеленок должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим повреждение товара. | | |

Техническое задание