**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2019 году кресел-туалетов с целью обеспечения инвалидов, в том числе и детей-инвалидов.

Количество – 939 шт.

- кресло-туалет \* – 140 шт.,

- кресло-туалет \*\* - 753 шт.,

- кресло-туалет \*\*\* – 40 шт.,

- кресло-туалет \*\*\*\* - 6 шт.

\* - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №85Н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

\*\* - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №85Н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

\*\*\* - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-стул с санитарным оснащением повышенной грузоподъемности (без колес)» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №85Н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

\*\*\*\* - Наименование позиции соответствует наименованию «кресло-стул с санитарным оснащением активного типа» согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №85Н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением». Типы, технические требования, методы контроля»

Количество – 939 шт., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-туалет  | Кресло-туалет предназначен для инвалидов при отправлении естественных надобностей. Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. На регулируемых по высоте 4-х ножках установлены колеса. Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 9 кг. (включительно).Грузоподъемность не менее 125 кг. (включительно).Расстояние между поручней в диапазоне не менее 40 см. и не более 60 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя.Ширина стула в диапазоне не менее 40 см. и не более 60 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя.Основное оснащение должно включать: 1. пластмассовое судно с крышкой, съемное; 2. пластмассовое санитарное сидение; 3. 4 колеса, стояночные тормоза на задних колесах;4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.Рама кресла-стула должна быть складная.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 140 |
|  2 | Кресло-туалет | Кресло-туалет предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей. Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 7 кг. (включительно).Грузоподъемность не менее 125 кг. (включительно).Расстояние между поручней в диапазоне не менее 40 см. и не более 60 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя.Ширина стула в диапазоне не менее 40 см. и не более 60 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя.Ножки должны регулироваться по высоте.Основное оснащение должно включать: 1. пластмассовое судно с крышкой, съемное; 2. пластмассовое санитарное сидение; 3. противоскользящие накладки на ножки;4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 753 |
|  3 | Кресло-туалет | Кресло-туалет предназначен инвалидам с повышенным весом.Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 7 кг. (включительно).Грузоподъемность не менее 130 кг. (включительно).Расстояние между поручней в диапазоне не менее 40 см. и не более 70 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя.Ширина стула в диапазоне не менее 40 см. и не более 70 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя.Ножки должны регулироваться по высоте.Основное оснащение должно включать: 1. пластмассовое судно с крышкой, съемное; 2. пластмассовое санитарное сидение; 3. противоскользящие накладки на ножки;4. поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 40 |
|  4 | Кресло-туалет | Кресло-туалет предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены, а также может использоваться самостоятельно активными инвалидами для передвижения. Кресло-стул передвигается как самим инвалидом с помощью обода приводных колес, так и сопровождающими лицами.Кресло-стул должен иметь следующие технические характеристики:рама кресла-стула должна быть изготовлена из антикоррозийных материалов; вес кресла-стула – не более 22 кг. (включительно); - ширина стула в диапазоне не менее 36 см. и не более 60 см. (включительно) в зависимости от потребности получателя. максимальная грузоподъемность не менее 125 кг. (включительно);Оснащение кресла-стула должно включать:подножки съемные, откидные; подлокотники съемные или откидные, фиксируемые;съемное пластмассовое судно с крышкой; съемное пластмассовое санитарное сидение;мягкую вставку в сиденье, закрывающую гигиеническое отверстие, составляющую единую плоскость с сиденьем;поворотные колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами;задние колеса с ободами для ручного привода (цельнолитые или пневматические), стояночные тормоза на задних колесах; - для проезда в узких местах кресло-стул должен быть оснащен дополнительной парой транзитных колес.Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон и насос (если шины пневматические). | 6 |

Срок службы поставляемого товара должен быть установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению».

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Кресло-туалет должен иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи ее Получателю.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Указать адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.