**Техническое задание**

на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела в том числе для больных ДЦП, для обеспечения в 2019 году

 **Предмет закупки:** Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела в том числе для больных ДЦП в 2019 году.

**Источник финансирования заказа:** средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**Начальная максимальная цена контракта: 1 138 200,00** (Один миллион сто тридцать восемь тысяч двести рублей 00 коп.).

Цена контракта включает все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей Работам, содержащихся в Индивидуальной программе реабилитации.

**Оплата** производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати двадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком Реестров выполненных работ с приложенными Актами сдачи-приемки работ, счетов, отрывных талонов к Направлениям, Спецификаций протезно-ортопедических изделий индивидуального изготовления, Актов выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения к счету.

**Обеспечение исполнения Контракта:** Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 341 460 (Триста сорок одна тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 коп.) (30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

 **Объем поставки:** 30 (Тридцать) шт.

**Действие контракта:** контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 01.11.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки:** Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 01.10.2018 г.

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

|  |
| --- |
| Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара |
| **Требования** Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».Маркировка кресла-коляски должна содержать:- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);- адрес производителя;- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- номер декларации о соответствии;- серийный номер данного кресла-коляски.Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресло коляски не менее 12 месяцев, но не менее установленного производителем.Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории ХМАО-Югры для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Ед. изм. | Кол-во |
|
| Наименование показателя[[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал рамы | Алюминиевый сплав |  | Шт. | 16 |
| покрытие | анодирование или порошковое напыление |  |
| рама | складная |  |
| Количество колес, шт.  |  | не менее 4. |
| подголовник с возможностью регулировки в зависимости от роста  | соответствие |  |
| абдуктор (межколенный валик) | наличие |  |
| возможность регулировки наклона спинки, положений |  | Не менее 5 |
| подножка металлическая с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемая по высоте | соответствие |  |
| регулирование подножки из вертикального положения до горизонтального положения | соответствие |  |
| Съемная ручка - поручень | соответствие |  |
| шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала | соответствие |  |
| ремни безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях | соответствие |  |
| фиксатор коляски в сложенном виде | соответствие |  |
| все используемые в конструкции материалы, обладают свойством самогашения, Не происходит их воспламенение вследствие распространяющегося тления | соответствие |  |
| Наружные поверхности устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. | соответствие |  |
| Материал каркаса сидения | ткань |  |
| Материал каркаса спинки | ткань |  |
| Материал колес | пластик |  |
| Тип шины колес | литые |  |
| Гарантий срок, месяцев |  | Не менее 12 |
| Кресло-коляски поставляются в следующих комплектациях (размерные ряды) |  |  |
| **Комплектация 1** |
| Ширина сидения, см |  | 32 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 32 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 55 |
| Масса пользователя, кг |  | до 40 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 15 |
| козырёк | наличие |  |
| Ширина, см. |  | Не более 56 |
| Высота, см |  | Не более 104 |
| Длина, см |  | Не более 98 |
| **Комплектация 2** |
| Ширина сидения, см |  | 34 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 36 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 60 |
| Масса пользователя, кг |  | до 40 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 16 |
| козырёк | наличие |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |
| Высота, см |  | Не более 124 |
| Длина, см |  | Не более 105 |
| **Комплектация 3** |
| Ширина сидения, см |  | 35 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 37 |
| Высота спинки, см |  | Не менее 66 |
| Масса пользователя, кг |  | до 60 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 17,5 |
| козырёк | наличие |  |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |
| Высота, см |  | Не более 136 |
| Длина, см |  | Не более 117 |
| **Комплектация 4** |
| Ширина сидения, см |  | 42 |
| Глубина сиденья, см |  | Не менее 42  |
| Высота спинки, см |  | Не менее 71  |
| Масса пользователя, кг |  | до 60 |
| Общий вес коляски кг. |  | Не более 17 |
| Ширина, см. |  | Не более 58 |
| Высота, см |  | Не более 116 |
| Длина, см |  | Не более 120 |
| Количество кресел-колясок в зависимости от комплектации определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. |

Потребность заказчика была определена на основании заявлений инвалидов, которые подаются на основании рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми бюро медико-социальной экспертизы.

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)