**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям:

1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

2. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

4. Изделия должны отвечать следующим требованиям[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Изделия | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во  Изделий (шт.) |
| 1. | Аппарат на тазобедренный сустав | Ортопедический аппарат для восстановления двигательных функций и (или) предупреждения развития деформаций путём разгрузки или фиксации тазобедренного сустава в положении достигаемой коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | Полукорсет | наличие | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА И МЕТОДИКА ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОДБОРА (Издание второе переработанное и дополненное) (далее -Методические рекомендации) | 50 |
| Гильза бедра | наличие |
| Шарнирные соединения | наличие |
| Шины бедра | наличие |
| Два полукольца бедра | наличие |
| Шины полукорсета | наличие |
| 2. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Ортопедическое изделие, состоящее из двух аппаратов на всю ногу, соединённых с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Гильзы аппаратов и полукорсета изготавливаются с учётом размеров и веса получателя по индивидуальному слепку. | Ложемент стопы | наличие | Методические рекомендации | 50 |
| Элементы крепления | наличие |
| Шарнирные соединения | наличие |
| Тазобедренные и коленные шарниры – замковые | наличие |
| Итого: | | | | | | 100 |

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)