**Раздел III. Описание объекта закупки**

**на поставку в 2019 году автомобилей с адаптированными органами управления для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве**

1. **Основные требования к товару:**

**1.1 Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Экологический класс | не менее 5 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 8 | Тип коробки передач | механическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым число не менее 95  |

**1.2 Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Экологический класс | не менее 5 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 8 | Тип коробки передач | автоматическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым число не менее 95  |

**2. Дополнительные требования к товару:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к условиям поставки |  1.Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. №1042.2. Автомобили должны быть легковыми.3.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, 2018 - 2019 г. изготовления.4. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления). Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.5. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе автомобиля.6. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |
| 2. | Документы, передаваемые вместе с автомобилем | • гарантийный талон на автомобиль;• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;• сервисная книжка;• руководство по эксплуатации автомобиля;• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);• копия одобрения типа транспортного средства;• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей, комплект документов, необходимый для регистрации в ГИБДД. |
| 3. | Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей | Срок гарантии на поставленные автомобили должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше. |
| 4. | Условия передачи автомобилей | Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Вологды при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. |

**3. Срок поставки товара: до 21.05.2019 г.**

Не позднее 14.05.2019 года осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Вологды и уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки.

Передача автомобилей получателям осуществляется в срок до 21.05.2019 года.

4. Количество поставляемых автомобилей – 12 шт., в том числе:

С механической коробкой передач 9 шт.

* без правой ноги — 5 шт.
* без левой ноги — 2 шт.
* без обеих ног — 2 шт.

С автоматической коробкой передач 3 шт.

* без правой ноги — 1 шт.

- без обеих ног — 2 шт.

**5.Место поставки: Вологодская область, г. Вологда. Товар поставляется силами Поставщика.**