**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать правильную позу ребенка в сидячем положении, что способствует свободному кровообращению и нормальному функционированию всех органов, минимизирует усталость и способствует активности, обеспечивает независимость, коммуникацию и социальную активность.

Результат использования кресла-коляски c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для детей-инвалидов - получение реабилитационного эффекта, выраженное в снижении ограничений жизнедеятельности инвалида.

1. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц. Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации;

ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования;

ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса;

ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры.

3. Товар должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

4. Для кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. ГОСТ Р 51083-2015 п.8.13.1.

5. Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку. ГОСТ Р 51083-2015 п.8.8.1.

6. Ведущие колеса кресла-коляски должны вращаться на горизонтальной оси без заеданий при приложении усилия, а в заторможенном состоянии не должны проворачиваться при приложении усилия. ГОСТ Р 51083-2015 п.8.11.1.

Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. ГОСТ Р 51083-2015 п.8.11.3.

7. Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

8. Гарантийный срок поставщика на кресла-коляски составляет 24 месяца с момента передачи товара получателю и подписания получателем Акта сдачи-приемки товара.

9. Срок гарантийного ремонта со дня обращения законного представителя ребенка-инвалида не должен превышать 15 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

10. При выдаче товара получателю техническое средство реабилитации должно соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданному его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

При приеме-передаче изделия осуществлять его распаковку, приведение в товарный вид, определять соответствие изделия антропометрическим показателям получателя. Проводить инструктаж получателя об условиях и требованиях к эксплуатации изделия.

11. Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения. ГОСТ Р 51083-2015 п.16.4.

12. На кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 п.8.

Содержание паспорта кресла-коляски и инструкции для пользователя должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 п.7.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **ГОСТ, технический регламент/**  **обоснование использования**  **(в том числе его характеристика)** | **Коли**  **чест**  **во**  **Изде**  **лий** | |
| **1.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее-ИПР/ИПРА) | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, с регулируемым  углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом 130 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 37 см (включительно)  не более 38 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник, боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **2.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка съёмная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье съёмное | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка съёмная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | от 27 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | от 33 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Высота спинки | от 43 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **3.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье съёмное | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножки с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 34 см  (включительно)  не более 37 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | не менее 36 см  (включительно)  не более 39 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Высота спинки | не менее 54 см  (включительно)  не более 64 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Высота сиденья | не менее 45 см  (включительно)  не более 55 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | не менее 20 см  (включительно)  не более 23 см  (включительно) | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Фиксирующий ремень (ремни), обеспечивающий удержание различных участков тела и формирование правильной посадки (например, фиксирующие паховые ремни, нагрудный ремень, "жилет безопасности") (в зависимости от имеющейся патологии) | наличие | ГОСТ Р ИСО 9999-2014 п.122430, ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 п.4.7.23 примеры 4,5 и п.4.11.19, Методические рекомендации |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **4.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 34 см  (включительно)  не более 35 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом 135 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **5.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 35 см  (включительно)  не более 36 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом 135 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **6.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 35 см  (включительно)  не более 37 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом 128 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник, боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **7.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Удлинитель спинки | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье съёмное | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка съёмная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая, откидная | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | 36 см | ИПР/ИПРА |
| Эффективная глубина сиденья | 35 см | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом 140 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник с боковыми упорами для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **8.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 29 см  (включительно)  не более 31 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом 128 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **9.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 | |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 37 см  (включительно)  не более 38 см  (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом 135 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник, боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **10.** | кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | наличие | ИПР/ИПРА | 1 |
| Ручка для сопровождающего лица | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | наличие | Методические рекомендации |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым углом наклона | наличие | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | наличие | ИПР/ИПРА |
| Эффективная ширина сиденья | не менее 38 см  (включительно)  не более 40 см (включительно) | антропометрические данные получателя |
| Возможность использования Получателем с ростом 135 см | наличие | антропометрические данные получателя |
| Подголовник, боковые упоры для головы | наличие | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | наличие | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | наличие | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | наличие | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | наличие | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | наличие | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | наличие | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | наличие | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **10** |

|  |
| --- |
|  |