Техническое задание

работ по изготовлению протезов нижних конечностей

Протез бедра модульного типа с косметической облицовкой, полиуретановая (поролон), Косметическая оболочка, чулки поролоновые, ортопедические; приемная гильза индивидуальная, (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество приемных гильз 3шт;одна приемная гильза литьевая, слоистая, из акриловых смол и 2 пробные гильзы, листовой термопластичный пластик, без вкладной гильзы ,без чехла гелиевого полимерного; крепление протеза бедра на инвалиде с использованием поддерживающего бандажа; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента, до 125кг;стопа; с коленным модулем; поворотное устройство 4R57; тип протеза по назначению: постоянный