**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка кресел-колясок с электроприводом различных модификаций для инвалидов Краснодарского края в 2018 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Описание товара | Кол-во, шт. | Цена за единицу изделия, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Кресло-коляска электроприводом (для инвалидов и детей –инвалидов) Для Букреева М.А. | Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для использования внутри помещений.Спинка должна быть с регулируемым углом наклона;Сидение должно быть регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона;Подлокотник должен быть откидывающийся, регулирующийся по высоте;Подножки должны быть регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона; с регулируемой опорой стопы;Кресло-коляска должна иметь приспособления:Держатели для ног;Задники-держатели;Боковые упоры для тела; предохранительный пояс;Приставной столик;Ширина сидения не менее 41 см не более 43 см;Глубина сидения не менее 38 см не более 50 см;Высота спинки не менее 50 см не более 64 см | 1 | 374 833,33 | 374 833,33 |
|  | Кресло-коляска электроприводом (для инвалидов и детей –инвалидов) для Букреева М.А. | Кресло-коляска должна быть предназначена для использования в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием.Спинка должна быть с регулируемым углом наклона;Сидение должно быть регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона;Подлокотник должен быть откидывающийся, регулирующийся по высоте;Подножки должны быть регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона; с регулируемой опорой стопы;Кресло-коляска должна иметь приспособления:Держатели для ног;Задники-держатели;Боковые упоры для тела; предохранительный пояс;Приставной столик;Ширина сидения не менее 41 см не более 43 см;Глубина сидения не менее 38 см не более 50 см;Высота спинки не менее 50 см не более 64 см | 1 | 497 216,67 | 497 216,67 |
|  | Кресло-коляска электроприводом (для инвалидов и детей –инвалидов) для Селищевой Т.Ю. | Кресло-коляска должна быть предназначена для использования в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием.Спинка должна быть с регулируемым углом наклона;Сидение должно быть регулируемое по высоте и горизонтали;Подлокотник должен быть регулируюемый по высоте;Подножки должны быть с регулируемым углом наклона;Ширина сидения не менее 38 см не более 40 см;Глубина сидения не менее 38 см не более 46 см;Высота спинки не менее 45 см не более 50 смВысота сидения не менее 43 см не более 53 смВысота подлокотников не менее 22,5 см не более 35 см | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 3 |  | 1 022 050,00  |

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, с электрическим приводом работает от аккумуляторных батарей.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Гарантийный срок** эксплуатации Товара должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента получения Товара Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (Двадцать) рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

В этой связи, Поставщику необходимо указать в заявке срок службы Товара.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Краснодарского края, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей товарами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При поставке Товара должны быть представлены:

- регистрационное удостоверение на поставляемый Товар,

- декларация соответствия.

**Место поставки товара:** Краснодарский край, по месту фактического проживания инвалидов.

**Срок поставки товара:** Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю в течение 20 (двадцати)  дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика. Отправка филиалам Заказчика подтверждения о получении списков инвалидов на получение Товара обязательна.