**Техническое задание**

**Поставка автомобиля легкового для нужд Государственного учреждения – Забайкальского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в 2019 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара.  | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик | Количество с указанием единиц измерения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобиль легковой Код позиции КТРУ № 29.10.20.000-00000013 | 1.1. Тип двигателя - Бензин | Согласно КТРУ | 1 шт. |
| 1.2. Тип привода - Моноприводный | Согласно КТРУ |
| 1.3. Тип коробки передач - Механика | Согласно КТРУ |
| 1.4. Количество посадочных мест, штука (шт.) - 7 | Согласно КТРУ |
| 1.5. Тип кузова автомобиля - Микроавтобус | Необходимость перевозки пассажиров.  |
| 1.6. Длина, мм - Не менее 4800 | Необходимость перевозки пассажиров, большого количества документов, грузов. |
| 1.7. Ширина, мм - Не менее 1900 | Необходимость перевозки пассажиров, большого количества документов, грузов. |
| 1.8. Высота, мм - Не менее 1950 | Необходимость перевозки пассажиров, большого количества документов, грузов. |
| 1.8. Колесная база, мм - Не менее 2700 | Необходимость перевозки пассажиров, большого количества документов, грузов. |
| 1.9. Дорожный просвет, мм - Не менее 100 | Позволяет осуществлять эксплуатацию автомобиля вне дорог общего пользования, вне населенных пунктов, в нестандартных дорожных ситуациях. |
| 1.10. Количество дверей, шт. - Не менее 4 | Позволяет осуществлять комфортное размещение водителя и пассажиров. |
| 1.11. Мощность двигателя, л.с. - Не менее 100 | Минимальное значение показателя обусловлено необходимостью обеспечения движения и маневрирования загруженного автомобиля с максимальной допустимой скоростью в заданных условиях.  |
| 1.12. Количество ступеней коробки передач - Не менее 5 | Позволяет подобрать оптимальную ступень для выбранной скорости, что обеспечивает существенную экономию расхода топлива. |
| **1.13. Комплектация:** |  |
| 1.13.1. Должны быть шины 195/75 R16 | Позволяет обеспечивать эксплуатацию вне дорог общего пользования, вне населённых пунктов. |
| 1.13.2. Должен быть гидроусилитель руля. | Позволяет обеспечивать необходимый уровень безопасности передвижения. |
| 1.13.3. Должна быть защита двигателя. | Позволяет обеспечивать защиту узлов и агрегатов двигателя от механических повреждений. |
| 1.13.4. Должны быть задние и передние подкрылки | Позволяет обеспечивать защиту кузова от коррозии. |
| 1.13.5. Должна быть антикоррозийная обработка кузова. | Позволяет обеспечивать увеличение срока службы коррозийнозависимых элементов кузова. |
| 1.13.6. Должна быть аудиосистема с динамиками | Позволяет обеспечивать нормальные условия труда водителя (организация отдыха водителя во время стоянки автомобиля). |
| 1.13.7. Должна быть сигнализация  | Позволяет обеспечивать удаленный автозапуск, охрану автомобиля. |
| 1.13.8. Должны быть электрические стеклоподъемники | Позволяет обеспечивать удобство открывания стекол для водителя и пассажира кабины. |
| 1.13.9. Должны быть противотуманные фары | Согласно Правилам дорожного движения п. 19.4. «Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар». |
| 1.13.10. Должна быть термо-шумоизоляция салона  | Позволяет обеспечивать хорошую звуковую изоляцию и сохраняет тепло в салоне автомобиля. |
| 1.13.11. Должен быть комплект зимних шин 195/75 R16  | Позволяет обеспечивать эксплуатацию автомобиля в холодное время года. |
| 1.13.12 Должен быть дополнительный отопитель салона | Позволяет обеспечивать комфортную температуру для пассажиров салона автомобиля. |
| 1.13.13. Должны быть коврики салона для водителя и переднего пассажира  | Позволяет обеспечивать защиту пола салона от воды и грязи. |
| 1.13.14. Должно быть полноразмерное запасное колесо | Позволяет обеспечивать оперативную замену колеса вышедшего из строя. |
| 1.13.15. Должен быть материал напольного покрытия пассажирского салона линолеум или автолин | Позволяет обеспечивать защиту пола салона от воды и грязи. |
| 1.13.16. Набор автомобилиста, состав: автомобильная медицинская аптечка, огнетушитель, буксировочный трос, знак аварийной остановки, домкрат, баллонный ключ. | Требования Постановления Правительства №1008 от 5.12.2011 «О проведении технического осмотра транспортных средств». |

Автомобиль приобретается Заказчиком для осуществления регулярных перевозок Заказчиком пассажиров (работников Заказчика) и грузов (большого количества документов) по всей территории Забайкальского края, что обуславливает установление Заказчиком всех вышеперечисленных дополнительных требований к автомобилю.

**Требования к условиям поставки:**

- Автомобиль должен быть легковым.

- Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

- Автомобиль должен быть не ранее 2018 года сборки.

- Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

- Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:**

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011

- паспорт транспортного средства;

- техническая документация изготовителя - руководство по эксплуатации;

- сервисная книжка;

**Требования к качеству Товара:**

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011;

**Требования кгарантийному сроку:**

- гарантия на Товар предоставляемая Поставщиком должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или достижения автомобилем пробега не менее 80 000 (Восемьдесят тысяч) км. (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента поставки Товара Заказчику;

- гарантия на Товар предоставляемая Производителем должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или достижения автомобилем пробега не менее 80 000 (Восемьдесят тысяч) км. (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента поставки Товара Заказчику;

- условия и порядок гарантийного обслуживания указаны в сервисной книжке, передаваемой Заказчику при фактической передаче Товара;

- в случае обнаружения Заказчиком дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить их собственными силами и за свой счёт или произвести замену Товара в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

**Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 200 000 рублей.**

**Срок и место поставки Товара:** В течение 30 дней с момент подписания Государственного контракта по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Генерала Белика 9.

Оплата за фактически поставленный Товар производится путем перечисления денежных средств на текущий расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней.