**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку в 2019 году автомобилей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.

1. **Предмет Контракта.**

Поставка в 2019 году автомобилей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве (далее - автомобили, Товар).

1. **Требования к условиям поставки.**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008), реализация которого на территории Российской Федерации и ввоз которого на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Качество, безопасность, маркировка и комплектность поставляемых и выдаваемых застрахованным лицам автомобилей должна соответствовать государственному стандарту "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст).

Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве с различными нарушениями функций (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны быть легковыми, 2019 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации, свободными от прав третьих лиц.

**3. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М 1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног).

**4. Документы, передаваемые вместе с Товаром.**

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М 1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара.**

Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжке. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжки штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком, либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара.**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар, надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Актов сдачи-приемки Товара.

**7. Количественные, технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара (конкретные показатели):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование Товара** | **№**  **п/п** | **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара** | **Значение** |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления | 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |
| 3 | Длина/ширина/высота | не менее 4260/1700/1500 |
| 4 | Дорожный просвет | не менее 160 |
| 5 | Экологический класс | не менее 5 |
| 6 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 7 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 8 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 9 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 10 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 11 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 12 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 13 | Объем багажного отделения | не менее 520 л. |
| 14 | Объем топливного бака | не менее 50 л. |
| 15 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 16 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| В системе безопасности автомобиль должен иметь: подушку безопасности водителя, инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних), индукцию незастегнутого ремня безопасности водителя, подголовники задних сидений L-образные (не менее 2 шт.), крепления для детских сидений (не менее 2 шт.), блокировку задних дверей от открывания детьми, иммобилайзер, гидравлический корректор света фар, дневные ходовые огни, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочную систему тормозов с системой вспомогательного торможения (ABS+BAS), электронную систему распределения тормозных сил (EBD).  В автомобиле должны быть: бортовой компьютер, датчик температуры наружного воздуха, цельное заднее сиденье с раскладной спинкой, обивка сидений тканью, обивка дверей (вставка) пластик, карманы в спинках передних сидений, верхние поручни (не менее 3 шт.), розетка (мощность не менее 12V), кронштейны крепления груза в багажнике, функция задержки освещения салона после закрытия двери, подсветка багажного отделения, инструмент водителя (домкрат, ключ колесный), полный пакет шумоизоляции, электроусилитель рулевого управления, регулируемая по высоте рулевая колонка, воздушный фильтр салона, легкая тонировка стекол, центральный замок, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод замка двери задка с управлением из салона, электрообогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и не менее 4 динамиков, антенна наружная), щитки передних крыльев (локеры), щитки задних крыльев (локеры), фартуки передних колес (брызговики), фартуки задних колес (брызговики), стальные диски (размер не менее 14”), к ним запасное полноразмерное стальное колесо (размер не менее 14”), колпаки колес декоративные.  Автомобиль должен быть предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями (без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног), оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления). | | |
| 2 | Количество поставляемых автомобилей | Количество поставляемых автомобилей - 7 штук в том числе:  без правой ноги – 1 шт.  без левой ноги – 5 шт.  без обеих ног – 1 шт. | | |

**8. Требования к месту и срокам поставки Товара**

**Место поставки Товара** - по месту нахождения Поставщика, в пределах города Калининграда

**Срок поставки Товара** - не позднее 31 октября 2019 года.

Передача автомобилей должна осуществляться на территории Калининградской области, при предоставлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

В цену Контракта включаются расходы Поставщика по поставке на условиях DDP (территория Калининградской области), в т.ч. транспортировка, хранение, предпродажная подготовка, страхование, таможенные пошлины, утилизационный сбор, налоги, другие обязательные платежи, которые должны быть выплачены в соответствии с законодательством Российской Федерации.