**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации – кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, модели (при наличии), страна происхождения** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Единица измерения товара** | **Количество** |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | **Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа:**  Кресло-стул должен быть предназначен для активного и пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул должен состоять из рамы, которая должна складываться и раскладываться по вертикальной оси, съемного мягкого гигиенического сиденья с U-образным вырезом, спинки, откидных подлокотников, съемных подножек, съемного фекального приемника.  Мягкая вставка сидения может выдвигаться вперед при нахождении пользователя на кресло-стуле.  Кресло-стул должен быть оснащен ручками для сопровождающего лица.  Кресло-стул должен комплектоваться быстросъемными (без применения инструмента) приводными (задними) колесами с цельнолитыми шинами с размером не менее 600 мм и не более 610 мм, а также передними колесами с цельнолитыми шинами с размером не менее 180 мм и не более 200 мм.  Кресло-стул должен быть оснащен стояночными тормозами.  Кресло-стул должен быть оснащен съемными откидными подножками с пластиковыми подставками для стоп, а также матерчатой опорой для икр.  Опоры для стоп должны быть съемными, откидными и регулироваться по высоте.  Технические характеристики:  Кресла-стулья должны иметь ширины сиденья: 41 см +/- 1 см, 46 см +/- 1 см, 51 см +/- 1 см.  Общая ширина кресла-стула не должна превышать 700 мм.  Вес кресла-стула не должен превышать 22 кг.  Грузоподъемность кресла-стула должна быть не менее 100 кг.  Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. | штука | 25 |
| 2. | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | **Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами):**  Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях и используется в качестве передвижного туалета с судном для инвалидов. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.  Стульчак с накладной крышкой и ведро должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Поручни должны быть складные вниз или съемные  Кресло-стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами.  Технические характеристики:  Общая ширина кресло-стула: не более 580 мм;  Высота должна быть регулируемая от 782 мм до 882 мм, не менее 5-ти положений;  Высота спинки: не менее 300 мм  Ширина между поручнями – не менее 450 мм;  Грузоподъемность - не менее 100 кг  Вес стула - не более 10,5 кг  Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. | штука | 350 |
| 3. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | **Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес):**  Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.  Стульчак с накладной крышкой и ведро должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Поручни должны быть складные вниз. или съемные  Технические характеристики:  Общая ширина кресло-стула: не более 580 мм;  Высота должна быть регулируемая от 745 мм до 845 мм, не менее 5-ти положений;  Высота спинки: не менее 300 мм  Ширина между поручнями – не менее 450 мм;  Грузоподъемность - не менее 100 кг  Вес стула - не более 9 кг  Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. | штука | 900 |
| 4. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | **Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес):**  Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены и должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.  Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб, должна иметь полимерное покрытие, неподверженное коррозии при контакте с водой. Каркас кресло-стула должен быть на четырех опорах. Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой.  Подлокотники могут быть фиксированные или откидные. Ножки должны быть оснащены резиновыми наконечниками, должны регулироваться по высоте не менее чем 5 положениях  Технические характеристики:  Высота от пола до сиденья:480-580 мм  Ширина между поручнями: не менее 65,5 см  Общая ширина: не более 80 см;  Подлокотники с резиновой накладкой  Грузоподъемность: не менее 180 кг;  Вес изделия: не более 9 кг  Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. | штука | 30 |
| **Итого:** | | | штука | **1305** |

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также дает возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок пользования Товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии**»** (Система сертификации ГОСТ).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все Товары должны иметь регистрационные удостоверения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья Получателю.

Гарантийный срок на Товар должен быть установлен не менее 12 месяцев и не менее гарантийного срока, установленного производителем и считаться с даты подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.