**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных (далее - Изделия)

**1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:**

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2. Поставляемые Изделия должны соответствовать следующим стандартам:

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Методы измерения параметров и размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия (за исключением п.16)»

1.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.4. Изделия должны отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | | **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | | **Показатель характеристики** | | **ГОСТ, технический регламент/**  **обоснование использования**  **(в том числе его характеристика)** | **Коли**  **чест**  **во**  **Изде**  **лий** |
| **1.** | | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | | наличие | | Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее-ИПР/ИПРА) | 1 |
| Ручка для сопровождающего лица | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | | наличие | | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – методические рекомендации) |
| Привод от обода колеса | | наличие | | для самостоятельного передвижения пользователя |
| Спинка, регулируемая по высоте | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье съёмное | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулировкой высоты | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подножка, с регулируемым  углом наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом 140 см | | наличие | | антропометрические данные получателя |
| Эффективная ширина сиденья | | не менее 32 см (включительно)  не более 33 см  (включительно) | | ИПР/ИПРА |
| Предохранительный пояс | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подголовник | | наличие | | метод. рекомендации |
| Боковые упоры для тела | | наличие | | метод. рекомендации |
| Стояночные тормоза | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **2.** | | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | | наличие | | ИПР/ИПРА | 1 |
| Ручка для сопровождающего лица | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | | наличие | | Методические рекомендации |
| Привод от обода колеса | | наличие | | для самостоятельного передвижения пользователя |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона, откидная | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с углом наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подножки, регулируемые по высоте | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подножки регулируемые  по углу наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом 119 см | | наличие | | антропометрические данные получателя |
| Эффективная ширина сиденья | | не менее 36 см (включительно)  не более 37 см  (включительно) | | антропометрические данные получателя |
| Предохранительный пояс | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Столик приставной | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для головы | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| **3.** | | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | | наличие | | ИПР/ИПРА | 1 |
| Ручка для сопровождающего лица | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 пп.4.2.3, 4.4.19, особенности заболевания |
| Рама кресла-коляски имеет складную конструкцию | | наличие | | Методические рекомендации |
| Привод от обода колеса | | наличие | | для самостоятельного передвижения пользователя |
| Спинка, регулируемая по высоте и горизонтали | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Спинка с регулируемым углом наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье с регулируемым углом наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Сиденье, регулируемое по высоте и горизонтали | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подножка, регулируемая по высоте | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подножка с регулируемым  углом наклона | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Опора стопы регулируемая | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Возможность использования Получателем с ростом 138 см | | наличие | | антропометрические данные получателя |
| Эффективная ширина сиденья | | не менее 38 см (включительно)  не более 39 см  (включительно) | | антропометрические данные получателя |
| Предохранительный пояс | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Держатели для ног | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Валик для сохранения зазора между ногами | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Поясничный валик | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подголовник, боковые упоры для головы | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Боковые упоры для тела | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подушка на сиденье | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Подушка на спинку | | наличие | | ИПР/ИПРА |
| Стояночные тормоза | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011, п.4.4.16, ГОСТ Р 51083-2015 п. 8.8.1 |
| Паспорт изделия и инструкция для пользователя должны быть на русском языке | | наличие | | ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, п.3.7, 3.9  ГОСТ Р 51083-2015, п.15.1 |
| ИТОГО | | | | | | | | 3 |
|  | | |  | |  | | | |  |

1.5. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.6. Гарантийный ремонт Изделия осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта приема, указанного в гарантийном талоне. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта, либо замены изделия со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков изделия осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия. В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес и режим работы пункта приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованного Поставщиком пункта (пунктов) приема (не менее 1 (одного)) на территории Санкт-Петербурга.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

   [↑](#footnote-ref-1)