|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и характеристики изделия** | **Кол-во, шт.** |
| **Наименование изделия****(модель, шифр)** | **Характеристики изделия** |
| Протез предплечья активный | Протез предплечья активный. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу с биомеханическим контролем протезирования. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стальной модуль кисти с узлом пассивной ротации обеспечивает схват в «щепоть» пружиной, раскрытие искусственных пальцев осуществляется тягой. Фиксация I пальца и блока II-III пальцев осуществляется тягой в сомкнутом положении и при разведении пальцев на 80 мм. Расфиксация осуществляется при повторном натяжении тяги. Блок IV-V пальцев фиксируется при сомкнутых пальцах в положении «крючок», расфиксация производится при раскрытии пальцев на 40 мм. Косметические оболочки из ПВХ-пластизоль - 8 шт.Гарантийный срок –12 месяцев.Срок эксплуатации изделия –2 года. | 4 |