##### Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование глазного протеза | Требования к техническим характеристикам изделий | Количество, штук |
| **8-09-10. Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы)** | Наружный протез силиконовый изготавливается по 3-х мерной индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей, восполняющий мягкие ткани и кожный покров в пределах орбиты правого глаза, включая область верхнего и нижнего века, с установкой индивидуально изготовленного акрилового протеза глазного яблока;-Внутренний слой жестко компонентный силиконовый;-Наружный слой мягко компонентный силиконовый;-Фиксация жесткая, но съемная;-Тип фиксации протеза механический;-Прилегание к протезному ложу по всей границе 0,5 мм;-Окраска индивидуальная;-Наличие инструкции по применению;-Наличие средств по уходу за протезом.Изделие устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. | 1 |
| **8-09-10. Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы)** | Наружный протез силиконовый по индивидуальной 3-х мерной модели с учетом анатомических особенностей, охватывающий левую часть лица: боковую поверхность носа, подглазничную, орбитальную, нижнюю часть лобной, переднюю часть височной, щечную области, с установкой индивидуально изготовленного акрилового протеза глаза;-Внутренний слой жестко компонентный силиконовый;-Наружный слой мягко компонентный силиконовый;-Фиксация жесткая, но съемная;-Тип фиксации протеза механический;-Прилегание к протезному ложу по всей границе 0,5 мм;-Окраска индивидуальная;-Наличие инструкции по применению;-Наличие средств по уходу за протезом.Изделие устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 24 месяца. Изделие в упаковке, которая обеспечивает защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки. | 1 |
| ИТОГО: | 2 |

Протез лицевой обеспечивают лечебный и косметический эффект, уменьшают степень и выраженность дефекта, способствует частичной компенсации ограничений способности к общению и благодаря этому обеспечивают возможность и расширяют сферу трудовой деятельности в профессиях коммуникативного профиля.

Протез обладает высокой степенью естественности, высокой механической прочностью, хорошей переносимостью пациентами при высоких и низких температурах, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, в целях устранения косметических дефектов организма.

Выполнение работ по обеспечению протезами должно осуществляться по месту нахождения исполнителя в г. Красноярске или при необходимости по месту жительства инвалида, не позднее 01.12.2019 года.

Срок обеспечения Получателя Изделием – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. На протез лицевой комбинированный индивидуальный – не менее 24 месяцев.

В течение этого срока предприятие – изготовитель при необходимости производит замену изделия бесплатно (Республиканский стандарт РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»).