**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Поставка противопролежневых матрацев и противопролежневых подушек для обеспечения инвалидов Краснодарского края в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код по ОКПД2 | КОЗ | КТРУ (при наличии) | Наименование товара, работ, услуг | Наименование по ИПРА | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1 | 22.19.71.190 | 01.28.10.01.03 | 22.19.71.190-00000004 | Система противопролежневая с надувным матрацем с регулируемым давлением | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневый матрац должен обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (баллонов), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах. Должно быть наличие в противопролежневом матраце системы вентиляционных отверстий, Максимальная допустимая нагрузка на изделие должно быть не менее 160 кг, Длина: не менее 1800мм. Ширина: не менее 840 мм. Высота:110 мм. | Штука | 1000 | 2 575,93 | 2 575 930,00 |
| 2 | 22.19.71.190 | 01.28.10.01.01 |  |  | Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики возникновения пролежней, создания комфорта и устойчивого положения тела для инвалидов, длительно находящихся на постельном режиме. Характеристика матраца: Должен быть Упругий вязко-эластичный пенополиуретан. Максимальная допустимая нагрузка на изделие должна быть не более 130 кг. Длина: не менее 1800 мм. Ширина: не менее 840 мм. Высота: не менее 40 мм. | Штука | 180 | 5 195,43 | 935 177,40 |
| 3 | 22.19.71.190 | 01.28.10.01.02 | 22.19.71.190-00000005 | Матрац противопролежневый с гелевым наполнителем. | Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац должен быть предназначен для профилактики пролежней у больных, длительно находящихся на постельном режиме и подверженных риску развития трофических нарушений в местах соприкосновения кожи с постельным бельем. Наполнитель внутреннего объема противопролежневого матраца должен быть - гель, распределенный в ячейки. В разных сегментах степень наполнения различна, что должно обеспечивать эффективное перераспределения давления. Максимальная допустимая нагрузка на изделие должно быть не менее 120 кг. Длина: не менее 1800 мм. Ширина: не менее 840 мм. Высота: не менее 40 мм. | Штука | 60 | 14 695,35 | 881 721,00 |
| 4 | 22.19.71.190 | 01.28.10.02.01 |  |  | Противопролежневыя подушка полиуретановая | Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов, длительно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружает поясничный отдел позвоночника при длительном сидении на одном месте. Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки должен быть вязко-эластичный упругий пенополиуретан. Максимальная допустимая нагрузка на изделие – не менее 120 кг. Длина: не менее 370мм; Ширина: не менее 370 мм; Высота: не менее 40 мм. | Штука | 200 | 1 468,01 | 293 602,00 |
| 5 | 22.19.71.190 | 01.28.10.02.02 |  |  | Противопролежневая подушка гелевая | Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружает поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски, или длительном сидении на одном месте. Подушка должна быть изготовлена из поролона, имеющую поверхность в форме ячеек. Внутренний гелевый слой должен создавать профилактический противопролежневый эффект и должен иметь непромокаемое плащевое покрытие. Максимальная допустимая нагрузка на изделие – не менее 120 кг. Длина: не менее 37 0мм. Ширина: не менее 370 мм. Высота: не менее 40 мм. | Штука | 100 | 1 428,66 | 142 866,00 |
| 6 | 22.19.71.190 | 01.28.10.02.03 |  |  | Противопролежневая подушка воздушная | Противопролежневая подушка, состоит из небольших надувных камер, в которые компрессором попеременно нагнетается и устраняется воздух. Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки – воздух. Максимальная допустимая нагрузка на изделие – не менее 120 кг. Длина: не менее 400 мм. Ширина: не менее 400 мм. Высота: не менее 60 мм. | Штука | 80 | 979,38 | 78 350,40 |
|  | **ИТОГО:** | **1620** |  | **4 907 646,80** |

 Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Краснодарского края, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей товарами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика, но не позднее 01.11.2019г.

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после заключения контракта на складе поставщика, расположенного на территории Краснодарского края, должно быть не менее 100 % общего объема товара для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему и качеству поставляемых товаров.

Место доставки товара - Российская Федерация, Южный Федеральный округ, Краснодарский край, товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства.

При поставке Товара должны быть представлены: сертификат соответствия и инструкция по применению изделия на русском языке. В техническом предложении должен быть указан товарный знак поставляемой продукции и страна происхождения Товара.