**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка опор для обеспечения детей-инвалидов в 2019 году**

**Общее количество – 105 шт.**

**Сроки поставки** – до 20.12.2019.

**Место поставки** - г. Воронеж, Воронежская область.

**Срок доставки** **товара -** в течение 20 дней со дня обращения Получателя к Поставщику (при наличии направления Заказчика) или в течение 20 дней со дня получения Поставщиком списков (реестров) Получателей, которым Заказчик выдал направления на поставку, но не позднее 10.12.2019 года.

**Условия оплаты:** оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленных финансовых и отчетных документов.

Опоры должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления опор не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали средства реабилитации при его нормальной эксплуатации.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84. Опоры должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия, либо декларация о соответствии, если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Опоры предназначены для позиционной терапии (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. В фиксированном положении ребёнок принимает симметричную, правильную, корригирующую позу.

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации опор.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30дней.

Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н № «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование опор должно осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим их защиту от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **товара**  | **Технические характеристики** | **Количество единиц** |
| 1 | Опора для ползания детей-инвалидов |  Опора для ползания - служит средством обучения навыков ползания у детей с различными патологиями в т. ч. ДЦП.Высота и угол наклона опоры должны регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы его руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались.Опора должна иметь крепление, надежно фиксирующее ребенка и регулируемое по ширине и высоте.Опора должна быть оборудована самоориентирующимися колесами с фиксацией.Мягкие элементы должны быть изготовлены из безопасных материалов.Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект должно входить:- опора;-паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 13 шт. |
| 2 | Опора для сидения детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для позиционной терапии детей-инвалидов (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. Опора для сидения должна менять угол наклона спинки и сидения в зависимости от потребности получателя.Опора для сидения должна создавать правильное симметричное положение и удерживает равновесие в положении сидя без излишнего мышечного напряжения.Опора должна быть снабжена регулируемыми подлокотниками.Опора должна быть снабжена подголовником.Опора должна быть снабжена съемным столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики.Спинка сидения опоры должна быть оснащена мягкой подушкой.Сидение опоры должна быть оснащено мягкой подушкой и абдуктором.Угол между сидением и подножкой должен меняться в зависимости от потребности получателя.Опора должна быть оборудована колесами с фиксацией (тормозами), для легкого перемещения.Подножка для крепления стоп должна регулироваться по высоте и углу наклона.Опора должна быть снабжена специальными регулируемыми креплениями, которые способствуют правильному положению тела. Мягкие элементы должна быть изготовлены из безопасных материалов.Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект входит:- опора;-паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 33 шт. |
| 3 | Опора для лежания детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков.Спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального.Спинка должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется.Спинка и сидение опоры должны иметь мягкие съемные матрасы.Опора должна иметь мягкие подушки различных размеров, помогающие скорректировать правильную позу ребенка.Опора должна быть установлена на 4 колеса.Опора должна быть оснащена тормозами.Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект входит:- опора;-паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 19 шт. |
| 4 | Опора для стояния детей-инвалидов |  Опора для стояния помогает создавать фиксацию в правильном вертикальном положении ребенка со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в нескольких направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Опора должна быть снабжена регулируемыми креплениями для стоп (подпяточники), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч», для удержания стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект входит:- опора;- паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 40 шт. |

Перед выдачей технических средств Получателям Поставщик по согласованию с Заказчиком должен представить их для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

Требования к месту и условиям поставки опор:

-предоставления инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства(нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.