|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**  Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для инвалидов Краснодарского края в 2019 году | | | | | | | | | | |
| № п/п | Код по ОКПД2 | КОЗ | КТРУ (при наличии) | Наименование товара, работ, услуг | Наименование товара | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб  . |
| 1. | **32.50.22.129** | **01.28.23.01.05** | **-** | - | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Рама должна быть стальная, сиденье - съемная крышка, должна быть выполнена из прочного, легко моющегося материала, сиденье и ведро с крышкой должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Спинка должна быть съемная, регулируемая по высоте. Подлокотники должны быть съемными, регулируемыми по высоте. Ножные опоры должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте. Подножки должны быть съемными, оснащенные держателем голеней. Ширина сиденья не менее 430 мм; не более 500 мм. Колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз. Грузоподъемность, не менее 130 кг. | шт. | 6 | 5649,56 | 33897,36 |
| 2. | **32.50.22.129** | **01.28.23.01.03** | **-** | - | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом. Ширина сидения не менее 600 мм. Грузоподъемность, кг: не менее 150 | шт. | 51 | 3068,55 | 156496,05 |
| 3 | **32.50.22.129** | **01.28.23.01.01** | - | - | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Рама должна быть стальная, сиденье - съемная крышка, должна быть выполнена из прочного, легко моющегося материала, сиденье и ведро с крышкой должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Спинка должна быть съемная, регулируемая по высоте. Подлокотники  должны быть съемными, регулируемыми по высоте. Ножные опоры должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте. Подножки должны быть съемными, оснащённые держателем голеней. Ширина сиденья не менее 430 мм; не более 500 мм. Колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз. Грузоподъемность, не менее 130 кг. | шт. | 270 | 4986,18 | 1346268,60 |
| 4. | **32.50.22.129** | **01.28.23.01.02** | - | - | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом. Ширина сидения не менее 460 мм; не более 500 мм. Грузоподъемность, кг: не менее 130 | шт. | 730 | 3349,05 | 2444806,50 |
|  | **ИТОГО** | | | | |  |  | **1057** |  | **3981468,51** |

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 24 месяцев с момента получения Товара Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

В этой связи, Поставщику необходимо указать в заявке срок службы Товара.

**Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Краснодарского края, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.**

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей товарами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При поставке Товара должны быть представлены: регистрационное удостоверение на поставляемый Товар, сертификат соответствия.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика, но не позднее 01.11.2019. Отправка филиалам Заказчика подтверждения о получении списков инвалидов на получение Товара обязательна.

В течение 10 рабочих дней после заключения контракта на складе поставщика, расположенного на территории Краснодарского края, должно быть 100 % общего объема товара, для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие по количеству, комплектности, объему и качеству поставляемых товаров. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51632-2014 и ГОСТ Р 57766-2017

Место поставки Товара: Краснодарский край, по месту фактического проживания инвалидов.