**Описание объекта закупки**

*Поставка легковых автомобилей, оборудованных адаптивными органами управления (устройством ручного управления) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний*

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Товара | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям | | Количество  Товара,  штука | |
| 1 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), модификации «без правой ноги» | Категория автомобиля- М1 | соответствие | | 5 | |
| Количество дверей | не менее 4 | |
| Экологический класс | не менее 5 | |
| Колесная формула-4x2 | соответствие | |
| Ведущие колеса - передние | соответствие | |
| Схема компоновки автомобиля-переднеприводная | соответствие | |
| Расположение двигателя- переднее поперечное | соответствие | |
| Тип двигателя- четырехтактный, бензиновый | соответствие | |
| Трансмиссия - механическая | соответствие | |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 | |
| Оборудование автомобиля – В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | соответствие | |
| Используемое топливо - бензин с октановым числом не менее 95 | соответствие | |
| Комплектация автомобиля: Устройство ручного управления – для лиц с нарушением функций правой конечности | соответствие | |
| 2 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), модификации «без левой ноги» | Категория автомобиля- М1 | соответствие | | 2 | |
| Количество дверей | не менее 4 | |
| Экологический класс | не менее 5 | |
| Колесная формула-4x2 | соответствие | |
| Ведущие колеса - передние | соответствие | |
| Схема компоновки автомобиля-переднеприводная | соответствие | |
| Расположение двигателя- переднее поперечное | соответствие | |
| Тип двигателя- четырехтактный, бензиновый | соответствие | |
| Трансмиссия - механическая | соответствие | |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 | |
| Оборудование автомобиля – В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | соответствие | |
| Используемое топливо - бензин с октановым числом не менее 95 | соответствие | |
| Комплектация автомобиля: Устройство ручного управления – для лиц с нарушением функций левой конечности | соответствие | |
| 3 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), модификации «без обеих ног» | Категория автомобиля- М1 | соответствие | 1 | |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула-4x2 | соответствие |
| Ведущие колеса - передние | соответствие |
| Схема компоновки автомобиля- переднеприводная | соответствие |
| Расположение двигателя- переднее поперечное | соответствие |
| Тип двигателя- четырехтактный, бензиновый | соответствие |
| Трансмиссия - механическая | соответствие |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля – В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | соответствие |
| Используемое топливо - бензин с октановым числом не менее 95 | соответствие |
| Комплектация автомобиля: Устройство ручного управления – для лиц с нарушением функций обеих конечностей | соответствие |
| Итого: | | | | 8 | |

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.1.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Российской Федерации от 30.09.2015г. № 1042.

5. Автомобили должны быть легковыми.

6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

7. Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобиль должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

11. Условия перевозки Товара должны обеспечивать его полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* Гарантийный талон на автомобиль;
* Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств», с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании государственного контракта, заключенного между ГУ-Мурманским РО ФСС РФ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» бесплатно и в собственность;
* Сервисная книжка;
* Руководство по эксплуатации Транспортного средства;
* Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* Копия одобрения типа транспортного средства;
* Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; без обеих ног);
* Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (ста тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы, может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

**Требования к порядку поставки Товара**

Поставка Товара включает в себя:

1. Доставку Товара в г. Мурманск для проведения экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не ранее 20 августа 2019 года и не позднее 1 сентября 2019 года;

2. Выдачу Товара Получателю в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком Направления от Заказчика, но не позднее 10 сентября 2019 года.

**Требования к качеству Товара**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.