Описание объекта закупки

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Фонда социального страхования Российской Федерации марки Тойота, включая поставку дополнительных расходных материалов, не входящих в плановое техническое обслуживание в 2019 году

1. **Перечень автомобилей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка автомобиля | Гос. Номер | Год выпуска |
| 1 | Тойота Камри | 2019 | XW7BF3HK20S132561 |
| 2 | Тойота Камри | 2019 | XW7BF3HK60S132580 |
| 3 | Тойота Камри | 2019 | XW7BF3HK30S132567 |
| 4 | Тойота Камри | 2019 | XW7BF3HK20S132558 |
| 5 | Тойота Камри | 2019 | XW7BF3HK50S132392 |

**2. Требования к выполняемым работам:**

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей осуществляться авторизованным дилером Тойота с поддержкой заводской гарантии.

Исполнитель обеспечивает:

2.1. Оказание услуг на производственной территории сервиса, расположенного на расстоянии не более 15 (пятнадцати) км. от местонахождения Фонда социального страхования Российской Федерации (г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. А).

2.2. При необходимости, оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию не менее 3 (трех) автомобилей одновременно.

2.3. Охраняемую автомобильную стоянку и помещение для ожидания представителем Заказчика оформления документов.

2.4. Предоставление Заказчику, по его требованию, подменного автомобиля того же класса, что и автомобиль, переданный исполнителю для технического обслуживания и ремонта.

2.5. Предоставление персонального менеджера.

2.6. Эвакуацию автотранспортных средств Заказчика своими средствами и за свой счет в автосервис Исполнителя для выполнения работ.

2.7. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в случае необходимости на территории Заказчика.

2.8. Исполнитель осуществляет круглосуточный прием и ремонт автомобилей Заказчика.

2.9. Оформление заказ-наряда на оказание услуг - в течение 1 (одного)  
часа с момента обращения (получения заявки от Заказчика).

2.10.Начало оказания услуг – в течение 1 (одного) часа после оформления заказ-наряда.

2.11. Мойка автотранспортных средств после оказания услуг.

**3. Требования к сроку гарантии качества:**

Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги по техническому обслуживанию и ремонту должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг.

Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг.

**4. Исполнитель оказывает следующие услуги:**

Исполнитель должен оказывать услуги в объеме, установленном заводом-изготовителем, в том числе должны производиться:

- регламентные работы (по видам технического обслуживания);

- замена агрегатов, узлов, деталей, комплектующих и другого оборудования, вышедшего из строя и подлежащего замене по условиям гарантий, установленных заводом-изготовителем.

* производит ремонт любой сложности;

- производит компьютерную диагностику автомобилей любой сложности, диагностику всех узлов и агрегатов.

**4.1. Технические требования к услугам:**

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должны оказываться Исполнителем:

- в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем автомобилей;

- с использованием современных компьютеризированных средств диагностики;

- с использованием современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов;

- автомобили после обслуживания или ремонта должны соответствовать требованиям безопасности и экологическим нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

**4.2. Общие требования к услугам:**

- оборудование, узлы, детали, устройства, запасные части, материалы, устанавливаемые и применяемые в ходе оказания услуг должны быть оригинальными (рекомендованными заводом-изготовителем), новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении;

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), упаковке запасных частей и расходных, материалов, применяемых при выполнении работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:

- Запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть в оригинальной упаковке, предусмотренной изготовителем. Каждая указанная упаковка должна предотвращать порчу, повреждение и (или) загрязнение используемого товара и содержать маркировку товара, установленную изготовителем данного сервисного товара.

- Поставка эквивалентного товара (запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг) не допускается.

- Исполнитель должен гарантировать качество оказания услуг и соответствие технического состояния автомобилей после оказания услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- оборудование, узлы, детали, устройства, запасные части, материалы, установленные на автомобили в ходе оказания услуг и на которые в установленном порядке оформлены рекламации (претензия к качеству, функционированию), подлежат замене в течение 5-ти рабочих дней;

- все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламациям установленного оборудования, несет Исполнитель.

4.2.1 Услуги, выполняемые в рамках государственного контракта должны удовлетворять требованиям:

- ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки;

- РД 37.009.024-92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей предприятиями автотехобслуживания».

**4.3. В ходе оказания услуг Исполнитель должен:**

- контролировать качество оказания услуг;

- при отсутствии оборудования, узлов, деталей, устройств, запасных частей и материалов в г. Москве незамедлительно (не более трех рабочих дней) осуществить их заказ и доставку с ближайшего имеющего данные запасные части склада Исполнителя;

- при оказании любых услуг обеспечить представителю Заказчика возможность наблюдать весь процесс непосредственно в зоне их проведения;

- производить техническое обслуживание по плану технического обслуживания, предусмотренного заводом-изготовителем;

-выполнять требования завода-изготовителя по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

-по требованию Заказчика предъявлять соответствующие сертификаты;

- все процедуры по приему автомобилей на техническое обслуживание и ремонт, а также выдачу автомобиля, Исполнитель производит лишь с уполномоченным представителем Заказчика;

-предоставить подробное описание методологии и технологии оказания услуг, входящих в плановое техническое обслуживание, включающее в себя:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Визуальный осмотр кузова и ЛКП** | |  |  |  |  |  |
| **Замена:** |  |  |  |  |  |  |
| фильтра воздушного | фильтра топливного (если применимо) | | | |  |  |
| **Проверка уровней рабочих жидкостей:** | |  |  |  |  |  |
| тормозной системы | системы охлаждения | | | |  |  |
| системы усилителя руля | системы стеклоомывателя | | | |  |  |
| КПП |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка работы:** | | | | | | |
| контрольных приборов | ламп наружного освещения | | | |  |  |
| контрольных ламп | подсветки щитка приборов | | | |  |  |
| звукового сигнала | лампы освещения багажного отделения | | | |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений, протечек и правильность расположения:** | | | | | | |
| электропроводки | масляной магистрали | | | |  |  |
| трубопроводов | топливной магистрали | | | |  |  |
| шлангов | системы выпуска отработанных газов | | | |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений и протечек:** | | | | | | |
| ДВС | КПП | | | |  |  |
| насос вакуумный | дополнительный отопитель (при наличии) | | | |  |  |
| радиаторы |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка состояния свечей зажигания (для бензиновых ДВС)** | | | | | | |
| **Проверка АКБ на наличие видимых повреждений и протечек** | | | | | | |
| **Смазка клемм АКБ** | | | | | | |
| **Проверка концентрации антифриза** | | | | | | |
| **Проверка работы сцепления (для автомобилей с МКПП и РКПП)** | | | | | | |
| **Проверка работы стояночного тормоза** | | | | | | |
| **Проверка работы омывателя/стеклоочистителей переднего и заднего стекол** | | | | | | |
| **Проверка работы органов управления отопителя/системы кондиционирования воздуха** | | | | | | |
| **Проверка работы/состояния ремней безопасности, пряжек и замков** | | | | | | |
| **Проверка работы/смазка замков и петель** | | | | | | |
| **Проверка износа (со снятием колес):** | | | | | | |
| тормозных колодок | тормозных дисков | | | |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений:** | | | | | | |
| гайки колес | колпаки колес (в т.ч. в местах крепления) | | | |  |  |
| диски колес |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка на наличие видимых повреждений/износа/надежность крепления (видимые участки):** | | | | | | |
| рулевое управление | шарниры полуосей (ШРУСы) и защитные чехлы | | | |  |  |
| рычажные механизмы подвески | днища кузова и ПВХ-покрытия кузова | | | |  |  |
| шаровые шарниры |  |  |  |  |  |  |
| **Проверка износа/состояния и регулировка давления:** | | | | | | |
| шины колес | запасное колесо | | | |  |  |

**4.4. Описание системы контроля качества оказанных услуг:**

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке неисправностей, с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения неисправностей;

- обеспечивать предоставление Заказчику:

* консультации специалистов;
* прием на сервисную станцию без предварительной записи в течение суток.

Качество услуг должно соответствовать нормативной и технической документации, регламентирующей характеристики (показатели) услуг, дилерским соглашениям (разрешениям) и другим параметрам оценки в соответствии с сервисными программами по техническому обслуживанию (регламентным работам) автомобиля, разработанными и рекомендованными (или установленными) заводом-изготовителем автомобиля.

Заказчик в праве проверять оказание услуг по скрытым повреждениям без привлечения независимой экспертизы, а силами и средствами Исполнителя на безвозмездной основе.

Вся переписка между Исполнителем и заказчиком должна осуществляться в официальном порядке (на бланках организаций, с подписями уполномоченных лиц и печати (при наличии)).

Перечень запасных частей на автомобили Тойота Камри, не входящих в плановое ТО [[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Каталожный номер** | **Наименование** |  |
| **Единица измерения** |
| 1 | 28800YZZHY | аккумулятор (80D26L) 70Ah | шт |
| 2 | 485108Z334 | амортизатор передний | шт |
| 3 | 4853006A50 | амортизатор задний | шт |
| 4 | 5344006200 | амортизатор капота | шт |
| 5 | 521590X921 | бампер задний | шт |
| 6 | 5216906190 | НИЖ.ЧАСТЬ ЗАД.БАМПЕР | шт |
| 7 | 521190X946 | бампер передний | шт |
| 8 | 6700233250 | дверь передняя | шт |
| 9 | 6700406310 | дверь задняя | шт |
| 10 | 4351233150 | диск торм пер | шт |
| 11 | 4243178010 | диск торм задн | шт |
| 12 | 8794033D70 | зеркало корпус | шт |
| 13 | 8790733190 | зеркальный элемент | шт |
| 14 | 8794533030C0 | крышка зеркала | шт |
| 15 | 5330106380 | капот | шт |
| 16 | 446533480 | колодки передние | шт |
| 17 | 446633220 | колодки задние | шт |
| 18 | 6440133760 | крышка багажника | шт |
| 19 | 5380233200 | крыло переднее | шт |
| 20 | 6160206370 | крыло заднее L | шт |
| 21 | 8535433020C0 | крышка форс омывателя | шт |
| 22 | 8520833120 | актуатор омыв. Фар | шт |
| 23 | 5380633080 | подкрылок передний | шт |
| 24 | 1640025130 | радиатор двс | шт |
| 25 | 884A033010 | радиатор кондиционера | шт |
| 26 | 5310233220 | РЕШЕТКА РАДИАТОРА НИЖНЯЯ | шт |
| 27 | 5310133540 | решетка радиатора | шт |
| 28 | 8118533D70 | фара передняя | шт |
| 29 | 8156033690 | фара задняя на крыле | шт |
| 30 | 8158033340 | фара задняя крыш. баг. | шт |
| 31 | 8122048051 | фара противотуманная | шт |
| 32 | 04152YZZA1 | фильтр масляный | шт |
| 33 | 1780125020 | фильтр воздушный | шт |
| 34 | 7702433330 | фильтр топливный | шт |
| 35 | 87139YZZ33 | ФИЛЬТР САЛОНА БУМАЖНЫЙ CAMRY 2018 | шт |
| 36 | 8713958010 | Фильтр салонный угольный | шт |
| 37 | 7702433330 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ CAMRY 2018 2.0/2.5 | шт |
| 38 | 8522206210 | щетка стеклоочист л | шт |
| 39 | 8521206210 | щетка стеклоочист п | шт |
| 40 | 9030108020 | КОЛЬЦО ТФ | шт |
| 41 | 9030115024 | КОЛЬЦО ТФ | шт |
| 42 | 9030104013 | КОЛЬЦО ТФ | шт |
| 43 | 9008043037 | ШАЙБА МАСЛОСЛИВНОЙ ПРОБКИ | шт |
| 44 | ET200907RU# | КАРТОЧКА ЗАМЕНЫ МАСЛА | шт |
| 45 | 9091901286 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ | шт |
| 46 | 8713958010 | ФИЛЬТР САЛОНА УГОЛЬНЫЙ | шт |
| 47 | PW21006000C0 | КОВРЫ САЛОНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ, CAMRY 2018 | шт |
| 48 | PW24106000 | КОВРИК БАГАЖНИКА, CAMRY 2018, ЧЕРНЫЙ | шт |
| 49 | PU06003180EP | БРЫЗГОВИКИ, CAMRY 2018 | шт |
| 50 | Сервис-комплект | Сервис-комплект | шт |
| 51 | PZQ1533140 | ДЕФЛЕКТОР КАПОТА, CAMRY 18 | шт |
| 52 | 816233810 | ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН CAMRY 2018 | шт |
| 53 | IV-DE-CACH | ДЕФЛЕКТОРЫ ОКОН CAMRY V 70 (2018-->) 4шт. sed с хром полосой | шт |
| 54 | Комплект тонировочный | Комплект тонировочный | шт |
| 55 | Johnson SP 05 PS | Плёнка тонировочная Johnson SP 05 PS (1,52х30,48м) | шт |
| 56 | 111.9518.2 | ЗАЩИТА КАРТЕРА TOYOTA CAMRY NG V70 V- 2,0/ 2,5 /3,5 (сталь) 2018--> NEW | шт |
| 57 | PANDORA DX 90 B | АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ PANDORA DX 90 B (can) - 1жк брелок,1 метка, приложение. | шт |
| 58 | К-т для Эл/раб №2 | Комплект для Электро работ № 2 (NEW) | шт |
| 59 | ОИ 9154 | Проводник (пин) 26 AVG L200 black | шт |
| 60 | SL1500S20 | Сирена SL неавтономная S-20 | шт |
| 61 | ОИ 9.01 | Компрессор автомобильный в чехле | шт |
| 62 | 4260760010 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИН | шт |
| 63 | VWSL003RU | Очиститель тормозов 650 мл | шт |
| 64 | 888980140 | Антифриз | литр |
| 65 | 882680020 | Герметик прокладка АКПП | шт |
| 66 | 882680010 | Герметик прокладка | шт |
| 67 | 888601206 | Жидкость ГУР | литр |
| 68 | 888700101 | Литиевая смазка (Смазка MP-G No 2 2.5 Kg/лит-молибд) | шт |
| 69 | 888681210 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП WS 1л | литр |
| 70 | 888580606 | Масло трансмиссионное для МКПП | литр |
| 71 | 0888082872R | Масло моторное (1 л.) | литр |
| 72 | 888509119 | Масло компрессорное (конд.) | литр |
| 73 | 888700401 | Смазка для подшипников | шт |
| 74 | 888780609 | Смазка для тормозных механизмов | шт |
| 75 | 888700101 | Смазка шрус | шт |
| 76 | 882380005 | Тормозная жидкость | литр |
| 77 | 442733120 | К-Т ПЫЛЬНИКОВ ШРУС НАРУЖИНИЙ (1 сторона) | шт |
| 78 | 4881533170 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА | шт |

1. в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо обеспечить взаимодействие закупаемых товаров с товаром, используемым Заказчиком. [↑](#footnote-ref-1)