|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование и характеристики изделия** | | **Кол-во, шт.** |
| **Наименование изделия (модель, шифр)** | **Характеристики изделия** |
| Протез бедра с внешним источником энергии | Протез бедра с внешним источником энергии для пациентов 3 степени активности. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехлы полимерно-гелиевые с мембраной. Крепление протеза вакуумное. Стопа с высокой степенью энергосбережения; со сменной косметической оболочкой. Коленный модуль с внешним источником энергии; одноосный; пневматический; с управлением фаз сгибания-разгибания, фаза опоры гидравлическая; с программируемой настройкой под скорость и темп ходьбы пациента. Регулировочное - соединительное устройство соответствует весовым и нагрузочным параметрам пациента. Поворотное устройство. Срок службы не менее 2-х лет.  Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007.  Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия. | 1 |