**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **Наименование объекта закупки:** поставка транспортных средств (автомобилей необходимой модификации) застрахованным лицам, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

 **Требования к качеству изделий:**

 Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

 **Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта закупки:**

 В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц.

**1. Требования к условиям поставки:**

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4. Автомобили должны быть легковыми.

 1.5. Автомобили должны быть изготовлены не ранее 4 квартала 2018 года.

1.6. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги; правой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

1.9. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**2. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

 2.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

 2.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
* 1 сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* руководство по эксплуатации средств управления для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (специальным оборудованием);
* договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;
* товарная накладная.

**4. Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемых автомобилей в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда.

 Автомобиль с установкой механизма ручного управления с возможностью управления водителем:

-  **двумя руками, без обеих ног, с механической трансмиссией - 1 шт.;**

**- двумя руками, без правой ноги, с механической трансмиссией - 2 шт.;**

**- двумя руками, без левой ноги, с механической трансмиссией - 1 шт;**

**- двумя руками, без обеих ног, с автоматической трансмиссией — 1 шт.**

**5.** **Требования к техническим характеристикам товара:**

**Таблица 1**

**Автомобили с установкой механизма ручного управления, с механической трансмиссией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям** | **Показатели (изменяемые/не изменяемые)** | **Кол-во шт.** |
| 1 | Категория транспортного средства:* по классификации КВТ ЕЭК ООН
 | М1 | не изменяемые |  |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |  не изменяемые/ изменяемые |  |
| 3 | Экологический класс  | не менее 5 |  изменяемые |  |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | не изменяемые |  |
| 5 | Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная | не изменяемые |  |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное | не изменяемые |  |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | не изменяемые |  |
| 7 | Трансмиссия (тип) | механическая | не изменяемые |  |
| 8 | Тип коробки передач  | с механическим управлением | не изменяемые |  |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |  изменяемые |  |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  | не изменяемые |  |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не более 95 |  изменяемые |  |
| 12 | Система выпуска отработавших газов | Основной, дополнительный глушители и нейтрализатор | не изменяемые |  |
|  |  | Итого |  | 4 |

**Таблица 2**

**Автомобиль с установкой механизма ручного управления, с автоматической трансмиссией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям** | **Показатели (изменяемые/не изменяемые)** | **Кол-во шт.** |
| 1 | Категория транспортного средства:* по классификации КВТ ЕЭК ООН
 | М1 | не изменяемые |  |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |  не изменяемые/ изменяемые |  |
| 3 | Экологический класс  | не менее 5 |  изменяемые |  |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | не изменяемые |  |
| 5 | Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная | не изменяемые |  |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное | не изменяемые |  |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | не изменяемые |  |
| 7 | Трансмиссия (тип) | автоматическая | не изменяемые |  |
| 8 | Тип коробки передач  | с автоматическим управлением | не изменяемые |  |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |  изменяемые |  |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  | не изменяемые |  |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не более 95 |  изменяемые |  |
| 12 | Система выпуска отработавших газов | Основной, дополнительный глушители и нейтрализатор | не изменяемые |  |
|  |  | Итого |  | 1 |

 **6. Место поставки и выдачи автомобиля:** осуществляется поставщиком (представителем Поставщика) в организованном пункте выдачи товара на территории г. Ижевска при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**7. Обязательные условия:**

 7.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

7.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

* Акт сдачи-приемки Товара Получателем;
* Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

7.3. Не позднее 3 дней с момента поступления автомобилей на склад Поставщика (представителя Поставщика), Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобилей и обеспечить бесплатное хранение автомобилей не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

 Выдача автомобилей Поставщиком осуществляется при предъявлении Получателем направления (утвержденной формы) полученного от Заказчика .

**8. Срок поставки товара:** в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком реестра получателей Товара, оформленного заказчиком, но не позднее 20 декабря 2019г.

**9.** **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

9.1.Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

9.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

9.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

9.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

9.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

9.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

9.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**10. Требования к качеству товара:**

 10.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

 10.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

 10.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**11 Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.**