**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД 2 | Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во,  шт. |
| 1 | Ремонт протеза голени модульный, в том числе при недоразвитии  Вид ТСР 8-07-09 | 32.50.22.190 | Замена приемной гильзы голени, изготовление позитива, гильзы из ортокриловой смолы. Выполнение слесарных работ, замена силиконового наколенника.  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*). | 4 |
| 2 | Ремонт протеза голени модульный, в том числе при недоразвитии  Вид ТСР 8-07-09 | 32.50.22.190 | Замена стоп. Выполнение слесарных работ.  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*). | 2 |
| 3 | Ремонт протеза голени модульный, в том числе при недоразвитии  Вид ТСР 8-07-09 | 32.50.22.190 | Замена приемной гильзы голени, изготовление позитива, гильзы из ортокриловой смолы. Выполнение слесарных работ.  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*). | 2 |
| 4 | Ремонт протеза бедра модульный в том числе при врожденном недоразвитии  Вид ТСР 8-07-10 | 32.50.22.190 | Замена приемной гильзы бедра, изготовление позитива, гильзы из ортокриловой смолы. Выполнение слесарных работ, замена силиконового чехла  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*). | 1 |
| 5 | Ремонт протеза бедра модульный в том числе при врожденном недоразвитии  Вид ТСР 8-07-10 | 32.50.22.190 | Замена приемной гильзы бедра, изготовление позитива, гильзы из ортокриловой смолы. Выполнение слесарных работ.  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*). | 2 |
| 6 | Ремонт протеза голени модульный, в том числе при недоразвитии  Вид ТСР 8-07-09 | 32.50.22.190 | Замена приемной гильзы голени, изготовление позитива, гильзы из ортокриловой смолы. Выполнение слесарных работ.  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*.) | 2 |
| 7 | Ремонт протеза голени модульный, в том числе при недоразвитии  Вид ТСР 8-07-09 | 32.50.22.190 | Замена приемной гильзы голени, изготовление позитива, гильзы из ортокриловой смолы. Выполнение слесарных работ.  (Гарантийный срок после проведенного ремонта составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи отремонтированного изделия получателю\*). | 2 |

**\***-данный показатель не подлежит уточнению в 1 части заявки.

**Требования к качеству работ**

Отремонтированные протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Работы по ремонту протезов конечностей, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по ремонту протезов направлены на устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов протезно-ортопедических изделий, не относимых к недостаткам, в отношении которых изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание. В зависимости от причин возникновения дефектов протезно-ортопедических изделий, недостатки могут быть классифицированы как технические (поломка, либо снижение несущей способности изделия, либо его узлов, частей), так и медико-социальные (изменение культи инвалида, характера двигательных функций).

В случае замены приемной гильзы протеза, она изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Ремонт функционального узла протеза обеспечивает выполнение заданной опорно-двигательной функции и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Материалы и комплектующие, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении), а контактирующие с телом человека, в т.ч. не должны вызывать токсических и аллергических реакций.

Работы по ремонту протезно-ортопедических изделий следует выполнять с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Отремонтированные изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по его использованию.

При использовании отремонтированных протезно-ортопедических изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Работы выполняются в соответствии с документами, определяющими их качественные характеристики и показатели безопасности. В процессе выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, подтверждающие качество материалов и комплектующих, применяемых Исполнителем, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту выполнения ремонта на территории Российской Федерации или при необходимости по месту жительства Получателя, при наличии направлений Заказчика в том числе обслу­живание инвалидов выездны­ми бригадами на дому, при наличии заключения медико – технической экспертизы о необходимости ремонта и направления Заказчика.

**Срок выполнения работ по контракту**: до 15.12.2019 года (включительно) – 100% Работ и не позднее 20 календарных дней со дня получения информации о Получателе, которому Заказчик выдал направление, или со дня получения от Получателя направления Заказчика.

Цена контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, налоги и другие обязательные платежи, а также расходы по доставке изделий(ия) до места нахождения инвалида, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены надлежащим качеством и в установленные сроки.

Материалы приёмных гильз и комплектующие контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвитием России.