Описание объекта закупки

 Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Кресло-коляска предназначена для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения больных и инвалидов с утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.

Соответствие общим техническим требованиям

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положением пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски обеспечены системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски имеют действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски содержит:

-наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

-дату выпуска (год, месяц);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую массу пользователя.

 Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, равную сроку пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантии на кресла-коляски.

Гарантийный срок эксплуатации колясок 24 месяца со дня получения потребителем.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта-приема передачи товара.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся на территории Ростовской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Соответствия требованиям к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок

В комплект кресла-коляски входят, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Срок службы кресла-коляски комнатной- 6 лет.

Срок службы кресла-коляски прогулочной- 4 года.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Информация о предлагаемом товаре

Информация о предлагаемом для участия в конкурсных торгах товаре предоставляется по форме в соответствии с техническим заданием и техническими условиями.

Поставщик указывает срок службы колясок, в том числе их комплектующих, а также ГОСТы и ТУ, в соответствии с которыми изготовлены кресла-коляски.

Соответствия требованиям к месту, условиям, объемам и срокам(периодам) поставки

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области осуществлена в течение **10 рабочих дней** с даты подписания Государственного контракта.

Проверка количества поступившего товара и соответствия его техническому заданию контракта осуществляется Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты поставки. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

 Реестры получателей по государственному контракту предоставляются Поставщику после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара.

 Поставка товара осуществляется на территории **Ростовской области** непосредственно получателю по месту жительства в течение **30 календарных дней** с момента получения реестра Направлений, но до **12.12.2019г.**

Начальная (максимальная) цена контракта 5 430 167 руб. 00 копеек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеТовара | Описание Товара | Кол-во (шт.) | Ценаза ед.(руб.) | Суммарная стоимость(руб.) |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная** Модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Производитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Товарный знак \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Кресло – коляска предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в помещениях.  Рама кресла-коляски должна быть выполнена из коррозийностойких стальных труб с эмалевым лакокрасочным покрытием.  Подножки – должны быть поворотные, регулируемые по высоте, оснащены упорами для голени.  Подлокотники - должны быть съемные, регулируемые по высоте, и по ширине регулируемые на не менее 100 мм.  Передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами.  Коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза, дополнительно кресло-коляска должна быть снабжена ручными тормозами.  Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте подголовником и боковыми фиксаторами туловища.  Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнем безопасности, а также системой регулировки наклона до положения "лежа". Сиденье должно быть снабжено абдуктором. Угол наклона сиденья - регулируемый.  Комнатная коляска должна быть укомплектована столиком с антиспастической ручкой. Технические характеристики:Ширина сиденья:Не менее 260 мм, не более 440 мм (не менее 3-х типоразмеров);Глубина сиденья не менее 380 мм;Высота спинки не менее 400 мм;Диаметр колес (передние/задние) не менее 150/380 мм;Вес не более 26 кг (соответственно ширине сидения);Максимальная грузоподъемность не менее 110 кг В комплект должны входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресла-коляски, паспорт на товар на русском языке, гарантийный талон.ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | 100 | 26 266,67 | 2 626 667,00 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**Модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Производитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Товарный знак \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Кресло – коляска предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц вне помещений и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых труб. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и должна быть устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления.  Коляска должна быть оснащена откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами для задних колес.  Коляска должна быть оснащена ручкой для сопровождающего лица.  Кресло-коляска должна быть оснащена передними поворотными колесами с фиксаторами, диаметром не менее 190 мм, шириной не менее 50 мм.  Коляска должна быть оснащена быстросъемными задними колесами, диаметром не менее 290 мм, шириной не менее 60 мм.  Обивка сиденья и спинки должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Кресло-коляска должна иметь фиксированный угол наклона сиденья не менее 30 градусов.  Кресло-коляска должна иметь регулировку глубины сиденья. Кресло-коляска должна иметь регулировку угла наклона спинки не менее 10 градусов. Характеристики кресла-коляски: Ширина сиденья не менее 260мм, не более 430мм (не менее 3-х типоразмеров) Диапазон регулировки глубины сиденья не менее 305мм, не более 405 мм. Высота спинки не менее 610 мм. Максимальная грузоподъемность коляски не менее 50 кг. Масса коляски не более16 кг. Габаритные размеры коляски (Д\*Ш\*В) не менее 1280мм\*610мм\*1010мм  В комплект должны входить: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на товар на русском языке, гарантийный талон.ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | 90 | 31 150,00 | 2 803 500,00 |
|  **Итого:**  |  | **190** |  | **5 430 167,00** |

Кресла-коляски должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Поставка изделий осуществляется непосредственно Получателю по месту жительства в течение 30 календарных дней с момента получения реестров Направлений, сформированных по заявкам инвалидов, но **не позднее 20.12.2019 года**: г. Ростов-на-Дону, Мясниковский, Родионово - Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, В-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы, п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвенский, Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский, Октябрьский районы, г. Волгодонск, Волгодонской, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск - Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск, г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево,

 г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы.

Начальник отдела по обеспечению инвалидов ТСР В.Н. Ильенко

Согласовано:

Председатель

РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар» В.П. Кузько