**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка мебели для нужд Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов в 2019 году

1. **Наименование, характеристики и количество Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Кол-во, шт. | Характеристики товара |
| 1 | 31.01.12.110 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1400х730х760мм и не более 1405х800х765мм) (цвет темный орех) | 72 | Размер (ДхШхВ) должен быть не менее 1400х730х760мм и не более 1405х800х765мм.Стол должен быть прямоугольной формы и изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Толщина столешницы должна быть не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели должна быть не менее 22мм.Толщина опор должна быть не менее 22мм.Все торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 2 | 31.01.12.110 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1400х730х760мм и не более 1405х800х765мм) (цвет светлый) | 10 | Размер (ДхШхВ) должен быть не менее 1400х730х760мм и не более 1405х800х765мм.Стол должен быть прямоугольной формы и изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).Толщина столешницы должна быть не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели должна быть не менее 22мм.Толщина опор должна быть не менее 22мм.Все торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 3 | 31.01.12.110 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1600х730х760мм и не более 1605х800х765мм)(цвет светлый) | 2 | Размер (ДхШхВ) должен быть не менее не менее 1600х730х760мм и не более 1605х800х765ммСтол должен быть прямоугольной формы и изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).Толщина столешницы должна быть не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели должна быть не менее 22мм.Толщина опор должна быть не менее 22мм.Все торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 4 | 31.01.12.110 | Стол рабочий эргономичный (правый) (размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет светлый) | 1 | Размер (ДхШхВ) не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм.Должен быть: эргономичной формы (правый), изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 5 | 31.01.12.110 | Стол рабочий эргономичный (левый)(размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет светлый) | 4 | Размер (ДхШхВ) не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм.Должен быть эргономичной формы (левый), изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 6 | 31.01.12.110 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1600х730х760мм и не более 1605х800х765мм)(цвет темный орех) | 25 | Размер (ДхШхВ) должен быть не менее не менее 1600х730х760мм и не более 1605х800х765ммСтол должен быть прямоугольной формы и изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Толщина столешницы должна быть не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели должна быть не менее 22мм.Толщина опор должна быть не менее 22мм.Все торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 7 | 31.01.12.110 | Стол рабочий эргономичный (правый) (размером не менее 1600х1200х750мм и не более 1605х1205х760мм) (цвет темный орех) | 6 | Размер (ДхШхВ) не менее 1600х1200х750мм и не более 1605х1205х760мм.Должен быть: эргономичной формы (правый), изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 8 | 31.01.12.110 | Стол рабочий эргономичный (левый)(размером не менее 1600х1200х750мм и не более 1605х1205х760мм) (цвет темный орех) | 4 | Размер (ДхШхВ) не менее 1600х1200х750мм и не более 1605х1205х760мм.Должен быть: эргономичной формы (левый), изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 9 | 31.01.12.110 | Стол рабочий эргономичный (правый) (размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет темный орех) | 21 | Размер (ДхШхВ) не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм.Должен быть: эргономичной формы (правый), изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 10 | 31.01.12.110 | Стол рабочий эргономичный (левый)(размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет темный орех) | 24 | Размер (ДхШхВ) не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм.Должен быть: эргономичной формы (левый), изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 11 | 31.01.12.110 | Стол приставной круглый (цвет серый) | 1 | Диаметр стола должен быть не менее 700мм и не более 900мм.Высота - не менее 730мм и не более 760мм.Цвет – серый (по согласованию с Заказчиком).Толщина столешницы – не менее 22мм.Толщина опор - не менее 22мм.Все торцевые поверхности стола должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. |
| 12 | 31.01.12.110 | Стол приставной к прямому столу (размером не менее 1000х500х760мм и не более 1050х730х765мм.)(цвет темный орех) | 36 | Размер (ДхШхВ) должен быть не менее не менее 1000х500х760мм и не более 1050х730х765мм.Приставной стол должен быть изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Толщина столешницы должна быть не менее 22мм.Толщина передней соединительной панели должна быть не менее 22мм.Толщина опор должна быть не менее 22мм.Все торцевые поверхности должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 13 | 31.01.12.190 | Шкаф для документов закрытый(цвет темный орех) | 170 | Размер (ШхГхВ) не менее 770х370х1900мм и не более 800х400х2005мм.В шкафу должно быть не менее 4-х секций.Шкаф должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Должна иметься возможность регулировки высоты полок, двери должны быть вкладные.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП.Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 14 | 31.01.12.190 | Шкаф для документов закрытый (цвет орех «гварнери» или «эквивалент») | 3 | Размер (ШхГхВ) не менее 770х370х1900мм и не более 800х400х2005мм.В шкафу должно быть не менее 4-х секций.Шкаф должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – орех «гварнери» или «эквивалент» (по согласованию с Заказчиком).Должна иметься возможность регулировки высоты полок, двери должны быть вкладные.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП.Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 15 | 31.01.12.190 | Шкаф для документов закрытый (цвет светлый) | 7 | Размер (ШхГхВ) не менее 770х370х1900мм и не более 800х400х2005мм.В шкафу должно быть не менее 4-х секций.Шкаф должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).Должна иметься возможность регулировки высоты полок, двери должны быть вкладные.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП.Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 16 | 31.01.12.190 | Шкаф для документов низкий закрытый (цвет темный орех) | 17 | Размер (ШхГхВ) не менее 770х370х740мм и не более 800х400х800мм.В шкафу должно быть не менее 4-х секций.Шкаф должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Должна иметься возможность регулировки высоты полок, двери должны быть вкладные.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП.Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 17 | 31.01.12.190 | Шкаф для документов низкий закрытый(цвет орех «гварнери» или «эквивалент») | 3 | Размер (ШхГхВ) не менее 1200х370х740мм и не более 1205х400х760мм.Шкаф должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием.Цвет – орех «гварнери» или «эквивалент» (по согласованию с Заказчиком).Должна иметься возможность регулировки высоты полок, двери должны быть вкладные.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП.Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 18 | 31.01.12.150 | Тумба подкатная (размером не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм)(цвет темный орех) | 176 | Размер (ШхГхВ) не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм.Должна быть изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием толщиной не менее 22мм.Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).Кромки тумбы должны быть защищены лентой из ПВХ толщиной не менее 2мм. В тумбе должны иметься не менее 3-х выдвижных ящиков, верхний из которых должен закрываться на замок. Все ящики должны быть снабжены металлическими ручками серебристого цвета.Стенки ящиков должны быть из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Днища ящиков должны быть из материала ДВП.Толщина топа – не менее 22мм с кромкой из ПВХ - не менее 2мм.Тумба должна иметь колеса диаметром не менее 40мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 19 | 31.01.12.150 | Тумба подкатная (размером не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм)(цвет орех «гварнери» или «эквивалент») | 11 | Тумба подкатная.Размер (ШхГхВ) не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм.Должна быть изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием толщиной не менее 22мм.Цвет – орех «гварнери» или «эквивалент» (по согласованию с Заказчиком).Кромки тумбы должны быть защищены лентой из ПВХ толщиной не менее 2мм. В тумбе должны иметься не менее 3-х выдвижных ящиков, верхний из которых должен закрываться на замок. Все ящики должны быть снабжены металлическими ручками серебристого цвета.Стенки ящиков должны быть из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Днища ящиков должны быть из материала ДВП.Толщина топа – не менее 22мм с кромкой из ПВХ - не менее 2мм.Тумба должна иметь колеса диаметром не менее 40мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 20 | 31.01.12.150 | Тумба подкатная (размером не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм)(цвет светлый) | 13 | Тумба подкатная.Размер (ШхГхВ) не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм.Должна быть изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием толщиной не менее 22мм.Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).Кромки тумбы должны быть защищены лентой из ПВХ толщиной не менее 2мм. В тумбе должны иметься не менее 3-х выдвижных ящиков, верхний из которых должен закрываться на замок. Все ящики должны быть снабжены металлическими ручками серебристого цвета.Стенки ящиков должны быть из ЛДСП толщиной не менее 16мм. Днища ящиков должны быть из материала ДВП.Толщина топа – не менее 22мм с кромкой из ПВХ - не менее 2мм.Тумба должна иметь колеса диаметром не менее 40мм.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 21 | 31.01.12.131 | Шкаф для одежды 2-дверный(цвет темный орех) | 52 | Размер (ШхГхВ) не менее 770х370х2000мм и не более 800х400х2005мм.Должен быть изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием. Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).В наличии должны быть: - полка для головных уборов, - штанга для вешалок типа «плечики», расположенная вдоль ширины шкафа.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Кромка полок и каркасов остальных сторон должны быть не менее 0,4мм.Кромка дверей должна быть толщиной не менее 0,4мм. Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП. Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 22 | 31.01.12.131 | Шкаф для одежды 2-дверный(цвет светлый) | 4 | Размер (ШхГхВ) не менее 770х370х2000мм и не более 850х400х2005мм.Должен быть изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием. Цвет – светлый (по согласованию с Заказчиком).В наличии должны быть: - полка для головных уборов, - штанга для вешалок типа «плечики», расположенная вдоль ширины шкафа.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Кромка полок и каркасов остальных сторон должны быть не менее 0,4мм.Кромка дверей должна быть толщиной не менее 0,4мм. Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП. Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 23 | 31.01.12.131 | Шкаф для одежды 1-дверный(цвет темный орех) | 4 | Размер (ШхГхВ) не менее 400х370х2000мм и не более 500х400х2005мм.Должен быть изготовлен из ламинированной древесно - стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием. Цвет – темный орех (по согласованию с Заказчиком).В наличии должны быть: - полка для головных уборов, - штанга для вешалок типа «плечики», расположенная вдоль ширины шкафа.Полки и каркасы шкафа должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22мм.Полки и двери должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 18мм.Кромка полок и каркасов с лицевой стороны должна быть толщиной не менее 2 мм и изготовлена из ПВХ.Задняя стенка должна быть изготовлена из ДВП. Должна иметься возможность регулировки высоты.Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. |
| 24 | 31.01.12.110 | Стол приставной на металлических опорах | 1 | Приставка правая должна иметь продолговатую форму и крепится к двум круглым металлическим опорам с регулируемыми по высоте подпятниками.Размер (ДхГхВ) не менее 1600х570х750мм и не более 1605х600х760мм.Должна быть изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) с износостойким ламинированным покрытием толщиной не менее 30мм.Цвет – орех «гварнери» или «эквивалент» (по согласованию с Заказчиком).Кромки тумбы должны быть защищены лентой из ПВХ толщиной не менее 2мм.  |
| 25 | 31.01.11.150 | Кресло рабочее специалиста (цвет черный) | 40 | Кресло рабочее офисное для специалиста, эргономичное.Сидение и спинка кресла должны быть мягкими и обтянуты искусственной кожей или экокожей черного цвета (по согласованию с Заказчиком).Ширина спинки в районе поясницы - не менее 490мм.Ширина сидения - не менее 460мм.Сидение кресла должно регулироваться по высоте. Спинка кресла должна быть с поясничным упором. База кресла должна быть в виде пятилучевой металлической крестовины на колесах, которая должна быть оснащена тормозом безопасности (кресло не должно откатываться при вставании).Каркас подлокотников должен быть выполнен из металла или пластика с пластиковыми накладками или накладками, обтянутыми искусственной кожей.Каркаса базы должен быть выполнен из металла черного цвета или цвета хром.Ограничение по весу пользователя - не менее 120кг.Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. |

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки и приемки товара**
 |
| Поставка Мебели (далее – Товар) осуществляется одной партией по адресам Заказчика и его филиалов в соответствии с п.п. 5 - 6 настоящего раздела в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов по московскому времени, в пятницу с 9-00 часов до 16-45 часов по московскому времени.Дата и время поставки Товара предварительно согласовываются с Заказчиком и его филиалами не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборка и расстановка в места указанные Заказчиком осуществляется силами и за счет поставщика.Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при перевозке и хранении. В случае полной или частичной утраты груза по вине поставщика, стоимость утерянного груза, затраты на доставку несет поставщик.Образовавшийся мусор после доставки Товара должен быть вывезен в день доставки Товара транспортным средством поставщика и за его счет. В процессе приемки Заказчик и его филиалы проверяют соответствие поставленного Товара по качеству и количеству условиям контракта и при утверждении всей партии Товара в товарной накладной или универсальном передаточном документе проставляют дату приемки Товара, штамп и подпись лица, ответственного за приемку Товара. Приемка Товара осуществляться приемочной комиссией Заказчика и его филиалов. В случае, если при приемке Товара у Заказчика (его филиала) возникают сомнения в его качестве, то с целью подтверждения его соответствия условиям контракта Заказчик (его филиал) имеет право провести экспертизу, которая может осуществляться Заказчиком или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы производится отбор образцов Товара путем составления акта с указанием номера, даты товарной накладной или универсального передаточного документа, номера партии поставленного Товара, а также предусмотренных производителем идентификационных элементов Товара, подлежащих экспертизе. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. Замена Товара, не соответствующего качества или количества, производится за счет Поставщика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления мотивированного отказа в приемке некачественного Товара.Обязательства поставщика по поставке Товара считаются исполненными после получения Заказчиком (его филиалами) всего объема Товара надлежащего качества и количества, и подписания Заказчиком общей товарной накладной или общего универсального передаточного документа. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности**
 |
| Товар должен поставляться в упаковке обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.Фурнитура, выходящая на поверхность, не должна иметь заусенцев, ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены.Двери без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.Детали и сборочные единицы сборно-разборной мебели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 6449.1- ГОСТ 6449.5 и обеспечивать сборку и разборку мебели без дополнительной подгонки.При производстве Товара должны использоваться материалы и комплектующие, предназначенные для ее изготовления, безопасность которых подтверждена в установленном порядке сертификатом соответствия или декларацией о соответствии и (или) протоколом испытаний.Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть».Маркировка каждой единицы Товара и (или) упаковки Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке содержать информацию, позволяющую идентифицировать Товар, и должна быть прочно приклеена к изделию мебели.Маркировка должна быть четкой и содержать:- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);- наименование страны-изготовителя;- наименование и местонахождение изготовителя;- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;- дату изготовления;- гарантийный срок;- срок службы, установленный изготовителем;- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.Маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке. В инструкции должно быть дано графическое изображение всех вариантов сборки изделия с их обозначением.Корпусная сборно-разборная мебель, поставляемая в разобранном виде, должна сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом. Допускается комплектовочную ведомость и схему монтажа включать в инструкцию по сборке. На каждую деталь должны быть нанесены номера детали, изделия и набора (гарнитура). Номера деталей должны соответствовать номерам, указанным в инструкции по сборке, схеме монтажа и комплектовочном документе.Вся съемная фурнитура изделий мебели должна быть упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.Транспортирование Товара должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.Гарантийный срок эксплуатации мебели должен быть не менее 18 месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.Товар должен соответствовать: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» |
| 1. **Адреса Заказчика и его филиалов**
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес местонахождения |
| 1 | Филиал № 1Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 125047, г. Москва,Триумфальная площадь, д. 1. стр.1 |
| 2 | Филиал № 20 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 3 | Филиал № 38 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 4 | Филиал № 25 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 5 | Филиал № 25 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 20 |
| 6 | Филиал № 3 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 115088, г. Москва, 2-я ул. Машиностроения, д. 11  |
| 7 | Филиал № 4 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 115193, г. Москва,ул. Петра Романова, д. 16, стр. 1  |
| 8 | Филиал № 6 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 105120, г. Москва,3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 2 |
| 9 | Филиал № 11 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 20А, стр. 4 |
| 10 | Филиал № 19 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 11 | Филиал № 13 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 111398, г. Москва,ул. Кусковская, д. 9 |
| 12 | Филиал № 21 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 115419, г. Москва,2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр.2  |
| 13 | Филиал № 39 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 13 |
| 14 | Филиал № 40 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 2003 |
| 15 | Государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  | РФ, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1 |
| 16 | РФ, 127006, г. Москва, Лялин переулок, д.7/2, стр.4 |

 |

|  |
| --- |
| 1. **Спецификация поставки по филиалам**
 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | **1** | **3** | **4** | **6** | **11** | **13** | **19** | **20** | **21** | **25** | **38** | **39** | **40** | **Отделение Фонда** | **Итого** |
| Триумфальная площадь | Смоленский бульвар | Страстной бульвар | Лялин переулок |
| 1 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1400х730х760мм и не более 1405х735х765мм) (цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 30 | 9 | 2 | - | - | 23 | - | **72** |
| 2 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1400х730х760мм и не более 1405х735х765мм) (цвет светлый) | шт. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | **10** |
| 3 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1600х730х760мм и не более 1605х735х765мм)(цвет светлый) | шт. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2** |
| 4 | Стол рабочий эргономичный (правый) (размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет светлый) | шт. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1** |
| 5 | Стол рабочий эргономичный (левый)(размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет светлый) | шт. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4** |
| 6 | Стол рабочий прямой (размером не менее 1600х730х760мм и не более 1605х735х765мм)(цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 16 | - | **25** |
| 7 | Стол рабочий эргономичный (правый) (размером не менее 1600х1200х750мм и не более 1605х1205х760мм) (цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | **6** |
| 8 | Стол рабочий эргономичный (левый)(размером не менее 1600х1200х750мм и не более 1605х1205х760мм) (цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | **4** |
| 9 | Стол рабочий эргономичный (правый) (размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет темный орех) | шт. | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | **21** |
| 10 | Стол рабочий эргономичный (левый)(размером не менее 1400х1200х750мм и не более 1405х1205х760мм) (цвет темный орех) | шт. | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | **24** |
| 11 | Стол приставной круглый (цвет серый) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | **1** |
| 12 | Стол приставной к прямому столу (размером не менее 1000х500х760мм и не более 1050х730х765мм.)(цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | **36** |
| 13 | Шкаф для документов закрытый(цвет темный орех) | шт. | - | - | 19 | 12 | 10 | - | - | 10 | - | 44 | 27 | 4 | - | 2 | 42 | - | **170** |
| 14 | Шкаф для документов закрытый (цвет орех «гварнери» или «эквивалент») | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | **3** |
| 15 | Шкаф для документов закрытый (цвет светлый) | шт. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **7** |
| 16 | Шкаф для документов низкий закрытый (цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | **17** |
| 17 | Шкаф для документов низкий закрытый(цвет орех «гварнери» или «эквивалент») | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | **3** |
| 18 | Тумба подкатная (размером не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм)(цвет темный орех) | шт. | - | - | 10 | 8 | 13 | 8 | - | 7 | - | 36 | 31 | 4 | - | 2 | 57 | - | **176** |
| 19 | Тумба подкатная (размером не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм)(цвет орех «гварнери» или «эквивалент») | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | **11** |
| 20 | Тумба подкатная (размером не менее 440х450х580мм и не более 445х455х600мм)(цвет светлый) | шт. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | **13** |
| 21 | Шкаф для одежды 2-дверный(цвет темный орех) | шт. | - | - | 8 | 9 | 4 | - | - | 2 | - | 9 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | - | **52** |
| 22 | Шкаф для одежды 2-дверный(цвет светлый) | шт. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4** |
| 23 | Шкаф для одежды 1-дверный(цвет темный орех) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | **4** |
| 24 | Стол приставной на металлических опорах | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | **1** |
| 25 | Кресло рабочее специалиста (цвет черный) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | **40** |

 |