**Техническое задание**

На поставку транспортных средств с адаптированными органами управления для обеспечения ими в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

**Требования к закупаемому транспортному средству**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1. Требования к условиям поставки:

1.1 Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.2 Автомобили должны быть не ранее 2019 года изготовления.

1.3 Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей («без активного участия в управлении обеих нижних конечностей» или «без активного участия в управлении левой нижней конечности» или «без активного участия в управлении правой нижней конечности») по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.4 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, сертифицированы в составе автомобиля.

1.5 Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

2.1 одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

3.1 гарантийный талон на автомобиль;

3.2 другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

3.3 паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

3.4 сервисная книжка;

3.5 руководство по эксплуатации автомобиля;

3.6 руководство по эксплуатации средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (специальным оборудованием);

3.7 комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

3.8 копия одобрения типа транспортного средства;

3.9 договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком).

4. Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобиля:

Срок гарантии на поставленный автомобиль должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

Технические требования к автомобилю. Комплектация.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Требования к техническим характеристикам** | | **Кол-во, шт.** |
| Легковой автомобиль с адаптированными органами управления. | Категория транспортного средства | М1 | 14 |
| Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Трансмиссия | Механическая |
| Тип коробки передач | С ручным управлением |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания  (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Тормозная система | Наличие АВS |
| Дополнительное оборудование средствами управления) | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления (без активного участия в управлении обеих нижних конечностей, без активного участия в управлении правой нижней конечности, без активного участия в управлении левой нижней конечности) |