**Техническое задание на поставку кресло-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов)**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски, должны быть оборудованы-системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют или не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование не стандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

-рекомендуемую максимальную массу пользователя

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Функциональные и качественные характеристики кресло-колясок с ручным приводом должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет:

- для кресло-колясок комнатных - не менее 6 лет;

- для кресло-колясок прогулочных - не менее 4 лет.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта сдачи-приемки товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой.

***Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов):***

Поворотные колеса должны иметь литые, полиуретановые покрышки

Приводные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, должны быть снабжены ободами.

Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом комнатные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики:

Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.

Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.

Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных материалов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.

Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской .

Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.

Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически).

Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, или откидываться назад. Накладки подлокотников должны иметь мягкие накладки.

Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены без применения инструментов.

Максимальный вес пользователя: не менее 110 кг. и не более 150 кг.

Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: не менее 35 см. не более 37 см.; не менее 50 см. не более 54 см.; не менее 55 см. не более 57 см.; не менее 58 см. не более 61 см. и поставляться в 4 типоразмерах.

Кресло-коляска должна быть оснащена:

- усиленными, подпружиненными стояночными тормозами рычажного типа;

- ручками для движения сопровождающим лицом;

- ремнями крепления для стоп;

- ремнями крепления для туловища.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ.

***Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом прогулочные(для инвалидов и детей-инвалидов):***

Поворотные колеса должны иметь литые, полиуретановые покрышки.

Приводные колеса должны иметь пневматические или литые полиуретановые покрышки, должны быть снабжены ободами.

Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом прогулочные, оснащенные набором инструмента, должны иметь следующие функциональные и технические характеристики:

Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.

Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса.

Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных материалов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.

Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской .

Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.

Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически).

Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, или откидываться назад. Накладки подлокотников должны иметь мягкие накладки.

Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены без применения инструментов.

Максимальный вес пользователя: не менее 110 кг. и не более 150 кг.

Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: не менее 35 см. не более 37 см.; не менее 50 см. не более 54 см.; не менее 55 см. не более 57 см.; не менее 58 см. не более 61 см. и поставляться в 4 типоразмерах.

Кресло-коляска должна быть оснащена:

- усиленными, подпружиненными стояночными тормозами рычажного типа;

- ручками для движения сопровождающим лицом;

- ремнями крепления для стоп;

- ремнями крепления для туловища.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ.

Объем закупки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Основные характеристики объекта закупки | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | шт. | **155** |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | шт. | **80** |
| **Итого:** | **х** | **235** |

**Место доставки товара:** Алтайский край, по месту жительства инвалидов, а также в пункте (пунктах) выдачи Поставщика.