**Техническое задание**

1. **Наименование, количество и технические характеристики Товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поставляемых Товаров** | **Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара** | **Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям** | **Количество, шт.** |
| Автомобиль легковой | Тип коробки передач \* | Механика | 1 |
| Тип привода \* | Полноприводный |
| Тип двигателя \* | Бензин |
| Количество посадочных мест \* | 5 |
| Рабочий объем двигателя | Не менее 1590 см3 и не более 2000 см3 |
| Мощность двигателя | Не менее 110 л.с. и не более 150 л.с. |
| Кондиционер | Наличие |
| Подогрев передних сидений | Наличие |
| Пульт управления центральным замком в ключе | Наличие |
| Легкосплавные диски | 4 шт. |
| Размер легкосплавных дисков | 16 дюйм |
| Стальные диски | 4 шт. |
| Размер стальных дисков | 16 дюйм |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | 1 шт. |
| Шина бескамерная универсальная (совместимая со стальными дисками) | 4 шт. |
| Шина бескамерная зимняя (совместимая с легкосплавными дисками) | 4 шт. |
| Окраска кузова | Металлик |
| Полка багажника | Наличие |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Наличие |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | Наличие |
| ABS (антиблокировочная система) + EBD (система распределения тормозных усилий) | Наличие |  |
| ESC (система стабилизации) | Наличие |  |
| Дневные ходовые огни | Наличие |  |
| Брызговики | Наличие |  |
| Регулировка сидения по высоте | Наличие |  |
|  | Шумоизоляция капота | Наличие |  |
|  | Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида | Наличие |  |
|  | Аудиосистема CD / MP3 / USB / FM | Наличие |  |
|  | Колонки (динамики) | 4 шт. |  |
|  | Маршрутный компьютер | Наличие |  |
|  | Складывающаяся спинка второго ряда сидений | Наличие |  |
|  | Электростеклоподъемники | Наличие |  |
|  | Дорожный просвет | не менее 190 мм |  |
|  | Пластиковые накладки на порогах дверей | Наличие |  |
|  | Медицинская аптечка | Наличие |  |
|  | Знак аварийной остановки | Наличие |  |
|  | Порошковый огнетушитель | Наличие |  |
|  | Трос буксировочный | Наличие |  |
|  | Жилет с полосами световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281-2014 | Наличие |  |
|  | Компрессор для подкачки шин | Наличие |  |

\* характеристики указаны в соответствии с КТРУ код № 29.10.20.000-00000012.

**2. Требования, предъявляемые к товару**

Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет или счет-фактура, акт приёма-передачи в 2-х экземплярах), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, которые предусмотрены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (одобрение типа транспортного средства (ОТТС) или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Поставщик обеспечивает доставку Товара на склад в г. Мурманске в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта. В течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 (четырнадцать) календарных дней до даты поставки Заказчику.

Товар должен быть поставлен с комплектом документов, необходимых для государственной регистрации Товара (транспортного средства) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», Приказом МВД РФ от 24.11.2008 №1001 «О порядке регистрации транспортных средств», в том числе:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) – 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- сервисную книжку с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

а так же:

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Поставщик при поставке Товара передает Заказчику сертификат одобрения типа транспортного средства.

**3. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ (услуг)**

3.1. В соответствии с [п. 7 ч. 1 ст. 33](consultantplus://offline/ref=AECFBC5D1A30B3B50EFE68B3FE90F49DF28F80426C039FED3027C202CF2F01B850BE851B8A86B210S3w6J) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений и повреждений салона, а также покраска автомобиля должна быть выполнена на заводе-изготовителе.

3.3. На автомобиле не должна быть произведена замена агрегатов и кузова.

3.4. Всё штатное оборудование автомобиля должно находиться на предусмотренных изготовителем местах и быть в рабочем состоянии.

3.5. Поставляемый автомобиль должен быть работоспособным, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ и обеспечить предусмотренную производителем функциональность.

3.6. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям, паспортным данным, медико — биологическим и санитарным нормам, а также требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

3.7. Поставляемый Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, новым Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должен иметь дефектов и должен быть свободным от прав третьих лиц, пробег легкового автомобиля не более 20 км. Экологический стандарт – не менее Euro 5, год выпуска – не ранее 2019 года.

**4. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ (услуг)**

4.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 3 (трех) лет или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с даты покупки легкового автомобиля. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

4.2. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4.3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

4.4. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

4.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

4.6. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Заказчик для выполнения работ.

**5. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий**

5.1. Поставляемый Товар должен быть безопасен при эксплуатации, не причинять вреда жизни и здоровью лиц, находящихся в автомобиле, соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

**6. Требования к отгрузке**

6.1. Отгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, по месту его нахождения, в пределах г. Мурманска.

6.2. При отгрузке Товара должна быть обеспечена его защита от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур.

6.3. Перевозка Товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность Товара. Перевозка Товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности в соответствии с требованиями государственных стандартов.