Описание объекта закупки

**Объект закупки:**

Легковой автомобиль для нужд центрального аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации.

**Требования к количеству и качеству товара:**

- Автомобиль в количестве – 7 шт.;

- Цвет – черный;

- Год выпуска – не ранее 2019г.;

- Не менее 4 дверей, не менее 5 посадочных мест;

- Экологический стандарт – не менее Euro 5;

- Автомобили должны быть новыми и не бывшими в употреблении, без механических повреждений, пробег не более 50 км;

- Гарантийные обязательства производителя - не менее 5 (пяти) лет или не менее
150 тыс. км пробега (что наступит ранее) с даты покупки автомобиля;

- безопасный (сертифицированный в соответствии с европейскими стандартами и сертификацией для российского рынка);

- стандартные части автомобилей должны быть доступны на рынке и их отдельное производство в случае необходимости не требуется;

- место поставки Товара: г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус А
(без дополнительных расходов на транспортировку в структуре цены).

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и мощность двигателя: | **Не менее 1999 см3, не более 150 л.с., бензиновый** |
| Тип КПП:  | **6-ступенчатая АКПП** |
| Кузов: | **Седан** |
| Привод:  | **Моноприводный (передний)** |
| Цвет кузова:  | **Черный** |
| Цвет/отделка салона: | **Черный/кожа** |
| Год выпуска:  | **Не раньше 2019** |

**Комплектация автомобиля:**

- Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

- Cветодиодные дневные ходовые огни (LED)

- Электропривод складывания зеркал заднего вида

- Задний бампер с диффузором

- Фронтальные подушки безопасности

- Боковые подушки и шторки безопасности

- Система курсовой устойчивости (ESC)

- Интегрированная система активного управления (VSM)

- Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)

- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)

- Сетка для крепления багажа

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей

- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

- Подогрев передних сидений

- Подогрев рулевого колеса

- Легкосплавные диски не менее 17" с шинами не менее 215/55 R17

- Светодиодные противотуманные фары

- Светодиодные задние фонари

- Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей

- Подрулевые "лепестки" переключения передач

- Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3''

- Прикуриватель и пепельница

- Сиденья с отделкой комбинированной кожей

- Интерьер с отделкой черным глянцем

- Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей

- Раздельный климат-контроль

- Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла

- Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти

- Датчик дождя

- Передние и задние датчики парковки

- Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

- Интеллектуальная система открывания багажника

- Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников

- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

- USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда

- Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold

- Система выбора режима движения (Drive Mode Select)

- Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play

- Камера заднего вида с динамической линией разметки

- 6 динамиков

**Обязательные условия:**

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

- Гарантия на Товар должна составлять не менее 5 (пяти) лет или 150 000 км. (сто пятьдесят тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

- В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах
12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

- Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

 - Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

 - Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

 - Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 - Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Заказчик для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Поставщик при поставке товара передает Заказчику сертификат типа транспортного средства.