**Поставка канцелярских товаров и принадлежностей**

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Всего |
| г. Барнаул, ул. Крупской, 97д. (РО) | г. Барнаул, ул. Аносова, 6а. (Филиал №1) | г. Барнаул, ул. Аносова, 6а. (Филиал №2) | г. Барнаул, ул. Аносова, 6а. (Филиал №3) | г. Славгород, ул. Карла Маркса, 136. (Филиал №4) | г. Новоалтайск, ул. Восточная, 1. (Филиал №5) | г. Бийск, ул. Л.Толстого, 141/1. (Филиал №6) | г. Рубцовск, пр-т. Ленина, 60а. (Филиал№7) |
| 1 | Бумага А4 (пачка не менее 500 листов) | Формат бумаги А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы». Бумага класса не ниже В, для полноцветного и скоростного печатания (копирования) на лазерных и струйных принтерах. Упаковка (пачка) не менее 500 листов. Белизна CIE (%) – не менее 162 (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11475-2010 «Бумага и картон. Метод определения белизны по CIE. D65/10° осветитель (дневной свет)»), яркость – ISO (%) – не менее 97%, плотность не менее 80г/м2 и не более 90г/м2 (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012 «Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема»), непрозрачность не менее 91, не более 93%, толщина не менее 104мкм, не более 107мкм (в соответствии с ГОСТ 27015-86 «Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности и удельного объема»),, жесткость MD не менее 125 нМ, жесткость CD не менее 55нМ (в соответствии с ГОСТ 30271-96 «Бумага и картон. Определение жесткости при изгибе. Метод резонанса»), влажность ISO (%) не более 4,6 % (в соответствии с ГОСТ ISO 287-2014 Бумага и картон. Определение влажности продукции в партии. Метод высушивания в сушильном шкафу»). Бумага не должна содержать хлора и его соединений.  | листов | 270000 | 342500 | 325000 | 300000 | 235000 | 242500 | 297500 | 251000 | 2263500 |
| пачек | 540 | 685 | 650 | 600 | 470 | 485 | 595 | 502 | 4527 |
| 2 | Бланк путевого листа (упаковка 100 шт) | Бланк путевого листа легкового автомобиля должен быть Типовой межотраслевой формы №3, утвержденный постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78 | упак. | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 27 |
| 3 | Блокнот А5 | Блокнот должен быть формата А5 в соответствии с ГОСТ 9327-60, обложка блокнота должна быть из картона плотностью не менее 200г/кв.м в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012. Блокнот должен скрепляться металлической спиралью по горизонтальному краю. Бумага должны быть высокой степени белизны и разлинована в клетку. Количество листов в блокноте не менее 40шт. Подложка блокнота должна быть из картона плотностью не менее 400г./кв.м. Блокнот может быть в нескольких вариантах цвета/дизайна. | шт. | 0 | 46 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 262 |
| 4 | Бумага для записей (блок) | Блок должен быть без клейкого края, длина и ширина должны не менее 80 мм и не более 90 мм., количество листов в блоке не менее 500 шт., цвет должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м² в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 534-2012. | шт | 66 | 47 | 42 | 41 | 35 | 35 | 43 | 39 | 348 |
| 5 | Бумага для записей с клейким краем (блок) | Блок должен быть с клейкм краем, длина и ширина должны не менее 70 мм и не более 80 мм., количество листов в блоке не менее 100 шт. | шт | 172 | 93 | 86 | 80 | 60 | 64 | 78 | 69 | 702 |
| 6 | Вкладыш с перфорацией (файл) | Формат вкладыша должен быть А3 в соответствии с ГОСТ 9327-60. Толщина не менее 35мкм. Цвет должен быть прозрачный, глянцевый. Должна быть боковая перфорация с вертикальным расположением документа. | шт. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 7 | Вкладыш с перфорацией (файл) | Формат вкладыша должен быть А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60. Толщина не менее 35мкм. Цвет должен быть прозрачный, глянцевый. Должна быть боковая перфорация с вертикальным расположением документа. | шт. | 4062 | 4762 | 4362 | 4162 | 3162 | 3362 | 4062 | 3566 | 31500 |
| 8 | Гелевая подушка для смачивания пальцев | Гель не должен оставлять следов и пять, не должен иметь запах. Упаковка должна закрываться плотно. Объем упаковки не менее 20мл. | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 35 | 0 | 36 | 126 |
| 9 | Закладки с клеевым краем | Пластиковые полупрозрачные закладки. В упаковке не менее 5 цветов (не менее 20 закладок каждого цвета). Размер закладки 45±1×12±1мм. | упак. | 240 | 140 | 131 | 121 | 91 | 97 | 118 | 100 | 1038 |
| 10 | Календарь перекидной настольный (на 2020 год) | Размер должен быть 100±5х140±5мм. Расстояние от края до верхнего прокола должно быть 18мм., а расстояние между проколов должно быть 40мм. Печать блока должна быть 2-х цветная. | шт. | 42 | 47 | 43 | 41 | 35 | 35 | 43 | 39 | 325 |
| 11 | Карандаш | Карандаш должен быть чернографитовый, заточенный, твердость ТМ (твердомягкий), с ластиком, покрыт лаком на водной основе. Профиль должен быть шестигранный. | шт. | 130 | 94 | 84 | 82 | 70 | 70 | 86 | 77 | 693 |
| 12 | Карандаш механический | Карандаш с диаметром грифеля не менее 0,5мм в соответствии с ГОСТ Р 50249-92 «Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры». Должен быть нажимной механизм, резиновая антискользящая вставка для пальцев. Грифель не должен смещаться в корпусе, скользить через зажимной патрон (цангу), конструкция карандаша должна обеспечивать замену и удаление остатков грифеля, прочность на изгиб карандашей не менее 50Н, соединения деталей карандаша не должны разрушаться при приложении статистического усилия 50Н и крутящего момента 1Н м. | шт. | 60 | 46 | 43 | 40 | 30 | 32 | 39 | 37 | 327 |
| 13 | Клей жидкий ПВА | Клей ПВА универсальный, жидкий, должен быть во флаконе с дозатором, объем должен быть не менее 40мл и не более 50 мл. | шт. | 48 | 43 | 44 | 41 | 31 | 33 | 41 | 34 | 315 |
| 14 | Клей-карандаш | Твердый, предназначен для склеивания бумаги, картона. Не должен содержать растворителей, не токсичен. Должен быть снимающийся колпачок, который предохраняет клей от высыхания. Масса должна быть не менее 15 гр и не более 20гр. | шт. | 90 | 46 | 43 | 40 | 30 | 32 | 39 | 34 | 354 |
| 15 | Конверт большой «Куда-кому», размер 229\*324 | Конверт должен быть бумажный. Формат конверта С4 «Куда-кому», размер должен быть 229\*324мм, цвет бумаги белый, плотность бумаги не менее 80г/м2в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля», п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 840 | 840 | 4500 |
| 16 | Конверт большой «чистый», размер 229\*324 | Конверт должен быть бумажный, чистый. Формат конверта С4, размер должен быть 229\*324мм, цвет бумаги должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99, п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2700 |
| 17 | Конверт Большой 290х390 крафт с треугольным клапаном | Конверт должен быть из крафт-бумаги плотностью не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012. Формат конверта Е4, размер должен быть 290\*390мм. Конверт не должен иметь клеевого нанесения, клапан должен быть треугольный.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99, п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 18 | Конверт малый «Куда-кому», размер 110\*220 | Конверт должен быть бумажный. Формат конверта Е65 «Куда-кому», размер должен быть 110\*220мм, цвет бумаги должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99, п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 2750 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 750 | 750 | 9000 |
| 19 | Конверт малый «чистый», размер 110\*220 | Конверт должен быть бумажный. Формат конверта Е65, размер должен быть 110\*220мм, цвет бумаги должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99, п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 3000 | 8500 | 5000 | 13700 | 0 | 3500 | 6000 | 3500 | 43200 |
| 20 | Конверт с окном для адреса, размер 162\*229 | Конверт должен быть бумажный¸ чистый. Формат конверта С5, размер должен быть 162\*229мм, цвет бумаги должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой. Конверт должен иметь правое окно для адреса размером не менее 90\*45мм. | шт. | 12500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 40500 |
| 21 | Конверт средний «Куда-кому», размер 162\*229 | Конверт должен быть бумажный. Формат конверта С5 «Куда-кому», размер должен быть 162\*229мм, цвет бумаги должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99, п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 850 | 0 | 0 | 450 | 2250 | 0 | 2700 | 1850 | 8100 |
| 22 | Конверт средний «чистый», размер 162\*229 | Конверт должен быть бумажный¸ чистый. Формат конверта С5, размер должен быть 162\*229мм, цвет бумаги должен быть белый, плотность бумаги не менее 80г/м2 в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012, тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой.Должны соответствовать п.п.6.1.1.1 – 6.1.1.7 п. 6.1, п.п. 6.1.2.4, 6.1.2.6, 6.1.2.9 п.6.1 раздела 6 ГОСТ Р 51506-99, п.п. 6.2.3 п. 6.2. раздела 6 ГОСТа. | шт. | 6000 | 26000 | 18000 | 8600 | 0 | 3000 | 4000 | 19000 | 84600 |
| 23 | Короб архивный | В соответствии с ГОСТ 7950-77 «Картон переплетный. Технические условия» архивный короб должен быть изготовлен из переплетного картона, формата А4, снаружи должен быть покрыт бумвинилом. В закрытом виде должен фиксироваться двумя хлопчатобумажными завязками. Размер корешка должен быть не менее 15 мм и не более 20 мм. Вместимость короба не менее 700 листов. | шт. | 0 | 0 | 90 | 50 | 182 | 0 | 0 | 182 | 504 |
| 24 | Корректирующая жидкость с разбавителем (набор) | Набор должен состоять из корректирующей жидкости и разбавителя. Во флаконе корректирующей жидкости должен быть металлический шарик, вид кисточки должен быть ворс. Объем флакона корректирующей жидкости не менее 15мл. Объем флакона разбавителя не менее 15мл. | шт | 31 | 48 | 41 | 42 | 36 | 36 | 44 | 36 | 314 |
| 25 | Краска штемпельная | Краска должна быть на водной основе. Флакон должен быть с дозатором. Объем флакона не менее 45мл. Цвет должен быть синий. | шт. | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 16 | 0 | 20 | 84 |
| 26 | Линейка | Линейка должна быть из пластика, длина: 30±10см. | шт. | 31 | 8 | 8 | 21 | 15 | 16 | 20 | 18 | 137 |
| 27 | Нож канцелярский | Лезвие должно быть металлическое, ширина лезвия 9±1мм. Должна быть система блокировки лезвия. Корпус должен быть из пластика. | шт. | 30 | 21 | 22 | 20 | 15 | 18 | 20 | 17 | 163 |
| 28 | Ножницы | Ножницы должны быть остроконечные. В соответствии с ГОСТ Р 51268-99 «Ножницы. Общие технические условия» лезвие должно быть изготовлено из нержавеющей стали. Ручки должны быть пластиковые, длина лезвия должна быть не менее 178 мм и не более 190 мм. | шт. | 32 | 8 | 18 | 20 | 15 | 18 | 20 | 17 | 148 |
| 29 | Пакет почтовый №5 280х380 из 3-х сл.п/э стрип (450/550) | Пакет почтовый должен быть изготовлен из трехслойного непрозрачного полиэтилена толщиной не менее 70мкм., размер пакета должен быть 280\*380мм. На лицевой стороне должна быть адресная сетка. Тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой. | шт. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 30 | Пакет с боковым и донным расширением 229х324х40 | Пакет должен быть из офсета плотностью не менее 120г/кв.м. Формат конверта С5, размер конверта должен быть 229\*324\*40мм. с боковым расширением 40мм. Тип заклеивания конверта должен быть стрип (отрывная силиконовая лента), клапан должен быть прямой. | шт. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 31 | Папка – регистратор №1 | Папка должна быть из плотного картона. Ширина корешка не менее 50мм, не более 60мм, формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60. По нижнему краю папка должна быть окантована металлической полосой. Механизм - зажим. | шт. | 110 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 289 | 0 | 489 |
| 32 | Папка – регистратор №2 | Папка должна быть из плотного картона. Ширина корешка не менее 75мм, не более 85мм, формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60. По нижнему краю папка должна быть окантована металлической полосой. Механизм - зажим. | шт. | 108 | 124 | 124 | 46 | 0 | 126 | 136 | 136 | 800 |
| 33 | Папка - файл 20 | Папка должна быть из пластика. Формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60.Толщина пластика не менее 0,7мм, не более 0,8мм. Количество файлов должно быть 20 шт. Ширина корешка не менее 15 мм, не более 25 мм. | шт. | 12 | 47 | 41 | 41 | 0 | 32 | 41 | 35 | 249 |
| 34 | Папка - файл 40 | Папка должна быть из пластика. Формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60.Толщина пластика не менее 0,7мм, не более 0,8мм. Количество файлов должно быть 40 шт. Ширина корешка не менее 25 мм, не более 35 мм. | шт. | 15 | 41 | 41 | 41 | 0 | 34 | 41 | 35 | 248 |
| 35 | Папка - файл 60 | Папка должна быть из пластика. Формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60.Толщина пластика не менее 0,7мм., не более 0,8мм. Количество файлов должно быть 60 шт. Ширина корешка не менее 35 мм, не более 45 мм. | шт. | 15 | 47 | 36 | 0 | 0 | 33 | 40 | 32 | 203 |
| 36 | Папка на кольцах | Пластик толщиной не менее 0,45мм., не более 0,55мм, кольцевой механизм должен быть на 2х кольцах, диаметр колец 40±5 мм. Ширина корешка не менее 50мм, не более 60мм, формат А4.  | шт. | 16 | 45 | 0 | 40 | 0 | 34 | 39 | 35 | 209 |
| 37 | Папка с завязками | Папка-скоросшиватель должна быть изготовлена из мелованного картона, плотность картона должна быть не менее 350г/кв.м в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012. Папка должна быть оснащена завязками из х/б ткани белого цвета. Вместимость папки должна быть не менее 150 листов, формат А4 | шт. | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 38 | Папка скоросшиватель на пружине | Папка скоросшиватель должна быть с пружинным механизмом, на внутренней обложке должен быть прозрачный карман. Ширина корешка не менее 15 мм, не более 25 мм. Формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60. Толщина пластика не менее 0,5мм., не более 0,7мм. Вместимость не менее 150 листов. | шт. | 23 | 0 | 41 | 42 | 32 | 34 | 41 | 17 | 230 |
| 39 | Папка скоросшиватель с прозрачным верхом (пластик) | Папка должна быть из мягкого пластика с верхним прозрачным листом, механизм скоросшивателя должен быть стандартный. На лицевой стороне папки должен находиться карман с полоской для указания содержания. Ширина корешка не менее 15 мм, не более 25 мм. Формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60.  | шт. | 144 | 267 | 127 | 0 | 183 | 183 | 133 | 183 | 1220 |
| 40 | Папка-уголок | Папка-уголок должна быть из полипропиленовой пленки, формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60. Жесткость не менее 180мкн. | шт. | 270 | 135 | 130 | 120 | 100 | 95 | 114 | 100 | 1064 |
| 41 | Ручка шариковая с креплением на стол для посетителей | Шариковая ручка должна быть с возможностью замены пишущего стержня, с рифлёной поверхностью для пальцев. Цвет чернил должен быть синий. Толщина линии письма не менее 0,3мм. Ручка должна быть прикреплена к подставке с помощью шнура-пружины. Длина пружины ручки в ненатянутом состоянии должна быть не менее 10 см, в натянутом не менее 100 см. На основании подставки должен быть липкий слой для жесткой фиксации на ровной поверхности. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 10 | 55 |
| 42 | Ручки гелевые синие | Гелевая ручка должна быть с возможностью замены пишущего стержня, с резиновой манжеткой. В соответствии с п. 2.18. ГОСТ 29211-91 «Ручки автоматические с капиллярным пишущим стержнем. Общие технические требования и методы испытаний» должен быть пластиковый, прозрачный корпус, металлический наконечник. Быстросохнущие и водоустойчивые чернила синего цвета, толщина линии письма должна быть 0,5мм. Цвет чернил должен быть синий. | шт. | 125 | 90 | 89 | 80 | 0 | 70 | 80 | 78 | 612 |
| 43 | Ручки гелевые черные | Гелевая ручка должна быть с возможностью замены пишущего стержня, с резиновой манжеткой. В соответствии с п. 2.18. ГОСТ 29211-91 «Ручки автоматические с капиллярным пишущим стержнем. Общие технические требования и методы испытаний» должен быть пластиковый, прозрачный корпус, металлический наконечник. Быстросохнущие и водоустойчивые чернила черного цвета, толщина линии письма должна быть 0,5мм. | шт. | 85 | 90 | 91 | 90 | 40 | 60 | 80 | 60 | 596 |
| 44 | Ручки шариковые синие | Шариковая ручка должна быть с возможностью замены пишущего стержня, с рифлёной поверхностью для пальцев. Цвет чернил должен быть синий. Толщина линии письма не менее 0,3мм.  | шт. | 290 | 187 | 175 | 161 | 121 | 129 | 158 | 135 | 1356 |
| 45 | Ручки шариковые черные | Шариковая ручка должна быть с возможностью замены пишущего стержня, с рифлёной поверхностью для пальцев. Цвет чернил должен быть черный. Толщина линии письма не менее 0,3мм.  | шт. | 94 | 87 | 88 | 90 | 0 | 70 | 80 | 60 | 569 |
| 46 | Скоросшиватель "Дело" на зажиме | Папка-скоросшиватель должна быть изготовлена из мелованного картона, плотность картона должна быть не менее 350г/кв.м в соответствии с ГОСТ Р ИСО 534-2012. Папка должна быть оснащена металлическим механизмом сшивания, длина усиков должна быть не менее 45мм., не более 50мм. Вместимость папки должна быть не менее 150 листов, формат А4 в соответствии с ГОСТ 9327-60. | шт. | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 200 | 0 | 1382 | 2682 |
| 47 | Скотч узкий | Скотч односторонний, ширина не менее 19мм., не более 20мм, длина не менее 33м, толщина не менее 20мкм. Цвет должен быть прозрачный. | шт. | 62 | 48 | 16 | 41 | 16 | 33 | 41 | 33 | 290 |
| 48 | Скотч широкий | Скотч односторонний, ширина не менее 48мм., не более 50мм. Длина не менее 66м, толщина не менее 20мкм. Цвет должен быть прозрачный. | шт. | 71 | 43 | 26 | 41 | 16 | 34 | 41 | 34 | 306 |
| 49 | Текстовыделители (упаковка) | Наконечник должен быть скошенный. Длина маркера 10±5см, толщина линии не более 4мм. Чернила должны быть на водной основе. В упаковке не менее 4шт. Цвет колпачка должен соответствовать цвету чернил. | шт. | 81 | 46 | 43 | 40 | 30 | 32 | 39 | 35 | 346 |
| 50 | Штрих-лента | Длина ленты должна быть не менее 3м., не более 8м, ширина ленты должна быть не менее 4мм., не более 5мм. Должен быть прозрачный корпус который будет позволять видеть расход ленты. | шт. | 57 | 44 | 44 | 41 | 31 | 33 | 40 | 34 | 324 |

Требования к порядку поставке: Товар должен быть новым, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки - передачи Товара.

**Место доставки** **Товара**: - г. Барнаул, ул. Крупской, 97д (РО);

- г. Барнаул, ул. Аносова 6а (Филиал №1, Филиал №2, Филиал №3);

- г. Славгород, ул. Карла Маркса, 136(Филиал №4);

- г. Новоалтайск, ул. Восточная, 1 (Филиал №5);

- г. Бийск, ул. Л. Толстого, 141/1 (Филиал №6);

- г. Рубцовск, пр-т Ленина, 60а (Филиал №7).

**Сроки поставки** **Товара**: 20 (Двадцать) рабочих дней с даты подписания Контракта.