##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание | Количество, шт. |
| 1 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации максимальной готовности из эластичной ленты с индивидуальной регулировкой по размеру пациента. Корсет должен быть усилен ребрами жесткости (от 4шт до 7шт), иметь фиксирующие ленты усиления. На фиксирующую ленту может крепится пелот из термоформуемого материала. Высота корсета сзади должна быть от 25 см до 45 см, спереди - от 23 см до 35 см (зависит от локализации фиксируемой области позвоночника: на пояснично-крестцовый, грудопоясничный отделы). | 415 |
| **Итого:** | | | **415** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 57892-2017 "Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний", ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» (части 1,5,10).

**Требования к качеству, гарантия качества:**

Гарантийный срок на корсеты полужесткой начинает действовать после обеспечения изделием получателя, и составляет не менее 6 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя). Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 16 декабря 2019 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка корсетов и подгонка по размерам пациента. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки корсетов (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).