**V. Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во, шт. |
| Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее - Технический регламент ТС 018/2011). Соответствие автомобиля и его компонентов Техническому регламенту ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке. Автомобиль должен быть легковым. Автомобиль должны быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации. Автомобиль должны быть 2019 года изготовления. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. Автомобили по требованию заказчика должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) с различными видами патологий нижних конечностей: «без правой ноги», «без левой ноги». Автомобили и средства управления (специальное оборудование) должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Средства управления (специальное оборудование) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.  |
| 1 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением с механической КПП в модификации «без правой ноги» | Автомобили должны отвечать следующим требованиям:  | 2 |
| Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/не менее 4 |
| Экологический класс | должен быть не менее 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
| Категория транспортного средства | должна быть М1 |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |
| Тип двигателя | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | должен быть не более 1 600  |
| Топливо | должен быть бензин с октановым числом не менее 95 |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |
| Тип коробки передач | должен быть с механическим управлением |
| Оборудование автомобиля | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| 2 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением с механической КПП в модификации «без левой ноги» | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/не менее 4 | 3 |
| Экологический класс | должен быть не менее 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
| Категория транспортного средства | должна быть М1 |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |
| Тип двигателя | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | должен быть не более 1 600  |
| Топливо  | должен быть бензин с октановым числом не менее 95 |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |
| Тип коробки передач | должен быть с механическим управлением |
| Оборудование автомобиля | должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев или не менее 100 000 (Сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его заказчику. В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия не менее 12 (Двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое поставщиком и передаваемое им по заявке заказчика вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (Шести) месяцев, если иное не указано поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых заказчику документах на такое оборудование.Условия и порядок гарантийного обслуживания товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой заказчику при фактической передаче товара.Дата передачи товара заказчику должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Недостатки, обнаруженные в товаре, подлежат устранению поставщиком либо иным официальным дилером в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления получателем соответствующего письменного требования и передачи товара поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих поставщику, либо иному официальному дилеру, к которому обратился получатель для выполнения работ. |