Раздел III. Описание объекта закупки

**Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):** на поставку автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации.

**Описание объекта закупки:**

**Требования к условиям поставки:**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость».

Автомобили должны соответствовать коду Общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=6D84779BF15498A992FDE35B77F7622FC0E17703C5FCD8FBCB33A9C6ACV2XFH) продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014, поименованному в Перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042.

Автомобили должны соответствовать требованиям государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с  
требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

\* гарантийный талон на автомобиль;

\* паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

\* сервисная книжка;

\* руководство по эксплуатации автомобиля;

\* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

\* копия одобрения типа транспортного средства;

\* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

\* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемых автомобилей – 10 шт., в том числе:

- для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций левой ноги — 4 шт.;

- для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций правой ноги — 3 шт.;

- для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног — 3 шт.

**Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Количество дверей | не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 и пунктом 16 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 10 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 11 | Тип коробки передач | Механическая коробка передач |
| 12 | Тип кузова | Седан или хэтчбек |
| 13 | Количество посадочных мест | не более 5 |

**Условия передачи и приемки автомобиля:**

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Благовещенска Амурской области при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Место поставки автомобиля:** город Благовещенск Амурской области.

**Порядок формирования цены:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению контракта на условиях DDP, в т.ч. транспортировка, хранение, предпродажная подготовка, страхование, таможенные пошлины, оформление всех документов, необходимых для поставки автомобилей на учет в ГИБДД, налоги, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Обязательные условия:**

Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

\* Акт приема-передачи Товара Получателем;

\* Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

Не позднее 5 дней с момента поступления Товара, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты передачи Товара Получателю.

Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

**Срок поставки и выдачи товара:**

Поставщик осуществляет поставку Товара на территорию Амурской области в срок со дня, следующего за днем заключения контракта, до 18.11.2019 года.

Выдача Товара Поставщиком (Представителем Поставщика) должна быть произведена в период с 25 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

**Требования к качеству товара:**

Товар должен быть поставлен к месту выдачи Получателю и передан ему без каких-либо повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения Товара.

Качество поставляемого и выдаваемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», а также Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС-018-2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.