### Техническое задание

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2019 году.**

Количество выполняемых работ: **856** **пар/шт.**

Срок выполнения работ: **до 30.11.2019 включительно**.

Сроки взаиморасчетов по Контракту: **до 31.12.2019 включительно**.

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **4954891,78 руб.**

Цена включает в себя: В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (совпадает с наименованием товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г.)** | **Наименование позиции по КТРУ** | **Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ** | **Цена за ед, руб.** | **Кол-во, пара/шт.** | **Обшая сумма, руб.** |
| 1 | Изготовление ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки (пара) | КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  Обувь ортопедическая сложная (мужская, женская) должна изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.Предназначена для инвалидов с врожденными или приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные, эквино-варусные, половарусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, ДЦП, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, "конская стопа", "пяточная стопа", "диабетическая стопа", выраженная в тяжелых степенях диабетической патологии стоп, при варикозном расширении вен голени и стопы, трофической язве; при ампутации обеих верхних конечностей.Изготавливается по индивидуальным медицинским заказам по слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодки с учетом деформации стопы; различных моделей и конструкций, определяемых врачом-ортопедом Исполнителя.Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали.Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка – кожподкладка (для обуви без устепленной подкладки) или подкладка - мех искусственный или натуральный (по медицинским показаниям), прессукно, байка (для обуви на утепленной подкладке), обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.Обувь на протез и на аппарат изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодки с учетом деформации стопы и конструкции протеза или аппарата. Внешний вид обуви на протез и аппарат должен быть приближен к внешнему виду обуви сложной ортопедической (при односторонней ампутации или при использовании аппаратом на одну ногу), при двусторонней ампутации - в зависимости от конструкции и размера протеза или при использовании аппаратами на обе ноги – в зависимости от конструкции аппарата.Гарантийный срок – не менее 40 дней (для обуви на кожаной подошве) (для взрослых);не менее 70 дней (для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта) (для взрослых). | 6340,00 | 280 пар | 1775200,00 |
| 2  | Изготовление ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке (пара) | КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 6556,67  | 280 пар  | 1835867,60  |
| 3 | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 4716,67  | 90 пар  | 424500,30  |
| 4 | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально |  4960,00 | 90 пар  |  446400,00 |
| 5 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки (пара) | КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 6400,00 | 12 пар | 76800,00 |
| 6 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке (пара) | КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 6513,67 | 12 пар | 78164,04 |
| 7 | Изготовление ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | - | 3113,33 | 70 пар | 217933,10 |
| 8 | Изготовление вкладного башмачка | - | Изделия обувные ортопедические (вкладной башмачок, вкладной сапожок) должны изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.Предназначены для лиц, имеющих врожденные и (или) ампутационные дефекты переднего отдела стопы или после ампутации голени по Пирогову.Изготавливаются по индивидуальным медицинским заказам по индивидуальным слепкам, с учетом применения их в ортопедической обуви; в соответствии с функциональным назначением в изделиях обувных будут применяться специальные жесткие детали, искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, специальные металлические детали.Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка - кожподкладка, обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы; специальные жесткие детали.Гарантийный срок – не менее 50 дней. | 4546,67 | 22 шт. | 100026,74 |
| **ИТОГО:** | **Х** |  **856 пар/шт.** | **4954891,78** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

#### **Требования к качеству выполняемых работ:**

#### Ортопедическая обувь (сложная) должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53800-2010 «Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», РСТ РСФСР 621-79 «Система показателей качества протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая профилактическая. Номенклатура показателей».

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление сложной ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, обуви при односторонней, двусторонней ампутации;

- выдачу результата работ Получателю.

Сложная ортопедическая обувь (далее – изделия) должна быть изготовлена по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача-ортопеда. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к безопасности**

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

**Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю –** **не более 60 календарных дней, но** **не позднее 30.11.2019 г. включительно.**

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя (в пределах г. Орла, Орловской области), либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Исполнитель обязан организовать в г. Орле пункт приема Получателей для проведения комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, и выдачи результатов выполненных работ - изготовленных изделий Получателям и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей. Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.