**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** Открытый конкурс в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями: протезами бедра модульными, с внешним источником энергии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеШифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во (шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии для пациентов с высоким уровнем активности К3-К4 с микропроцессорным коленным модулем Plie 3.0Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические;Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы / скелетированая карбоновая с вкладной гильзой из мягкого термолина;Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны;Количество полимерных чехлов: чехол на культю бедра хлопчотобумажный - 1 шт.; чехол на культю бедра шерстяной – 1 шт.Регулировочно-соединительные устройства: с поворотным устройством (адаптером), на нагрузку до 125 кг.;Коленный модуль: моноцентрический гидравлический микропроцессорный коленный модуль, фаза опоры и фаза переноса контролируются микропроцессором, время отклика не более 10 мс, сменные аккумуляторы – 2 шт., класс защиты - IP 67, смещенный центр тяжести, угол сгибания не менее 125 градусов, максимальный вес пациента до 125 кг., уровень активности К3-К4;Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К3-К4, высота каблука 10 мм.Назначение протеза: постоянный Гарантийный срок эксплуатации изделия – не менее 12 месяцев с даты передачи изделия Получателю и подписания приемки передачи изделия.Страна производитель: РоссияДолжен соответствовать требованиям: ГОСТ Р P 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007.  | **3457591,56** | **2** | **6915183,12** |
|  | **Итого:**  |  | **2** | **6915183,12** |

**3. Источник финансирования заказа:** средства Фонда социального страхования.

**4. Начальная (максимальная) цена контракта:** 6915183 руб. 12 коп.

**5.Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

**6.Порядок формирования цены контракта**: В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя работам, доставке результата работ до места выдачи, доставке результата работ до места жительства Получателя в случае необходимости, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

**7.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ, на территории Республики Саха (Якутия), по месту проживания получателя протезно-ортопедического изделия в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 октября 2019г.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:**

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выполненных работ (приложение №4), Актов выполненных работ (приложение №6), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Итогового Акта выполненных работ (приложение № 5), но не позднее 30 ноября 2019 года.

**9.** **Размер обеспечения исполнения контракта:** 30 % начальной максимальной цены контракта.

**10. Размер обеспечения заявки:**  1% от начальной (максимальной) цены контракта.